PSM 사업장 위험경보제 체크리스트 제출 보고

주무관	정수과장	강북아리수정수센터소장		결재
김태현	代조성연
		06/21
		代최병희
협 조	원수관리과장		박철호
	주무관		정정재

문서번호 :	정수과-1735

제목	PSM 사업장 화학사고 위험경보제 체크리스트 제출(2024. 3/4분기)
제출기관	고용노동부 산하 중대산업산고예방센터 홈페이지에 제출
제 출 일	'24. 6. 21. (금)
관련근거	***************************
제출내용	◉ 위험징후별 1) 단위공정에 대한 정기보수작업 : 아니오 2) 일부공정에 대한 개·보수작업 : 예(붙임) 3) 안전보건규칙 별표 7의 화학설비에 대한 개·보수작업 : 예(붙임) 4) 신규설비를 최초가동(시운전, 상업운전) : 아니오 5) 생산설비를 비상정지하여 재 가동하는 경우 : 아니오 6) 최근 2개월(해당 분기 직전)이내 동일공정에서 2건 이상 반복적으로 공정사고가 발생한 설비 : 아니오 7) 상시작업이 아닌 비정규 화학물질 상·하차 작업 : 아니오 8) 설비 가동율이 10%이상 증가 또는 감소 : 아니오 9) 원료 또는 생산물질을 변경(Grade Change) : 아니오 10) 사업장 외부에서 당사와 직접 연결된 전선,배관등의 손상이 우려되는 굴착, 고소작업 등 공사 실시 : 아니오 11) 근로자(운전원 등) 신규 투입 : 아니오 12) 공정안전보고서의 공정안전자료 변경 : 아니오 13) 공정안전보고서의 가동전 점검지침 또는 안전운전지침서 변경 : 아니오 14) 최근 6개월 이내 변경관리위원회 아니오 15) 극심한 노사분규가 발생 또는 사업 구조조정, 인원감축 : 아니오
제출자료	1. 위험경보제 체크리스트 1부 2. (취수장) 염소투입설비 제조’구매 설치 계획 3. (정수장) 화학설비에 대한 개’보수작업 계획
특이사항	취수장과 정수장 구분을 위해 일부공정에 대한 개·보수작업(취수장), 안전보건규칙 별표 7의 화학설비에 대한 개·보수작업(정수장)으로 하였음

. 끝.