문서번호	시설관리과-9732
결재일자	2024. 6. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		시설관리과장	강동수도사업소장
강희창		성기옥	06/25
			박기용
협 조	행정지원과장			代이진이
	요금과장			박성은
	현장민원과장			송정자
	급수운영과장			代양재덕
	주무관			권란연

2024년 정기 위험성평가 실시 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 06. 25. (화)

강동수도사업소

(시설관리과)

2024년 정기 위험성평가 실시 결과 보고

시설관리과장/성기옥☎3146-5190 안전관리팀장 :강희창☎5193 담당 :강희창☎5193

우리사업소의 유해․위험요인 확인 및 개선을 통해 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여‘24년 정기 위험성평가를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고함.

Ⅰ		실시 근거

○ 「산업안전보건법」제36조(위험성평가의 실시)

○ 「사업장 위험성평가에 관한 지침」

[고용노동부 고시 제2023-19호, 2023.5.22.]

○ 「'24년 정기 위험성평가 실시 계획」(시설관리과-6570호, 2024.4.29.)

Ⅱ		위험성평가 실시 개요

○ 대   상 : 근로자에게 안전․보건상 영향을 주는 사항(시설물,

작업, 유해물질, 비상조치 작업 등)

○ 기    간 : 2024. 5. 10. ~ 6. 11.

○ 평가주체 : 관리감독자(각 과장) 주관하에 과별 평가 실시

○ 평가방법 : 자체(표준안 활용)

○ 실시방향

-‘아리수 위험성평가 스마트 표준안’을 활용하여 자체 위험성평가 시행을 통한 직원 안전역량 강화

Ⅲ		실시 결과

□ 준비사항

○ 실시규정 작성 및 게시 : 평가의 목적 및 방법, 평가담당자 및 책임자의 역할, 평가시기 및 절차 등을 포함하여 작성 및 게시

○ 위험성평가 실시 공고 : 게시판 공지

○ 교육실시 : 전직원을 대상으로 위험성평가 개요, 사업장 위험성 평가 방법 및 절차, 위험성 평가 실습 사례 등 교육

○ 전직원 의견청취 실시(근로자 참여)

□ 업무분류

○ 부서별, 시설물별, 작업 특성 등을 고려하여 업무를 16개로 분류

- ①청사, ②계량기 점검, ③계량기 교체, ④물세척, 누수탐지 맨홀작업 ⑤오금배수지, ⑥거마배수지, ⑦위례배수지, ⑧길동배수지, ⑨오금아리수올림터, ⑩거마아리수올림터,⑪ 위례아리수올림터, ⑫방이증압장, ⑬가락1증압장, ⑭가락2증압장, ⑮명일증압장, ⑯천호증압장

□ 평가결과

○ 유해․위험요인 314건 도출

- 우리사업소 작업 활동이 이루어지고 있는 영역에 대한 위험성평가 결과 총 위험요인 수 314개 도출

○ 점수별 도출건수 구분

- 매우낮음(1~3) : 218개

- 낮음(4~6) : 73개

- 보통(8)   : 0개

- 약간높은(9~12) : 23개

- 높음(15) 과 매우높음(16~20) : 0개

□ 감소대책 수립·시행

○ 위험성감소 대책 대상 23개 위험요소 파악(8점 이상)

- ①청사: 9개, ②오금배수지: 2개 ③거마배수지: 2개, ④위례배수지: 5개, ⑤거마아리수올림터: 2개, ⑥위례아리수올림터: 3개

○ 청사 시설물 정비 및 기타 안전조치 : 9개 (’24.8.30.까지 정비)

- 당직실 전기장판 사용시 과열에 의한 화재 예방 등 발생 위험 등

○ 배수지 등 시설물 정비 및 안전표지 설치 : 14개 (’24.8.30.까지 정비)

- 오금배수지 배수로 넘어짐 방지 조치(발판) 설치 등

- 거마배수지, 제어반 환풍기 미작동중으로 정비 등

Ⅳ		향후계획

○ 유해․위험요인에 대한 개선계획(감소대책) 대상 23건과 관련,

소관부서에 정비계획 및 정비결과 제출 요청

※ 시설관리과 개선 담당자는 정비결과(계획)에 대해 개별 보고서 작성

붙임 : 1. ‘24년 정기 위험성평가 결과보고서 1부.

2. 위험성평가표 1부.

3. 위험성개선 결과표 1부.

4. 강동수도사업소 위험성평가 실시규정 1부.

5. 2023년 하반기 작업환경측정 결과 보고 1부.  끝