문서번호	원수관리과-1222
결재일자	2024. 6. 28.
공개여부	부분공개(6)

주무관		주무관		원수관리과장					결재
안준영		이승수		06/28
				박철호
협 조

건명	강북통합취수장 기계설비 유지보수공사
교육일시	2024. 6. 28.(금)
교관	지방공업주사 이승수, 지방공업서기 안준영
교육대상	(주)한일공무 공사관계자
교육내용
	□ 교육 목적 ○ 공사장의 중대재해 등 안전사고 예방을 위하여 현장 근로자, 건설 (기계설비)장비 운전자 등 공사(용역) 관계자에게 작업전 안전·보건에 관한 교육을 실시하여 근로자 및 작업환경의 안전 확보 □ 교육내용 ① 안전대책 수립 및 안전교육 실시 - 안전관리자(현장대리인) 등은 안전대책에 관한 작업계획을 수립하고, 작업전 근로자에게 교육 및 작업계획에 따라 작업한다. - 안전관리자는 안전사고 예방을 위한 수시 및 정기 안전점검을 실시 하고 및 비상연락 체계 유지 ② 보호장비 착용 - 작업 시 안전모·안전띠 등 보호구를 상시 착용하고, 작업수행 중안전에 저해될 사항 발견 시 감독관에게 즉시 보고 ③ 사업장 위생관리 철저 및 시설 안내 - 먹는 물 생산 현장이므로 수질을 저해하는 요인이 있는 물품은 반입을 금하며, 작업장은 항상 깨끗하게 유지할 것 - 공사현장은 깨끗하게 청소하고 모든 기자재 및 공사용 가설자재 등에 대한 정리보관에 철저를 기할 것 - 화장실, 흡연공간 등 일반 시설 안내 - 화재가 발생하지 않도록 유의한다.(작업장 금연) ④ 산업재해 관련 사항 - 작업 시 산업안전보겁법에 의한 안전 작업 방법 준수 - 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을시 즉시 작업 중지 및 필요한 안전·보건조치 후 작업 재개 - 각종 안전사고 예방 철저 및 비상연락 체계 유지 - 현장대리인(시공관리책임자) 상주하여 안전관리 철저 작업시작 전 작업자 안전관리교육 이행 및 개인보호구 착용상태 확인 등 - 자재 적재시 평탄하고 견고한 지반에 안정되게 적재(쐐기로 고정) ⑤ 유해, 위험요인 개선 조치 - 위험성평가, 순회점검, 합동점검 등 도출된 위험요인에 대한 조치 협조 ⑥ 감염병 예방 관련 사항 - 코로나19 관련 센터 출입시 체온 확인 및 마스크 착용 - 작업참여 인력에 대하여 코로나19 감염자 또는 의심자가 작업에 참여하지 않도록 사전에 제외하는 등 세심히 관리하여 주시기 바람 ⑦ 염소가스 저장소, 전기실, 펌프기계실 등에서 주위사항 - 염소가스, 전기, 기계설비 등 위험물 취급시설 출입시 안전책임자의 승인하에 출입하고, 적정 안전규정에 맞추어 개인보호 장구 철저히 착용한다(취수장 고압가스 안전관리자 별도 교육) - 염소, 전기, 기계설비 등 위험시설물에 대하여 안전거리 유지하고, 만일의 추락에 대비하여 안전조치를 한다 - 흡수정, 지하구조물 등을 출입시 충분한 조명를 유지하고 난간 외부로 추락사고가 발생하지 않도록 안전한 작업상태로 작업(용역) 수행한다 - 고소작업 전 안전난간 등 안전시설를 설치 및 안전조치 확인 후 안전 책인자의 지시에 따라 작업 ⑧ 밀폐공간 작업(조사)시 주위사항 - 작업시작 전 또는 출입 전 반드시 산소 및 유해가스 농도 측정 - 작업 전 또는 작업 중 작업장 공간 환기 실시 - 사고시 응급조치 및 비상시 구출에 관한 사항 - 밀폐공간 외부에 상시 감시인을 지정하여 현장 지휘 및 관리 - 하부 밀폐공간 출입시 사전 사다리 등을 점검후 안전한 방법으로 진출입 ⑨ 경보대피훈련 및 안전보건 정보 제공 - 화재, 지진 등 비상상황 발생시 대피훈련(비상구 및 소화기 위치 등) - 밀페공간 현황, 관련 장비, 취수장내 물질안전보건자료 등 ⑩ 작업 중 휴대전화 사용 금지 - 이동, 작업, 차량운행 중 휴대전화 사용금지(휴대전화 사용 시 작업 일시 중단) ⑪ 이동식 크레인 및 호이스트 사용 등 고소작업 시 하부 안전 관리인 참관하여 비상 시 대처 - 고소작업 시에는 안전고리 착용 및 고정하고 안전하게 작업 - 사다리 작업 시 바닥에 안전하게 고정하고 작업보조자를 배치하여 작업에 임한다. ⑫ 협소공간 작업, 중량물 취급 등 안전사고 예방조치를 철저히 하며, 교육에 따라 작업 실시 ⑬ 2인 1조 작업 원칙, 작업 중 음주, 흡연 금지 ⑭ 기존시설물을 훼손하지 않도록 안전관리 철저 - 기존시설물 훼손 시 계약자 책임으로 원상복구 한다.

안전관리교육 실시보고서

(강북취수장 기계설비 유지보수공사 )

수신자	내부결재

□ 교육 사진

붙임  교육 확인서 2부.  끝.