문서번호	시설보수과-5994
결재일자	2024. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
송준행		07/01
		代이영택
협 조
	주무관		김영현

수방상황보고

【2024.6.30.(일)】

2024.  7.

북부도로사업소

(시설보수과)

수방상황보고

2024.6.30.(일) 6:00 기준

기상개황

❍ 특보현황 : 없음
❍ 북부 관내 평균 강수량 : 74.7㎜ (전일 : 40.2㎜ / 금일 : 34.5㎜)
※ 서울지역 70.4㎜
도봉	전일: 42.5㎜	/	금일: 35.5㎜	누계 : 78.0㎜	최 대 강수량 (60분)	18.5㎜	6.30 (일) 00:45
노원	전일: 34.0㎜	/	금일: 39.5㎜	누계 : 73.5㎜		10.0㎜	6.30 (일) 00:30
강북	전일: 42.0㎜	/	금일: 35.0㎜	누계 : 77.0㎜		19.5㎜	6.30 (일) 00:45
성북	전일: 44.0㎜	/	금일: 30.5㎜	누계 : 74.5㎜		25.0㎜	6.30 (일) 00:30
종로	전일: 38.3㎜	/	금일: 32.1㎜	누계 : 70.4㎜		20.1㎜	6.30 (일) 00:30

근무단계

❍ 비상근무 단계 : 보강

- 2024.6.29.(토) 17:00 ~ 익일 6:00

❍ 비상근무자 : 총 2명

계	상황실	지하차도	터널	운전원	공무직	기타(업체)	비고
2	2	-	-	-	-	-

지하차도 배수현황

❍ 펌프가동

일시	구분	계	창동	녹천	월계	월계2	월계3	하계	방학	담터
6.29.(토) 17:00 ~ 6.30.(일) 6:00	횟수(회)	77	11	10	4	25	14	2	10	1
	시간(분)	222	30	33	13	55	12	24	29	26
	토출량(㎥)	1,201.9	126.4	148.5	84.5	357.5	180	72	103	130
※ 집수정 내 수위 이상 도달 시 자동 배수

❍ 월계1교 하천(중랑천)수위

- 현재수위 : 14.56m,  최고수위 : 14.97m (6.30.(일) 1:30)

※ 계획홍수위 : 19.95m, 차량통제(동부간선도로)수위 : 16.2m

(사전)조치 및 예찰활동

❍ 장마대비 지하차도 배수로 청소 및 터널 주변 위험수목 등 사전 점검

- 6.28.(금) 지하차도 3개 시설 배수로 청소 등

❍ 지하차도 펌프실, 집수정 수위 등 CCTV 감시 및 강제배수 지하차도 순찰

❍ 현장책임관 및 장비 등 1단계이상 발령 시 출동할 수 있도록 연락체계 유지

지하차도 배수로 청소	CCTV 모니터링	지하차도 현장 순찰

민원 및 피해사항

❍ 포트홀(성북구 정릉로 279 등) 보수 등 3건 처리

❍ 침수 및 통제 등 피해사항 없음

붙임  1. 지하차도 배수펌프 가동현황 1부.

2. 포트홀 등 작업 완료 사진 1부.  끝.