문서번호	계획설계과-5706
결재일자	2024. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장		서울아리수본부부본부장
홍원기	김근용	백광인		07/01
				박진순
협 조	생산관리과장		代권창범
	배수과장		유양현

강북(구의계통) 도수관로 직접조사 결과보고

- 강북~암사 송수계통연결 -

강북(구의계통) 도수관로 직접조사 결과보고

2024. 6. 28.(금)

서울아리수본부

(급   수   부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

- 강북~암사 송수계통연결 -

강북(구의계통) 도수관로 직접조사 결과보고

급수부장 :백광인☎3146-1401 계획설계과장 : 김근용☎1410 담당 : 홍원기☎1417

『강북~암사 송수계통연결 공사』의 기본 및 실시설계 용역 추진과 관련하여 도수관로의 송수관로로의 활용 가능여부를 판단하기 위한 관체 직접조사 결과를 보고 드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 강북~암사 송수계통연결 기본 및 실시설계 용역

ㅇ 사업내용 : 강북~암사 송수관로 부설 D1,650㎜, L=5.1㎞(하저구간 0.9㎞포함)

ㅇ 용역기간 : '23.10.23. ~ '24.12.31.(15개월)

ㅇ 용 역 비 : 1,223백만원(‘23년 408백만원, ‘24년 815백만원)

□ 추진경과

ㅇ ‘타당성조사 및 기본계획수립’ 용역 완료	’23.  6.

ㅇ ‘기본 및 실시설계’ 착수보고회	’23. 11.

ㅇ ‘기본 및 실시설계’ 중간보고회	’24.  4.

ㅇ 현장 합동점검 시행	’24.  4.28.

- 주요내용 : 강북취수장 ~ 구의·뚝도 도수관로 합동 현장점검

ㅇ 도수관로 관체 조사 관련 사전 준비 회의	’24.  5. 2.

- 주요내용 : 밸브류 사전 점검, 양수작업 등 협조사항 논의

ㅇ 시설물 사전점검 합동 점검 실시	’24. 5.3 ~ 5.10.

- 점검내용 : 밸브개폐 여부 및 밸브 작동상태 등 이상유무

ㅇ 도수관로 관체조사	’24. 6. 10. ~ 14.

- 강북도수관로 1열 운영에 따른 강북 및 자양취수장 운영 시뮬레이션

- 강북 도수관로(구의계통) 관체 조사

□ 관체 직접 조사 개요

ㅇ 목    적 : 강북~구의 도수관로를 송수관로로 활용하기 위한 사전 관체 상태 파악

ㅇ 구    간 : D2,200㎜, L=1.8㎞ (SP, ’2011)

- 공기밸브실 전후 20m씩 관체 직접 조사 실시

ㅇ 기    간 : ‘24. 6. 10. ~ 6. 14.

ㅇ 추진인원(밸브작업 및 급수운영): 40명

- (본부) 계획설계과, 배수과 / (사업소)동부 / (정수센터)강북, 뚝도

ㅇ 조 사 자 : 전문 조사업체

- 기 준 : 상수관로 관망진단 매뉴얼(환경부,’21)’및‘상수도관망 성능평가 프로그램(한국상하수도협회,’15)’

☞ 강북~암사 송수계통연결 설계업체((주)삼안외 2개사)에서 관체 직접조사 결과를 토대로 등급평가 시행

ㅇ 조사 위치 및 현황도 (구리승마장 ~ 세종포천고속도로 인근)

□ 관체조사 관련 공급계통 및 현황

ㅇ 공급계통

ㅇ 시설현황

구 분		취수펌프	시설용량(천㎥)	취수량(천㎥/일)			비 고
				평균	최대	최소
******	****	******** *******	***	**	***	**
	****	******** *******	***	**	***	**
******	****	******* *******	***	***	***	***
	****	******* ******* *******	***	***	***	***

ㅇ 공급현황

구 분	소 계	구의 정수센터	뚝도 정수센터	비 고
합 계	85만㎥/일	40만㎥/일	45만㎥/일	2024년 일최대 기준
강북 취수장	26만㎥/일	16만㎥/일	10만㎥/일
자양 취수장	59만㎥/일	24만㎥/일	35만㎥/일

□ 관체 조사를 위한 공급계통 조정

ㅇ 밸브 고장 추정(취수펌프 가동 시 관압 상승)으로 공급계통 변경

고장밸브	구경	설치년도	밸브형식	위치
	1650㎜	2011	버터플라이	서울시 광장동 530-78(광장자이A 앞)

<정수센터 공급계통 조정>

□ (기존) 강북취수장(구의계통) + 자양취수장 → 구의정수센터

강북취수장(뚝도계통) + 자양취수장 → 뚝도정수센터

□ (조정) 강북취수장(뚝도계통) + 자양취수장 → 구의정수센터

자양취수장 → 뚝도정수센터

<당초 계획>

구 분	소 계	구의 정수센터	뚝도 정수센터	비 고
합 계	85만㎥/일	40만㎥/일	45만㎥/일	2024년 일 최대 기준
강북 취수장	26만㎥/일	16만㎥/일	10만㎥/일
자양 취수장	59만㎥/일	24만㎥/일	35만㎥/일

<변경 계획>

구 분	소 계	구의 정수센터	뚝도 정수센터	비 고
합 계	85만㎥/일	40만㎥/일	45만㎥/일	24. 6. 11.~24. 6. 14.
강북 취수장	6만㎥/일	6만㎥/일	-만㎥/일
자양 취수장	79만㎥/일	34만㎥/일	45만㎥/일

자양 취수장 취수용량 최대 활용

ㅇ 공급계통 환원 추진 결과

<정수센터 공급계통 환원>

□ (기존) 강북취수장(구의계통) + 자양취수장 → 구의정수센터

강북취수장(뚝도계통) + 자양취수장 → 뚝도정수센터

□ (변경) 강북취수장(뚝도계통) + 자양취수장 → 구의정수센터

자양취수장 → 뚝도정수센터

<당 초 환 원 계 획>

구 분	소 계	구의 정수센터	뚝도 정수센터	비 고
합 계	85만㎥/일	40만㎥/일	45만㎥/일	2024년 일 최대 기준
강북 취수장	26만㎥/일	16만㎥/일	10만㎥/일
자양 취수장	59만㎥/일	24만㎥/일	35만㎥/일

<환 원 계 획 변 경>

구 분	소 계	구의 정수센터	뚝도 정수센터	비 고
합 계	85만㎥/일	40만㎥/일	45만㎥/일	24. 6. 15.~24. 6. 20.
강북 취수장	12만㎥/일	12만㎥/일	-만㎥/일
자양 취수장	73만㎥/일	28만㎥/일	45만㎥/일

※ 해당 밸브

구경	설치년도	밸브형식	위치
1500㎜	2009	버터플라이	서울시 구의동 625-3 (자양한양아파트 앞)
1650㎜	2011	버터플라이	서울시 광장동 401-21 (재한몽골학교 앞)

중간 밸브 고장으로 인한 공급계통 부분 환원

(붙임) 밸브 조절 수행표

**	*****	**	**	****						**
				**			**
				**	**	**	**	**	**
*	**************	****	****	*	*	*	*	*	*
*	***********	****	****	*	*	*	*	*	*
***	******** ****	****	****	*	*	*	*	*	***
***		****	****	*	*	*	*	*	*
***		****	****	*	*	*	*	*	*
*	******** ***	****	***	*	*	*	*	*	*
*	***************	****	***	*	*	*	*	*	*
***	******** ***	****	****	*	*	*	*	*	***
***		****	****	*	*	*	*	*	***
***		****	****	*	*	*	*	*	***
***	**********	****	****	*	*	*	*	*	*
***		****	****	*	*	*	*	*	***
*	******	****	****	*	*	*	*	*	*
*	**********	****	****	*	*	*	*	*	*
*	*********	****	****	*	*	*	*	*	***
*	*********	****	****	*	*	*	*	*	*	****
***	*******	****	****	*	*	*	*	*	*
***		****	****	*	*	*	*	*	*

□ 관체 직접조사 결과

ㅇ 내면조사

- 조사구간 : 공기밸브실 전후

- 조 사 자 : 전문 조사인력

- 주요내용 : 관체 직접평가, 관내부 라이닝 조사, 부식조사, 결절 및 퇴적물 조사

구 분	측정항목	현장사진	조사 결과
** ***	***************	*	************************ *********************
** ****	*************	*	********************************* ***********
**** **	***********		***********************
**** **	**************	*	******************* ***********
****	*******		************************* **********
****	******		***************** ************

ㅇ 외면조사

- 조사구간 : 제수밸브실내 측정이 가능한(노출구간) 구간

- 조 사 자 : 전문 조사인력

- 주요내용 : 외면 도장상태 확인, 부식상태 확인, 균열상태 확인

구 분	측정항목	현장사진	조사 결과
** ****	*************		************* *********
** ** **	**************	*	*******************************
** **	*******		*************************

ㅇ 관체 내·외부 결과 검토

*******************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************************

***********************************************

**********************************************************

*******		*******
	*	*

□ 향후계획

ㅇ 자문회의 및 중간보고회(2차) 개최	'24. 7월

- ************************************

ㅇ 실시설계 시행	'24. 8~12월

- *******************************

붙  임 관체직접조사 결과 보고서(별첨) 1부.  끝.