3/4분기 PSM 사업장 위험경보제 컨설팅 결과 보고

주무관	정수과장			결재
김태현	07/03
	하은경
협 조	주무관		김용식
	주무관		이기만

문서번호 :	정수과-1895

일 시	2024. 7. 3.(수) 14:00 ~ 14:30
실시기관 (실시자)	************************ ********
컨설팅 내용	□ 정수장 PSM 대상 시설 개보수 작업 ○ ****************** - 실시예정기간 : 9월 중 2주간 예상 ******** *************************************** ************************ *********************************** ********************************* ****************************** □ 컨설팅 결과 ○ ****** 교체 작업시 배관 내 잔류가스 제거 및 누출방지조치를 실시하고 작업하기 바람 (******* 측정 필수) ○ 배관설치 작업시 절단, 용접 등 화기작업시에 인화성 가스농도 측정, 불티 비산방지포 비치하고 작업 할 것 ○ 작업위험성평가를 도급업체에서 받으면 검토한 후에 안전보건공단에 제출하여 확인받기 바람 ○ 작업과 관련하여 도급업체에서 안전관리계획을 제출 받아 꼼꼼히 검토 한 후 작업을 실시하기 바람 ○ 공사 지연 등으로 4/4분기로 작업이 연장될 시에는 전분기 컨설팅 수행 여부에 체크한 후 제출하기 바람
붙 임