문서번호	배수과-5936
결재일자	2024. 7. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
안효민		유양현	전결 07/02
			백광인
협조
	주무관		문정주

「암사·뚝도 정수센터 송수관 이중화 공시 기본 및 실시설계 용역」

기본 안전보건대장 작성 보고

2024. 7. 2. (화)

서울아리수본부

(급 수 부)

「암사·뚝도 정수센터 송수관 이중화 공시 기본 및 실시설계 용역」

기본 안전보건대장 작성 보고

급수부장:백광인☎3146-1401 배수과장:유양현☎1430 담당:안효민☎1432

「암사·뚝도 정수센터 송수관 이중화 공사 기본 및 실시설계 용역」관련 공사중 유해, 위험요소 발생 회소화를 위한 ‘기본 안전보건대장’ 작성 내용을 보고드림

□ 용역 개요

ㅇ 과 업 명 : 암사·뚝도 정수센터 송수관 이중화 공사 기본 및 실시설계 용역

ㅇ 과업기간 : ’24. 5. 9. ~ ’26. 1. 28. (630일)

ㅇ 과업대상 : D=1,100~1,800㎜, L=5.2㎞

ㅇ 설 계 사 : ㈜한국종합엔지니어링 등 3개사

□ 추진근거

ㅇ 총 공사금액 50억 원 이상 건설공사는 계획․설계․시공 단계에서 안전보건대장을 작성 및 확인하도록 의무화

- 산업안전보건법 개정(’20. 1. 16. 시행) ⇨ 법 제67조, 시행령 제55조, 시행규칙 제86조

ㅇ 단계별 주요 내용

- ① 계획 : 발주자는 중점 관리 유해․위험 요인 등을 발굴하여‘기본 안전보건대장’작성

- ② 설계 : 설계사는 발주자가 제공한‘기본 안전보건대장’에 따라 유해․위험 요인 감소방안을 포함한‘설계 안전보건대장’작성

- ③ 시공 : 수급인은 제공받은‘설계 안전보건대장’을 반영하여‘공사 안전보건대장’을 작성하고 발주자는 분기별 1회 이행 여부 확인

□ 기본 안전보건 대장 작성 내용

ㅇ 상수관로 정비를 위한 터파기, 흙막이 지보공, 강관용접, 맨홀 및 점검구 설치, 비굴착 갱생 시 관 내부 작업, 기계·전기 작업 등 수반

□ 공종별 기본 보건대장 작성안

연번	유해·위험요인	설계조건
1	터파기 시 토사 붕괴 등	․ 조립식 간이 흙막이공 또는 적정 터파기 기울기 반영 ․ 비상시 작업자 탈출용 사다리, 계단 등 반영 ․ 작업자 안전 보호 장구 의무 착용 반영 ․ 주변 배수시설 설치 계획
2	흙막이 지보공 설치 및 철거 시 무너짐 등	․ 설치 및 해체 순서도 반영 ․ 작업반경내 작업자 접근 통제 방안
3	굴삭기, 이동식 크레인 등 건설장비 운전 시 사고	․ 인양 와이어로프 및 훅 해지장치 정기 검사 시행 ․ 인양 시 2줄 걸이 등 낙하 예방 대책 ․ 지반 침하로 인한 전도 방지 대책 ․ 작업공간 내 장비 유도 신호수 배치 계획
4	용접 시 화재 발생 등	․ 불꽃 비상 방지 대책 ․ 유해가스 배출, 산소부족 방지 대책 ․ 화재 발생 대비 소화설비 비치 및 정기점검 계획
5	관 내부, 맨홀 등 밀폐공간 질식 사고 등	․ 작업자 출입명부 등 작업허가제 반영 ․ 유해가스 농도 측정 및 적정 배출 대책 ․ 엔진 양수기 사용 시 질식 방지 대책 ․ 작업자 미끄러짐 방지 대책 ․ 비상상황 공유를 위한 통신 설비 계획 ․ 작업자 안전을 위한 적정 조명 설비 계획 ․ 밀폐공간 작업 감시자 배치 반영
6	안전사고 발생 시 신속한 대처 등	․ 비상연락망 비치 및 현행화 계획 ․ 응급조치를 위한 비상 구급용품 비치 계획
7	작업자 안전의식 제고 방안 등	․ 작업자 투입 전 일일 안전교육 실시 계획 ․ 신규 작업자 대상 안전교육 시행 계획 ․ 안전 보호 장구 미착용 등 위반 시 제재 계획
8	주요 장비 수송로 검토 누락 등	․ 중량물 수송시 기존시설물 안전성 검토 ․ 수송통로 지정 구역 준수 이송계획수립
9	전기설비 작업 중 감전 등	․ 감전 예방을 위한 적정 보호구 착용 ․ 접지 방법 등 상세

□ 향후 계획

ㅇ 기본 보건대장 작성 결과 통보 (→ 설계사)

ㅇ 기본 보건대장을 기반으로 설계사는 설계 보건대장을 작성하여 제출.  끝.