문서번호	시설보수과-6270
결재일자	2024. 7. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
송준행		07/07
		代이영택
협 조

수방상황보고

【2024.7.6.(토)】

2024.  7.

북부도로사업소

(시설보수과)

수방상황보고

2024.7.6.(토) 17:00 기준

기상개황

❍ 특보현황 : 없음
❍ 북부 관내 평균 강수량 : 3.9㎜ (전일 : 0.0㎜ / 금일 : 3.9㎜)
도봉	전일: 0.0㎜	/	금일: 4.0㎜	누계 : 4.0㎜	최 대 강수량 (60분)	3.0㎜	7.6. (토) 05:15
노원	전일: 0.0㎜	/	금일: 5.0㎜	누계 : 5.0㎜		4.5㎜	7.6. (토) 05:00
강북	전일: 0.0㎜	/	금일: 3.0㎜	누계 : 3.0㎜		2.0㎜	7.6. (토) 05:15
성북	전일: 0.0㎜	/	금일: 5.0㎜	누계 : 5.0㎜		4.0㎜	7.6. (토) 05:00
종로	전일: 0.0㎜	/	금일: 2.5㎜	누계 : 2.5㎜		1.8㎜	7.6. (토) 05:45

근무단계

❍ 비상근무 단계 : 예비보강

- 2024.7.6.(토) 0:00 ~ 17:00

❍ 비상근무자 : 총 1명

계	상황실	지하차도	터널	운전원	공무직	기타(업체)	비고
1	1	-	-	-	-	-

지하차도 배수현황

❍ 펌프가동

일시	구분	계	창동	녹천	월계	월계2	월계3	하계	방학	담터
7.6.(토) 0:00 ~ 17:00	횟수(회)	21	5	3	-	13	-	-	-	-
	시간(분)	45	14	8	-	23	-	-	-	-
	토출량(㎥)	241.7	56.2	36	-	149.5	-	-	-	-
※ 집수정 내 수위 이상 도달 시 자동 배수

❍ 월계1교 하천(중랑천)수위

- 현재수위 : 14.08m,  최고수위 : 14.09m (7.6.(토) 15:40)

※ 계획홍수위 : 19.95m, 차량통제(동부간선도로)수위 : 16.2m

(사전)조치 및 예찰활동

❍ 장마대비 중점 관리 지하차도 배수로 순찰 및 청소

- (시설보수과) 직영반 지하차도 7개소 배수로 순찰 및 청소 완료

❍ 중점 관리 지하차도 펌프실, 집수정 수위 등 CCTV 감시

❍ 현장담당자 및 장비 등 1단계이상 발령 시 출동할 수 있도록 연락체계 유지

CCTV 모니터링	지하차도 배수로 청소

민원 및 피해사항

❍ 침수 및 통제 등 피해사항 없음

붙임  지하차도 배수펌프 가동현황 1부.  끝.