아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	하절기 밀폐공간 사고 등 안전사고 예방활동 시행 철저 요청

1. 안전조사과-6645호(2024. 06. 27.)와 관련입니다.

2. 최근 하절기 폭염 및 지구온난화에 따른 기상이변으로 안전사고의 위험이 높아짐에 따라 아래와 같이 사고예방을 위해 재강조 하오니 특히 밀폐공간(맨홀, 밸브실, 계량기실 등) 및 야간 교통통제 작업 시행시 사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바라며

		주요 사고사례
▶('19. 07.) 빗물저류 배수시설 및 방재시설 확충공사 현장 배수터널 내부에서 가설전선 정리 작업 중이던 근로자가 기습적인 폭우로 배수터널과 연결된 기존 우수박스 수문 자동 개방으로 수몰되어 사망 ▶('20. 08.) 도로확포장공사 지장관로 이설공사 현장에서 작업 중 근로자 탈진으로 현장에서 의식을 잃고 쓰러져 사망 ▶('20. 08.) 오피스텔 토목집수정에 설치된 수중모터 이상상태 확인을 위해 들어간 근로자 산소결핍으로 인한 질식으로 사망 ▶('18. 07.) 도로를 주행 중이던 차량이 졸음운전으로 공사현장에 세워져 있던 덤프트럭을 추돌해 병원에 후송되었으나 운전자 사망

3. 각 사업소 및 관련 부서에서는 사고예방 수칙 및 예방메뉴얼에 대하여 전직원 교육실시하여 주시고, 공사•용역 관련 감리사 및 도급사에도 메뉴얼 전파•교육을 실시하여 안전사고 예방활동에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

		사고예방 수칙
▶건설공사 현장 태풍·호우 등 풍수해 대비 안전시설 설치 강화 ☞ 배수시설 등 배수로 설치, 대피 경로 및 안전지대 마련 등 ▶폭염 대비 건설공사 근로자에 대한 예방활동 강화 ☞ 공사장 폭염대비 안전물품 제공 및 비치, 폭염 시 휴식시간 제공 등 ▶ 밀폐공간 작업 시 작업안전수칙 준수 ☞ 밀폐공간 출입 전 환기 및 산소·유해가스 농도 측정, 작업자 외 별도 감시인 배치 등 ※ 산소 및 유해가스 측정·평가에 관한 교육을 이수한 사람이 측정할 것 ▶야간공사장 교통사고 예방을 위해 관련 조례 및 지침, 교통관리 강화 대책 이행 ☞ 작업구간 제한속도별 완화·완충구간 확보 및 안전시설 설치 등

붙임  안전사고 예방메뉴얼 각 1부.  끝.

	서울아리수본부장
수신자	서아리수1-37, 서울시설공단이사장(공사감독1처장), 서울시설공단이사장(공사감독2처장), 서울시설공단이사장(공사감독3처장), 서울시설공단이사장(상수도지원처장)
주무관	최경철		배수과장	김지환		급수부장	전결 07/09
백광인
협조자
시행	배수과-6203	(	2024. 7. 9.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 서울아리수본부 4층 급수부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	ckc0805@seoul.go.kr	/	대시민공개