문서번호	정수시설과-7368
결재일자	2024. 7. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장
박홍선	오광준	07/15
		이기철
협 조

위험성평가 결과 보고

(1정수장 1·2계열 여과지외 4개소 옥상방수공사)

2024. 7.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

위험성평가 결과 보고

(1정수장 1·2계열 여과지외 4개소 옥상방수공사)

암사아리수정수센터소장: 강승곤☎3146-5701 정수시설과장: 이기철☎5770 담당: 박홍선☎5768

1정수장 1,2계열 여과지외 4개소 옥상방수공사에 대해서 도급업체와 현장에서 발생 가능한 유해·위험 요소를 도출하여 위험성을 평가하고 그 결과를 보고함

1. 추진근거

□ 사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부 고시 제 2020-53호)

제15조(위험성평가의 실시시기) 1항 등

□ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

2. 위험성평가 개요

□ 평가구분: 최초평가

□ 평가일시: 2024. 7. 15.(월) 14:00~14:30

□ 공사명: 1정수장 1,2계열 여과지외 4개소 옥상방수공사

- 계약자: (주)다천씨에스 대표 이병연

- 공사 기간: 2024. 6. 6.~11. 2.

- 주요 공종: 옥상방수 9,906㎡

□ 참석자: 5명(현장대리인등 4명, 공사담당자 1명)

3. 위험성 평가 결과

□ 주요 평가 내용

○ 유해·위험요인 파악 및 위험성 평가

□ 평가결과 요약

○ 유해·위험요인 도출 건수: 22건

- 방수작업 5건  - 도장작업 6건  - 안전가시설작업 11건

○ 위험성 감소대책

- 자재 운반시 후방경보음 출력 최대치, 신호수 추가배치,

신호봉 사용, 자재하차 적치물 안전휀스 설치 등

- 작업 중 안전모·안전밸트 상시 착용, 안전난간·안전사다리 사용,

고소작업시 유도원 배치, 일일 안전 교육 실시 등

4. 향후일정

□ 2024. 7. 24.~2024. 9.  옥상 방수 공사

□ 2024. 9.  공사준공

붙임  1. 안전관리 계획서 각 1부.

2. 위험성평가 절차 각 1부.

3. 위험성평가 결과 및 목록 1부.
4. 위험성평가 회의록 각 1부.  끝.