문서번호	물관리정책과-2004
결재일자	2014.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	토양지하수팀장	물관리정책과장		물관리정책관
윤정	김기윤	배광환		02/11 정만근
협 조

『2013년도 하반기』

유출지하수 발생 및 이용현황 조사결과

2014. 2.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 ( 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	자치구,한전,한국통신 공항철도	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	서울메트로,도시철도	)	무 □

『2013년도 하반기』

유출지하수 발생 및 이용현황 조사결과

2013년도 하반기 지하철 등 지하시설물에서 발생되는 유출지하수 발생량과 이용현황 조사 결과임

□ 조사개요

○ 조사대상 : 지하철, 건축물, 전력 및 통신구 발생 유출지하수

○ 조사기간 : '14.1.08. ~ 1.29.(조사대상 기간 : '13. 7~12월)

○ 조사방법 : 자치구 및 시설물 유지관리 기관을 통한 자료수집

□ 조사결과

○ 시설별 총괄

(2013.12.31기준, 단위 : 톤/일)

구 분	계	지하철	건축물	전력구	통신구
발생량	178,599	119,898	31,945	18,336	8,420
이용량 (이용율)	121,890 (68%)	92,679 (77%)	9,385 (29%)	11,838 (65%)	7,988 (95%)

※  지하수 관정 이용 현황(2012년) : 9,012개소, 22,437천톤/년 (61,470톤/일)

○ 용도별 이용량

구 분	계	하천유지용	도로청소	조경용수	화장실	건물용수
계 (비율)	121,890 (100%)	101,664 (83.4%)	602 (0.5%)	10,851 (8.9%)	653 (0.5%)	8,120 (6.6%)
지하철	92,679	80,870	157	10,008	653	991
건축물	9,385	1,368	45	843	-	7,129
전력구	11,838	11,438	400	-	-	-
통신구	7,988	7,988	-	-	-	-

○ 분 석

- 전년 상반기('13.1~6월) 대비 발생량 및 이용량 증가

▷ 발생량 증가(17,717톤/일, 11%) : 160,882 → 178,599톤/일

▷ 이용량 증가(10,089톤/일,  9%) : 111,801 → 121,890톤/일

▷ 증가사유 : 전년 상반기에 비해 강수량 증가

※ 강수량(서울) : ′13년 상반기 355.5㎜, ′13년 하반기 1048.9㎜

- 이용량은 하루 121,890톤으로 발생량의 68%이며, 이중 하천유지용수가 101,664톤으로 이용량의 83.4% 차지함

▷ 시설물별 이용율은 통신구(95%), 지하철(77%), 전력구(65%), 건축물

(29%) 순임

▷ 2013. 상반기 대비 하천유지 이용율 91.2%→83.4%로 감소, 조경용수 이용율은 1.6%→8.9% 증가

※ 사유: 지하철 분당선 서울숲역 발생 유출지하수 9,297 톤/일을 하천              유지용수에서 공원용수로 전환사용

▷ 건축물의 이용율이 저조한 사유 : 건축물 구조 상 유출지하수 이용시설(용도: 청소용 등) 설치가 곤란하고 건축주가 설치비용 투입을 꺼림

- 서울시 유출지하수 발생(이용)량 변화추이 (최근 3년간)

▷ 매년 강수량은 감소하나 유출지하수 발생(이용)량은 증가 추이

▷ 강수량 변화에 따라 발생량 및 이용량이 매년 상반기에 감소, 하반기에 증가를          반복하고 있음( 강수량 : 하반기> 상반기)

▷ '13년 상·하반기 발생량이 ‘12년 동기 대비 증가한 사유는 2013. 하반기 건물 신축 등으로 발생 유출지하수 개소수가 약 86개소 증가되었고 8호선 연장구간(남한산성입구~모란) 포함되어 증가된 것으로 보임

□ 행정사항

○ 본 조사결과는 '14년 상반기 조사결과가 나올때 까지 유출지하수관리자료로 활용

○ 물 순환 건전성 회복을 위해 유출지하수 저감대책을 지속적으로 시행

- 건축물 신축, 택지개발 환경영향평가서 검토시 유출지하수 저감대책 조건 부여

○ 유출지하수 이용 촉진을 위하여 필요시 시설물 관리기관 지도․점검 및 업무협조 체계 구축

- 수집된 유출지하수 발생 및 이용량 및 분석결과를 각 자치구에 통보하여 유출지하수 지도·점검 업무에 참고

첨부  1. 지하철 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.

2. 건축물 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.

3. 전력구 및 통신구 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부.  끝.