문서번호	물재생계획과-1694
결재일자	2014.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	하수관리팀장	물재생계획과장	물관리정책관
이원영	최승각	이진용	02/11 정만근
협 조
	하수계획팀장			이도우
	주무관			윤혜선

2013 하수도사업관리용역 준공보고

2014. 2

도시안전실

물재생계획과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013 하수도사업관리용역 준공보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2013 하수도사업관리용역

○ 용역기간 : 2013.04.30 ∼ 2014.01.31

○ 용 역 비 : 327,154천원

○ 용 역 사 : ㈜제일엔지니어링건축사사무소,(주)삼안

□ 과업내용

○ 자치구 공공하수도 정비사업 기본설계 수준의 타당성 검토

- “사전설계검토제” 운영시 실질적인 수리해석, 대안비교 검토

- “공공하수관로 변경자문제” 운영에 대한 수리검토

-  설계내용에 대한 적정성 검토 및 기술적인 대안 제시 등

○ 2014년도 신규 하수도 단위사업 타당성 검토

- 정비계획의 타당성, 연관계획 및 수리검토 등

○ 침수피해 등 긴급상황 발생시 침수원인분석 및 개선계획 수립

- 정확하고 신속한 현장조사 및 수리해석을 통한 원인분석

- 효과적인 침수해소를 위한 적정방안 제시

○ 하수도사업과 연계한 빗물침투시설 설치 기술검토

- 빗물침투시설 침투능에 대한 세부검토 및 침투능 검사기준, 유지관리기준 마련

- 하수관거정비사업시 빗물침투시설 적용방안 및 설치매뉴얼 작성

- 기반영 빗물침투시설 등에 대한 효과분석 및 모니터링 시행

○ 자치구 직원에 대한 주요정책변화 및 하수도설계, 공사품질 등 기술교육

□ 주요내용

1. 공공하수도 정비사업 타당성 검토

〇 기술지원 수행절차

〇 기술지원 현황(총 27건 수행)

구 분	검토항목	검토지역	주요내용
ㅇ 사전설계검토 (17건)	종합정비사업 (6건)	창동2분구 외 5건	침수방지사업 목적에 부합되는 계획검토 및 시설수립
	단위개량사업 (10건)	경북궁역 외 10건	침수방지사업에서 목적 외 사업 제외
	사전기본설계검토(1건)	둔촌로, 길동지역	기본설계 수행단계에 대안제시
ㅇ 공공하수관로 변경 설계자문 (1건)	공공하수관로 변경설계 (1건)	신월지하차도	침수원인 분석 및 개선방안 제시
ㅇ 상세기술검토 (9건)	상세설계 (5건)	이태원동 425-18	사유지 하수관로 개량
		신길동 16-9	사유지 통과 우회노선 계획 수립
		서초동 진흥아파트 앞	굴곡부 개량 계획
		효자배수분구	우수유출 저감시설 계획
		회기역 주변	침수요인 분석 및 개선방안 제시
	기술검토 (4건)	모니터링 시스템계획 외 3건	분산형 침투시설 모니터링 시스템 도입

〇 사전설계검토 시행(17건)

종합정비사업은 창동2배수분구정비사업 외 5건의 설계기준 타당성,수리계산 적정성, 정비기준검토, 보수보강관거의 통수능 확보등에 대한 종합검토 수행

단위개량사업은 경복궁역 주변 하수관로 유로변경공사 외 9건의 침수방지사업을 중심으로 침수원인분석 및 개선방안 수립

사전기본설계검토는 강동구 둔촌로 침수해소사업에 대하여 기본설계단계에서  침수해소를 위한 유역분리 추가대안을 제안

〇 공공하수관로 변경설계자문(1건) 수행

양천구 신월지하차도 평면화사업의 공공하수관로 변경설계자문을 수행하여 하수암거 신설에 대한 타당성을 검토

〇 상세기술 검토(9건) 수행

실시설계 수준의 상세검토을 사유지내 하수관거 개량사업과 통수부족단면 개량, 침수방지사업에 대하여 5건 수행

누수감지시스템 도입관련등  기술검토 4건 수행

2. 2014 신규 하수도 단위사업 예산검토

〇 검토 개요

공 정	신청현황		검토결과		증감
	건수	예산액	건수	예산액	건수	예산액
하수관로 신설개량	62	1,399	51	1,241	▼11	▼158
하수관로 종합정비	44	2,807	34	1,683	▼10	▼1,124
하수관로 보수보강	42	621	42	277	-	▼344
합 계	148	4,827	127	3,200	▼21	▼1,627

〇 주요 검토내용

- 종합정비사업은 정비계획의 타당성, 침수방지사업은 침수해소가능성 및 목적외제외, 보수보강은 수리통수능 확보검토

3. 침수피해 복구 기술지원

〇 수방지원 시스템

- 서울시

․ 34개특별관리지역은 하천관리과, 그외 관리지역은 물재생계획과 수방지원

- 설계사(현장기동 기술지원팀운영)

․  설계사 1팀 6인 구성으로 4개팀 운영

〇 현장기동반 기술지원 현황

- 현장조사(고덕동)

․  2013.6.21 집중호우 침수발생지역 현장조사 및 원인분석

- 하수관로 공사현장 특별안전점검(토질및기초분야 지원)

․  하수관로 공사현장 안정관리 강화 및 예방을 위한 특별점검

4. 빗물침투시설 설계기준 검토

〇 빗물침투시설 개요

〇 침투시설 모니터링 계획

- 시설별 기준 및 설치가능 침투시설

〇 모니터링 시스템도입

- 효자분구내 분산형 침투시설 설치(4개소)

- 모니터링 결과분석

〇 모니터링 결론

- 침투형 빗물받이의 통수능을 개선할 경우, 침투받이의 저류 기능 및 침투량 증가뿐만 아니라, 첨두유출 저감 기능을 최적화 할 수 있을 것으로 판단

- 침투형 빗물받이의 홍수저감 기능을 더욱 높이기 위해서는 목표 강우량 설정, 적정 집수면적, 저류공간, 침투면적, 공극량, 통수능등을 최적화해야 함.

- 홍수량 저감을 위해서는,

①유출되는 빗물을 시간차를 두어 일시에 저류할 수 있는 공간을 확보하거나,  ②목표강우량이 지속기간 동안 충분히 큰 침투능을 확보할 수 있어야 한다.

- 홍수저감 기능 + 물순환기능이 되도록 하는 것이 바람직

- 모니터링 시행시 보완사항

①집수면적 명확한 지역(유입유량) ②계측기 적정측정범위 유지(3~4cm최소수심) ③조기,일정기간 데이터 확보 ④체계적인 유지관리시행(정기, 수시관리) ⑤소용량 계측가능 장비 도입 ⑥비점오염처리와 시설 상관관계 ⑦토질분석

5. 하수관로정비 완료사업 모니터링 선정 요령 작성

〇 정비사업 모니터링 메뉴얼작성

- ○○배수분구 대상

․ 정비사업의 효과검증 및 적용빈도 상향 설계기준 검증

- 모니터링 매뉴얼 작성

․ 표본지역설정, 통수능, 최저유속, I/I 및 CSOs조사수행

6. 자치구 하수업무 담당자 실무 교육(2회)

〇 교육내용 및 효과

- 1차교육(2013.12.5)

․ 정비사례를 통한 도시침수 검증 및 계획수립의 적정성(부등류해석)

- 2차교육(2014.1.23)

․ 하수도정책방향변화 및 하수도계획, 시설, 설계교육

□ 결론 및 정책제언

〇 예산절감효과

사업명	절감액(백만원)	예산절감내용
단위개량사업	195	적정관경선정, 유로변경으로 예산절감
종합정비사업	2,020	관경변경 및 물량축소로 예산절감
합 계	2,215

〇 제언

사업		문제점	개선방안
사전설계검토	종합정비	○설계완료 단계 검토요청	→ 기본설계검토 완료단계에서 설계자문 수행
		○자치구별 최소유속정비기준 상이	→ 최소유속 미달관거 정비기준 통일
	단위개량	○설계완료 단계 검토요청	→ 침수원인 분석후 개선방안 수립시 설계자문 수행
		○개선방안별 경제성 대비 사업효과분석	→ 노선대안, 유역분리, 저류조 등 사업효과분석
		○침수방지사업 목적외에 관거정비 포함	→ 목적외 사업 제외(배수분구 정비사업에 포함)
	상세기술	○업무처리기간 부족	→ 양질의 성과품 작성을 위해 최소설계기간 확보
신규사업 예산타당성검토		○예산검토 협의기간 조정	→ 자치구 협의 조기시행 및 단계별 협의진행 (예비수요조사,1,2차 협의 조정)
		○자치구 사업 타당성 미흡	→ 대상지역 수리계산 시행 및 중복사업 제외
		○자치구별 사업비 산출근거 상이	→ 예)환경부 기준공사비에 지역적특징을 고려한 실적공사비 추가
빗물침투시설 모니터링		○모니터링 설치 조기 시행	→ 최소기간(건기,우기 포함) 데이터 구축 필요
		○모니터링 설치지점 확대	→ 사업의 효과분석에 활용
		○초기우수오염도 수질분석항목추가	→ 건기시 비점오염처리방안수립(BOD,SS,T-P)
		○체계적인 모니터링 유지관리	→ 정기관리 10일, 강우전후 수시관리 시행

끝.