문서번호	대기부-1890
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기부장	서울특별시보건환경연구원장
안경수	정종흡	어수미	02/24 정권

대기측정망 시설 보수공사 계획(2014)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  02.

대기부

대기측정망 시설 보수공사 계획(2014)

서울시 대기질 측정의 최적관리를 위하여 대기측정소 및 전광판 시설의 취약∙노후한 부분 보완 및 보수공사를 시행하여 측정망 운영에 만전을 기하고자 함

1				관련근거

○ 기후대기과-2148(2014.2.10.) -「20114년도 대기측정망 운영•관리계획」

○ 대기부-174(2014.1.8.)호 -「2014 혹한기 대기측정소 시설 안전점검 계획」

2				취약∙노후 시설 현황

○ 대기측정소 구조별 보수대상 현황

시설 구조(형태)	건축 년도	측정소	공사 예정내역
평지붕, 파라펫(난간) 샌드위치패널	1997	영등포, 노원, 강북 성북, 금천, 궁동	리모델링, 시설보수, 배수관보수 및 수밀코킹 등
경사지붕,슬라브,경량철골 샌드위치패널	2003	마포, 종로 동대문	시설보수 등
컨테이너	2006 2009	중랑 도봉	외벽사이딩보수, 수밀코킹, 철제구조물페인팅, 시설물보수 등
평지붕, 조적조 철골콘크리트	1982 2009	서초, 은평 관악산, 서대문	우수배수관로보수 및 수밀코킹, 시설보수 등
콘크리트슬라브	1997 2007	강서 광진	측정소 배치공간개선, 시설보수 등
경량철골조	2010.	북한산	시설보수 등
하우징	1999 2006	성동 중구	리모델링, 시설보수 등

○ 전광판 구조별 보수대상 현황

시설 구조(형태)	설치 년도	전광판	공사 예정내역
폴타입(Pole type) 전광판	2007.02	구로, 면목, 불광	디스프레이보드 및 시설보수 등
폴타입(Pole type) 전광판	2005.09	방이	전기 및 CCTV 시설보수 등

3				보수공사 방안

○ 대기측정소 시설 유지보수 방안

- 취약•노후 시설 리모델링 및 보수공사

: 영등포, 성동, 노원, 강북, 금천, 궁동, 성북, 중랑, 마포, 종로,

중구, 광진, 동대문, 도봉, 서대문, 북한산

- 방수공사 : 서초, 관악산, 은평

- 측정소 배치공간개선 공사 : 강서

- 소화기함 파손보수공사 : 은평 외 30개소

- 측정소 UPS 교체 : 도봉, 금천, 성동

○ 대기전광판 유지보수 방안

- 통신시설 및 디스프레이보드 보수공사 : 시청앞, 방이

- 시설물보수 및 도색공사 : 남가좌, 문래, 쌍문

○ 전산실 유지보수 방안

- TMS시스템의 원활한 전원공급을 위한 UPS 설치

4				최적관리 지속방안

○ 지붕방수 정기적 시행으로 누수를 미연에 방지하여 대기측정망의 안정적운영

○ 취약•노후측정소 단계적인 리모델링으로 측정환경 최적유지 및 미관 개선

○ 벽체 노후화, 실내 마감재 부식, 단열재 지속적 보수

○ 대시민 대기환경정보의 원활한 제공을 위하여 기능저하 전광판 보수

5				예산 및 기타사항

○ 예산과목

- 기후환경본부 기후대기과, 기후변화 총괄대응, 질소산화물 저감촉진 및 대기오염측정기능 강화, 대기오염의 측정 및 관리, 대기오염측정망 설치•운영, 시설비

○ 소요예산 : 금181,000,000원

- 측정소 유지보수 : 100,000,000원

- 전광판보수 : 30,000,000원

- 측정소 UPS 3대 : 21,000,000원

- 전산실 UPS 40KVA : 30,000,000원

○ 효휼적인 대기측정망 관리를 위하여 신속한 보수공사 시행

붙임 1. 2014년 혹한기 대기측정소 안전점검 결과  1부.  끝.