문서번호	시설과-1443
결재일자	2014.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	급수부장
신왕근	이임섭	02/28 이상홍
협 조	생산관리과장		노영석
	시설관리과장		한명석

3월 해빙기 안전사고 예방의 달

안전관리 계획

2014. 02.

상수도사업본부

(급 수 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

3월 해빙기 안전사고 예방의 달

안전관리 계획

해빙기에는 동결 융해로 지반이 느슨해져 안전사고 발생 위험성이 높으므로 3월을 『해빙기 안전사고 예방』의 달로 삼고 집중 안전관리 계획을 수립, 해빙기 안전관리에 만전을 기하고자 함

※ 근거 : 총무과-731호(2014. 1.15.) “이달의 집중업무 지정 운영계획”

시설과-544호(2014. 1.24.) “2014 해빙기 대비 건설공사장 안전관리계획”

1		추진 배경

(2월) 대륙고기압의 영향을 받다가 점차 이동성 고기압과 저기압의 영향을 받아 날씨의 변화가 잦겠음

* 평균기온(-2~5℃), 강수량(19~61㎜)

(3월) 이동성 고기압의 영향을 자주 받겠으나, 일시적인 대륙고기압의 영향으로 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있겠음

* 평균기온(4~9℃), 강수량(38~100㎜)

해빙기에는 절개지, 건설공사장 등에서 붕괴·낙석에 의한 안전사고가 다수

발생하므로 철저한 대비 필요

2		추진 방향

3월을 「해빙기 안전사고 예방의 달」로 지정하여 안전관리 업무 추진

공사장, 정수센터, 취수장, 배수지·가압장, 청사 등 시설물 안전 점검 및 순찰 강화

공사장, 축대, 절개지 등 해빙기 취약시설에 대한 지속적인 안전 점검 및 신속한 보강조치로 위험요소 사전 제거

상황발생 시 즉각 대응할 수 있는 24시간 상황관리 체계 및 협조 체계 구축

해빙기 인명피해 위험시설 및 재난 위험시설 집중 관리

- 인명피해 위험시설 정기점검 및 기상여건에 따라 수시 점검

시설물 특성을 감안한 전담 점검반 구성하여 현장 점검 시행

- 위험요소, 문제점 등 우선 응급조치 후 해결대책 마련

해빙기 안전 유의사항 등 대시민 안내 및 홍보 강화

3		세부 안전관리계획

안전관리 대책 기간 : '14. 3. 1. ~ 3. 31.

※ '14. 2.17. ~ 2.21. 건설공사장 해빙기 안전점검 기 실시

안전관리 방법

- 시설물 관리 주체별로 시설물 안전점검 계획 수립

- 시설물 관리 주체별로 안전점검 실시 및 안전사고 발생 예방

안전점검 대상 및 점검 주체

- 본부 시행 대형 공사장 : 급수부 시설과, 시설관리부 고도정수반

- 정수센터, 취수장 : 생산부 생산관리과

- 배수지, 가압장, 노출 상수도관 : 시설관리부 시설관리과

- 사업소 시행 공사장 : 사업소 공사담당 부서

- 청사등 기타 시설물 : 청사관리 부서

주요 안전점검 대상 현황

- 본부 시행 대형 공사장 (안전점검 기간 : '14. 2. 15 ~ 3. 31)

점검 주체	계	정수센터 현대화 및 고도정수시설	송․배수관 부설
급 수 부 (시 설 과)	3	2	1
시설관리부(고도정수반)	2	2	-

- 정수센터 및 취수장 (안전점검 기간 : '14. 3. 4 ~ 3. 11)

점검 주체	계	정수센터	취수장
생산부(생산관리과)	11	6	5

- 배수지· 가압장, 노출 상수도관 (안전점검 기간 : '14. 2. 24 ~ 3. 25)

점검 주체	배수지	가압장	노출 상수도관(km)
			현수관로 (53개소)	지하철공사장 (13개 공구)	공동구 (6개)
시설관리부(시설관리과)	104	196	10.1	12.7	30.1

4		점검결과 조치

경미한 지적사항은 현장에서 시정 조치하고 중대한 법규 위반 사항은 관련법에 따라 조치(공사중지 등)

보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고 보수 완료시까지 주기적으로 점검 실시

5		행 정 사 항

3월을 「해빙기 안전사고 예방의 달」로 지정하여 안전관리 업무 추진

시설물 관리 주체별로 해빙기 안전관리 계획 수립 및 안전점검 실시

2차 점검시에는 이전에 지적된 사항의 조치 결과를 반드시 현장확인 실시. 끝.