문서번호	급수운영과-2482
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		강동수도사업소장
김효수	이경재	우종근		02/17 원응연
협 조

『2014년도 일위대가』 작성을 위한

송파구 운반거리 산출적용 보고

2014.  2.

강동수도사업소

작 성 자	과명 : 급수운영과	과장 : 우종근 (☎3146-5140)	담당 : 김효수 (☎3146-5143)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

2014년도 일위대가 작성을 위한

송파구 운반거리 산출적용 보고

급수운영과에서 시행하는 조기발주 사업의 원활한 시행을 위하여 2014년 공통일위대가에 운반거리 적용기준을 산정하여 조기발주 업무추진에 만전을 기하고자 함.

※ 관련근거 : 2014년도 상수도공사 기본품셈 단가표 배포(재무회계과-1504, 2014.02.05)

□ 적용대상 공사

연간단가 : 상수도공사(급수공사), 시설물공사

단위사업 : 송배수관 및 세척갱생관 정비공사

□ 주요내용

환토재(골재) : 현장도착도를 적용하므로 별도의 운반거리 산정 불필요

(필요시 별도산정)

잔토처리 : 각종 공사에서 발생되는 잔토는 김포매립지로 발주되고 있으며, 김포매립지까지 운반거리의 산정은 별첨“운반거리 산정”과 같으며 속도는 서울시 도시교통본부에서 발표한 “서울시 가로별 속도조사 ”표의 가로별 속도를 적용

자재운반비 : 자재사업소 “노량진 적치장”에서 설계되었으며, 운반거리 산정은 별첨“운반거리 산정”과 같으며, 속도 산정은 “서울시 가로별 속도조사”표의 가로별 속도를 적용

주철(이형관)운반비 : 가장 가까운 이형관 생산업체인 인천 도림주철에서 운반하는 것으로 설계되었으며, 이형관 사급자재 산출이 공장 상차도로 사급으로 사용된 이형관에 운반비를 지급, 운반거리 및 비용 산정은 “전국 화물자동차 운송 주선사업 연합회” 조사표의 5톤 트럭 (인천→현장)간 운행요금 적용

□ 운반거리 세부 적용사항

잔토처리(총운반길이 : 55.4km)

현 장 (집하장)	L=3.0	잠실대교남단	L=31.3	개화IC (행주대교남단)	L=15.1	매립지	L=6.0	매립지
	V=20.0		V=45.5		V=35.0	입 구	V=25
	이 면 로		올림픽대로		올림픽대로+ 매립지전용도로		이 면 로

자재운반비(총운반길이 : 20.1km)

현 장	L=3.0	잠실대교남단	L=16.1	노량진 P턴	L=1.0	노량진 적치장
	V=20.0		V=45.5		V=25.0
	이 면 로		올림픽대로		올림픽대로

※ 계약 후 잔토처리장의 변동사유 발생시 공사여건에 따라 방침 후 시행.

따로붙임 : 1. 상수도공사 설계 일반기준 1부.

2. 운반거리 조정 1부.

3. 전국 화물자동차 운임표 1부.  끝.