문서번호	예방과-2638
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	위험물안전팀장	예방과장		소방서장
이효원	김순식	代김성칠		02/21 조선호
협 조
	현장지휘대장		최홍영

2014년 가스안전관리 종합계획

마포소방서

(위험물안전팀)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 ■ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 가스안전관리 종합계획

가스사고 없는 안전 문화도시 「마포구」 구현을 목표로 가스시설에 대한 사고 위해요인을 사전 제거하는 등 철저한 안전관리를 통하여 시민 생활안전 확보에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진방향

가스시설의 감시기능 및 안전관리체계 확립		안전관리기반 확보
안전점검을 통한 사전 위해요인 제거		가스사고“ZERO”화
교육 ․ 홍보를 통한 안전관리 능력 향상		가스안전문화 확산
가스사고 대응체계 강화		상황대처능력 향상

Ⅱ		추진근거

□ 고압가스안전관리법 제24조(허가관청 등의 조치)

□ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제29조(허가관청 등의 조치)

□ 도시가스사업법 제27조(가스시설의 개선명령 등)

Ⅲ		일반현황

□ 가스시설 현황

계	LPG		고압가스			도시가스
	판매소	충전소	판매소	제조소	저장소	정압기	CNG 충전소	배관[km]
66	12	-	2	1	5	45	1	379

□ 가스사고 발생 현황 (2013년 서울시 기준)

○ 원인별

계	부 주 의		화재	시설미비	제품불량	고의사고	기타
	사용자	공급자
12	2	1	0	3	0	3	3

○ 가스별

계	LPG	도시가스	고압가스
12	7	5	0

◇ 최근 5년간 마포구 가스사고 현황 : 11건(부상 3명, 13,798천원)

일 시	장 소	피해현황	사 고 원 인
‘09.01.31	판매시설 대흥로2길 21(용강동)	272천원	- 부부싸움중 홧김에 가게내의 부탄가스통에 구멍 뚫어 누출된 가스에 착화 폭발함
‘10.03.22	일반음식점 양화로 177-1(동교동)	200천원	- 식당 내 화로의 가스밸브가 열린 줄 모르고 다른 화로에서 음식물을 조리하던 중 체류된 가스가 착화, 화재가 발생함
‘10.09.27	일반주택 합정동 384-12번지	145천원	- 가스보일러에서 누출된 도시가스에 보일러내 미상의 착화원에 의해 화재가 발생함
‘10.11.27	다가구주택 와우산로26길 33(창전동)	1,453천원	- 가스보일러에서 누출된 도시가스에 보일러내 미상의 착화원에 의해 화재가 발생함
‘11.01.05	포장마차 신촌로 94(노고산동)	55천원	- 음식을 하기위하여 가스버너를 사용중, 휴대용부탄가스통이 기화가 잘 되지 않아 용기를 데우기 위해 가스버너 옆에 놓고 작업중 폭발함
‘11.03.28	사무실 희우정로 122-1(망원동)	3,639천원	- 미상의 원인에 의해 천공된 휴대용 부탄가스통의 가스가 냉장고 모터의 스파크에 착화되어 화재가 발생함
‘11.08.04	일반주택 포은로8길 16(망원동)	부상 1명 47천원	- 휴대용 가스버너로 낚시용 추를 녹이다 주변 부탄가스통이 천공되면서 화재가 발생함
‘11.12.26	일반음식점 굴레방로7길 16(아현동)	부상 2명 884천원	- 음식을 하기위하여 가스버너를 사용중, 휴대용부탄가스통이 기화가 잘 되지 않아 용기를 데우기 위해 난로위에 올려놓고 작업중 폭발함
‘12.05.22	서강대학교 정하상관 백범로 35(신수동)	부상 10명 108천원	- 대학교 축제기간에 닭꼬치를 판매하기 위하여 휴대용 가스버너 보다 큰 철망을 사용하여 조리하다 부탄가스통에 열 축적이 되어 폭발함
‘12.11.05	일반주택 독막로12안길 19(당인동)	6,660천원	- 8세 남아가 휴대용 부탄가스통에 구멍을 뚫고 라이터로 불장난 하던 중 화재가 발생함
‘12.12.02	생활시설 토정로32길 13(토정동)	335천원	- 이동식부탄가스 난로 점화 시도중 내부배관에서 새어나온 가스에 착화되어 화재가 발생함

Ⅴ		안전관리 대책

1		대형사고 방지를 위한 가스시설 감시기능 강화

□ 대형가스사고 우려지역 순회점검·순찰 실시

○ 대  상 : 대형굴착공사장(서울시도로굴착복구시스템 등재된 공사장),

상암CNG충전소, 수소스테이션

○ 점검주기 : 굴착공사장·상암CNG충전소, 수소스테이션(일 1회),

노출된 배관, 대형공사장 등(일 2회)

○ 점검방법

- 각 119안전센터별 펌프차 또는 이륜차 순찰, 기동순찰 실시

-“공사장 가스안전 체크리스트”를 통한 안전점검 실시

※ 공사장 가스안전 체크리스트 : 현장대원에게 생소한 도시가스배관 방호분야를 체크리스트를 활용하여 쉽게 점검이 가능토록하여 가스안전사고 방지

☞ 소방서 성과평가 내부평가지표 : 2점(순회점검 실적수 연 90건이상 시 만점)

2		가스취약시설 유관기관 합동점검 추진

□ 도시가스·LPG고압가스 공급시설 등 안전점검 강화

○ 점검횟수 : 연 3회(해빙기, 여름철, 겨울철) 또는 수시

※ 수시점검 : 명절 연휴대비, 이상기온 시, 혹한기 등

○ 점검대상 : 도시가스공급시설, LPG․고압가스공급시설, 다중이용시설 등

○ 점검방법 : 자치구, 소방서, 한국가스안전공사 합동점검

○ 내 용 : 정기검사 수검여부 확인 및 시설 설치․기술기준 적합여부 확인 등

○ 점검대상별 일정

월 점검대상	1월		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월		10월	11월	12월
정압기
CNG충전소
LPG판매소
가스운반차량
고압가스판매소
수소스테이션
고압가스저장시설
다중이용시설

3		가스안전 캠페인 및 맞춤형 가스안전문화 확산

□ 대학교 휴대용 부탄가스 안전관리 집중 홍보(특수시책)

○ 시  기 : 대학교 축제기간(봄철 및 가을철)

○ 내  용 : 휴대용 부탄가스 용기의 안전사용법, 위험성 등 집중 홍보

○ 방  법 : 서강대학교 및 홍익대학교 축제장소 학생을 대상으로 캠페인 실시

□ 다문화가정․홀몸어르신 세대 등 타이머형 가스차단기 설치

○ 기  간 : 2014년 3월 ~ 8월

○ 대  상 : 다문화가정, 홀몸어르신, 장애인가정, 소년․소녀가장 등 100여 세대

○ 방  법 : 지원대상자 선정 후 계약업체에서 설치 및 검수

○ 효  과 : 가스밸브를 차단하지 못하여 실화가 될 수 있는 화재를 예방

※ 타이머형 가스차단기란? 설정시간이 지나면 자동으로 가스중간밸브를 차단하여 가스버너의 의도치 않은 계속적인 연소차단으로 화재예방에 효과적인 장치

4		가스사고 위기대응체계 강화

□ 긴급상황시 상황실 보고·상황전파 체계 확립

○ 가스관련 사고발생시 본부 및 종합방재센터로 가스사고 보고[붙임 4] 및 관내 유관기관 상황전파

※ 최초 보고자 및 상황전파자 : 당직근무자 (최종보고 : 가스담당)

상황전파

보고

긴급복구

서울시소방재난본부

(상황실)

한국가스안전공사

㈜서울도시가스 마포지사

상황발생

(가스사고)

현장조사

상황보고

보고

출동

대책통보

경 찰 서

현장통제

접수

상황전파

마포소방서

<가스사고 상황처리도>

□ 가스사고 대비 위기대응 비상훈련 추진

○ 시  기 : 연 2회 이상

○ 대  상 : 상암CNG충전소, 수소스테이션

○ 동원기관 : 서울도시가스(주), 한국가스안전공사

○ 훈련내용 : 긴급출동, 유관기관 비상소집, 가스밸브 차단 등

□ 정압실‘가스배관계통도’모형제작·활용(특수시책)

○ 내  용

- 정압실 가스배관 모형을 제작·활용

- 정압실내 가스배관차단도를 부착·활용

○ 활  용 : 현장대원 자체교육 및 민간인 교육 시

○ 효  과 : 가스누출 등 긴급재난발생시 현장출동대원 초동조치 능력 배양

Ⅵ		행정사항

□ 현장지휘대장은 가스관련 시설 훈련 시 훈련대원의 안전에 유의하여 훈련을 실시하여 주시고,

□ 당직 상황책임관은 가스사고 발생시 [붙임4]서식을 이용, 종합방재센터 상황실(FAX : 726-2044) 및 본부 예방과(FAX : 3706-1529)에 신속히 보고하시기 바라며,

□ 각 119안전센터장은 매월초 서울시 도로굴착복구시스템에 등재된 관내 순찰대상을 반드시 확인하여 점검 및 순찰을 실시한 후 조치·시정내용 등 매월 말까지 위험물안전팀으로 결과 보고하기 바람

붙  임   1. 유관기관 비상연락망 1부.

2. 가스시설 현황 등 1부.

3. 다중이용시설 가스점검 대상 1부.

4. 가스사고 보고서식 1부.

5. 공사장 순찰결과 서식 1부.  끝.

[붙임 1]

유관기관 비상연락망

한국가스공사 서울지사 (2657-1114, 2657-1019)			본부 예방과 (3706-1533~5) 서울종합방재센터 (726-2012)				서울특별시 종합상황실 (731-6121~3)
합정기지 (333-9578) 서울지역통제소 (2657-1501~3) 한국가스기술기공 (2657-1711~2) (080-692-5310)
서울도시가스(주) 상황실 (3660-8282)							마포경찰서 (393-0063)
			마포소방서
한국가스안전공사 서울서부지사 (393-0795~7) 사고신고 (1544-4500)							한전서부지점 (710-2211~3) 신촌전화국 (334-0800)
LP가스 판매업소 삼일금성가스 (332-9111)외 12개소 ※ 별첨 참조			마포구청 상황실 (3153-8100) 마포구청 환경과 (3153-9282)				서부수도사업소 (3146-3740) 서부도로교통사업소 (300-8400)

[붙임 2]

가스시설 현황

□ LP가스공급업소(12개소)

연번	업소명	대표자	소 재 지	전화번호	비 고
1	대양가스	황구연	마포대로 112-5(공덕동)	717-7373
2	용산합동가스	곽길석 외 1명	만리재옛길 80-1(공덕동)	711-3399
3	24시가스	이상선 외 4명	서강로16길 17(노고산동)	704-8282
4	하나가스	이재윤 외 1명	대흥로 172(대흥동)	717-1211
5	삼화가스	김영제	백범로 84(대흥동)	717-4455
6	태성중앙가스	정순식	창전로 42-1(구수동)	717-3005
7	대성제일가스	한대영 외 2명	토정로 51-1(합정동)	332-5500
8	서울가스	강윤희	포은로 83-1(망원동)	337-4599
9	영풍가스	정헌일	방울내로3길 31(망원동)	333-1100
10	삼일금성가스	김춘하 외 2명	성산로2길 17(성산동)	332-9111
11	새한가스	오명환 외 1명	월드컵북로 161(성산동)	373-1400
12	상암가스	오세우 외 1명	월드컵북로44길 58(상암동)	302-8855

□ 고압가스공급업소(2개소)

연번	업소명	대표자	소 재 지	전화번호	취급가스
1	대양가스	박흥규 외 4인	마포대로112-5(공덕동)	713-4555	산소, 수소, 알곤 질소, 탄산가스, 아세틸렌
2	대원가스	차재현	월드컵로 99-1(망원동)	334-3337

□ 고압가스제조소(1개소)

연번	업소명	대표자	소재지	처리용량	가스종류
1	수소스테이션	시장	하늘공원로 108(상암동)	처리능력 : 720N㎥/일 충전능력 : 31,968N㎥/일	수소

※ 서울시 기후환경본부에서 용역계약업체를 선정하여 운영중임(에코에너지홀딩스)

□ 고압가스저장소(5개소)

연번	업소명	저장능력	저장소 위치	가스종류	비고
1	마포자원회수시설	29.78t	하늘공원로 108(상암동)	LO2	사용중지중
2	한국콘텐츠진흥원	721.44㎥	월드컵북로54길 12(상암동)	Inergen (IG-541)	소화용가스
3	㈜엘지씨앤에스	8189.68㎥ (지하2:4649, 지상6:3540)	월드컵북로 424(상암동)	Inergen (IG-541)	소화용가스
4	㈜엘지유플러스	4054.4㎥	월드컵북로 416(상암동)	Inergen (IG-541)	소화용가스
5	마포펜트라우스	1055.0㎥	백범로 205(신공덕동)	Inergen (IG-541)	소화용가스

□ CNG충전소(1개소)

연번	업소명	대표자	소재지	처리용량	가스종류	비고
1	상암CNG충전소	이용형	가양대로 129(상암동)	처리능력 : 90,000N㎥/일 충전능력 : 31,192N㎥/일 (버스 약350대분)	도시가스

□ 도시가스 지역정압기 (45개소)

연번	정압실명	위 치	설치일자	기 종	비 고
1	공덕현대	공덕동 118-108 현대APT관리소 옆	1987	A.F.V
2	공덕삼성	공덕동 38	2002	A.F.V
3	공덕2동	공덕동 140-13 공덕하이엘 내	2005	A.F.V
4	신공덕Ⅰ	신공덕동 130(삼성APT내)	2000	A.F.V
5	신공덕Ⅱ	신공덕동 1,2.3 삼성APT 내	2000	A.F.V
6	용 강	도화동 16-34 정우APT앞 녹지	1983	A.F.V
7	도화현대	도화동 363 현대재개발APT	1993	A.F.V
8	도화우성	도화동 산81번지 우성APT	1990	A.F.V
9	도화동	도화동 376	1998	A.F.V
10	아현IC	아현동 283	1974	A.F.V
11	아현3동	아현동 618-19 뒤 보도지하	1996	A.F.V
12	대흥동	염리동 8-32 앞 보도지하(이대역)	1992	A.F.V
13	염리상록	염리동 41-265 상록수APT내	1997	A.F.V
14	염리삼성	염리동 55-33	2000	A.F.V
15	대흥태영	대흥동 660	1999	A.F.V
16	노고산동	노고산동 1-51	2011	A.F.V
17	신수삼익	신수동 93-49 삼익APT내	1995	A.F.V
18	신수현대	신수동 446 현대APT노인정 뒤	1993	A.F.V
19	신수성원	신수동 183 신수성원APT단지내	1997	A.F.V
20	토정LG	신정동 35-1(신수동)	1998	A.F.V
21	신수대원	신수동 대원아파트 단지내 녹지	2003	A.F.V
22	상수서강	상수동 105 축대(서강동)	1993	A.F.V

연번	정압실명	위 치	설치일자	기 종	비 고
23	창전삼성	창전동 28-347 삼성APT단지내	1997	A.F.V
24	창전태영	창전동 태영아파트 단지내녹지	2003	A.F.V
25	서교홍익	서교동 359 앞	1986	A.F.V
26	합정IC	합정동 로타리 녹지	1991	A.F.V
27	합정IC(Ⅱ)	합정동 로타리 녹지	2003	A.F.V
28	당인동	합정동 47(당인리발전소 단지내)	1999	A.F.V
29	서교자이	합정동 390-3(웨스트벨리 내)	2011	A.F.V
30	연남코오롱	연남동 코오롱아파트 단지내 녹지	2003	A.F.V
31	마포사옥	연남동 571-10	2012	매몰형
32	망원대림	망원동 395(망원대림아파트)내	2002	A.F.V
33	망원시장	망원동 480-1(영화블렌하임내 녹지)	2009	매몰형
34	망원유수	망원2동 유수지내	2002	A.F.V
35	연남IC	성산동 23-3 사천고가 옆	1990	A.F.V
36	성산시영	성산동 472 시영APT 우체국 앞	1986	T/F
37	성산임대	성산동 시영임대APT 2동 옆	1991	A.F.V
38	성산성당	성산동 572-200	1996	A.F.V
39	성산유원	성산동 134	1998	A.F.V
40	성산대원	성산동 81-1(대원아파트 단지내)	1999	A.F.V
41	중동현대	중동 36-16(성산2동)	1999	A.F.V
42	상암태영	상암택지 2-1공구내	2003	A.F.V
43	상암중암	상암동 1공구내 녹지	2005	A.F.V
44	상암DMC	상암동 355-1 상암고옆 녹지	2007	A.F.V
45	상암CES	상암동 상암2지구 2구역내	2009	A.F.V

[붙임 3]

다중이용시설 점검대상 현황

연번	시설구분	시 설 명	주 소	전화번호	사용가스	비 고
1	시 장	공덕시장	공덕동 256-10	703-2803	LNG,LPG
2	시 장	마포시장	공덕동 256-5	703-6460	LNG,LPG
3	시 장	염리시장	염리동 36-249	704-7311	LPG
4	시 장	신수시장	신수동 288-1	717-3505	LPG
5	시 장	영진시장	서교동 485-14	325-7465	LPG
6	시 장	신교시장	서교동 487	322-4531	LNG
7	시 장	서교시장	서교동 357-1	3141-2502	LNG
8	시 장	합정시장	합정동 375-1	335-4970	LPG
9	시 장	동진시장	연남동 227-15	322-7011	LPG
10	시 장	마포농수산물시장	성산동 533-1	376-1900	LNG
11	시 장	망원시장	망원동 411일대	335-3591	LNG,LPG
12	시 장	망원월드컵시장	망원동 423일대	336-2462	LNG,LPG
13	쇼핑센터	그랜드플라자	노고산동 57-1	320-2535	LNG
14	쇼핑센터	Y'Z Park 홍대점	동교동 166-15	322-8775	LNG
15	대형할인점	홈플러스상암점	성산동 515	309-9200	LNG
16	호 텔	롯데시티호텔	공덕동 423-3	009-1023	LNG
17	호 텔	서울가든호텔	도화동 169-1	710-7241	LNG
18	호 텔	서교호텔	서교동 354-5	330-7771	LNG
19	호 텔	보보호텔	서교동 373-1	324-0021	LNG
20	호 텔	유양장호텔	서교동 377-1	334-2404	LNG
21	호 텔	써클호텔	합정동 382-17	338-0018	LNG
22	호 텔	남경호텔	합정동 382-19	334-0055	LNG
23	호 텔	스텐포드호텔	상암동 1587	6016-0001	LNG
24	병 원	신촌연세병원	창전동 13-3	337-7582	LNG
25	경기장	월드컵경기장	성산동 515	2128-2993	LNG

[붙임 4]

가스사고(사건) 보고서

1. 사고개요

○ 사고일시 : 2014.00.00. 00:00경

○ 사고장소 : 서울특별시 마포구 창전로 00

2. 시설현황 (배관사고가 아닌 경우에는 상황에 맞게 작성)

○ 배 관 명 : 00아파트 단지내 사용자 공급관 등

○ 배관현황 : 압력 :    Kg/㎠(고, 중, 저압), 재질 :     관 ,  관경 :     ㎜

설치년도 :       년,  배관심도 :     M

○ 공급회사 : 서울도시가스(주)

○ 설치년도 : 2010년 설치

3. 사고내용

○ 예시) 00장소(세부적으로)에서 00공사를 위한 터파기를 하던중 포크레인(또는 타장비)으로 도시가스 배관 상부(옆)를 손상(2x3㎠)시켜 가스가 누출된 사고이며, 인근 가스밸브를 즉시(신속히) 차단 조치함.

※ 사고내용은 특히 자세하게 기재하고 도면 첨부할것

4. 피해사항

○ 인명피해 : 사망 명, 부상 명(피해자조치 : 00병원 후송)

○ 재산피해 : 000만원

○ 가스공급중지 : 100가구[10:00 ~ 11:00(60분간)]

5. 굴착공사 현황 (보일러사고시에는 시공자현황 등으로 변경)

○ 시공회사 : 00설비(대표 : 000)

○ 가스배관매설상황확인 : 협의(2000. 0. 0) 또는 미협의

6. 조치사항

○ 00:00  도시가스 누출사고 발생(시간대별 조치사항 개재)

○ 00:00  도시가스배관 복구완료(예정)

※ 가스차단 및 정상공급사항 반드시 기재(중간보고시 복구완료 예정시간 기재)

7. 동원인원 및 장비

○ 인 원 : 마포소방서 50명, 서울도시가스(주) 10명, 한국가스안전공사 00명

○ 장 비 : 소방차 10대, 가스검지차량 10대 등

[붙임 5]

0월 공사장 순찰 결과

□ 공사장 순찰 실적

항 목 구 분	순 찰 장 소	동원대상	동원인원	순찰횟수	비 고
누 계
월 계
신 수
염 리
서 교	- 예시) 서교동 396-21 (독막로 3길 24-11) 압력취약 가스공사	1	4	20	소화기 미비치 시정 (아래 사진첨부)
성 산
공 덕
상 암

○ 시정명령 조치사항 사진(00안전센터)

조치사항 전		조치사항 후

※ 도로굴착복구시스템 주소 : http://hidigp.seoul.go.kr

┕ 예방과-10954(2013.08.09.)“굴착공사장 가스안전 순찰요령 안내” 참조