겸용도로 정비실적 서식 작성요령

□ 작성기간 : 2015. 3 ~2016.12.31.(연도별 구분 작성)

※「자전거보행자겸용도로 정비지침(2015.2)」이후

□ 작성방법

○ 노선신설 : 2015. 3. 1.이후 겸용도로 신설이나 기존 노선에 추가연장 포함 작성

- 분리형/ 비분리형 구분 기입

○ 보도전환(폐지) : 유효폭원 2M 미만 겸용도로 중 도로 연계성이나 자전거도로로써 기능을 할 수 없어 보도로 전환한 경우

○ 노폭확장 : 비분리형(2M 미만, 2M~2.7M 미만) 도로를 확장하여 분리형(2.7M 이상, 자전거와 보행자 분리) 겸용도로로 바꾼 경우

○ 시설개선 : 도로 연장이나 노폭확장 없이 도로포장, 노면표시, 표지판 정비만 한 경우

○ 공통사항

- 유효폭원 : 겸용도로에서 자전거가 안전하게 통행 가능한 폭원으로  가로수, 전신주 등 하단부 장애물이 잠식되는 폭을 제외

- 노선수□연장 : 편도 일방향 기준으로 작성

․(자전거도로가 도로 양쪽에 있는 경우) 노선수□연장 각각 기재

․(자전거도로가 도로 한쪽에 양방향 조성된 경우) 편도 노선□연장만 기재