공 사 명	겸재교건설및연결도로확장공사(RAMP-A)	도 면 검 토 서	D A T E	2015년 4월 27일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도서명	문제점	검토의견	비 고
1	기본도 AG103-1	- 지점부 수직보강재와 잭업보강재의 간격이 150mm로 너무 가까움	- 용접할 공간이 좁아 품질확보가 어려움 - 잭업 위치가 솔플레이트 또는 교량받침과 간섭이 될 수 있음	공통
2	기본도 AG103-1	- 지점부 JACK UP보강재 하부에 받침용 보강재가 없어 JACK UP시 하부플렌지 손상이 우려됨	- 현재 JACK UP작업으로 손상된 강박스 교량이 많이 존재하고 있음으로 하부보강재를 설치하여 하부플렌지 손상을 미연에 방지할 수 있도록 조치바람 (작업시 임시 보강재를 설치하더라도 하부플렌지의 손상을 방지하기 어려움)	공통

공 사 명	겸재교건설및연결도로확장공사(RAMP-B)	도 면 검 토 서	D A T E	2015년 4월 27일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도서명	문제점	검토의견	비 고
1	기본도 B-E03	- 종방향 신축이음부 연결상세도(받침형식)가 없음 - 신축이음 누수로 인한 부식이 진행한다면 공간이 좁아 보수가 불가능한 구조임	- 연결상세도 표기바람 - 부식방지 또는 부식부 보수가 가능한 구조로 검토바람	공통
2	기본도 B1G203-1	- 지점부 JACK UP보강재 하부에 받침용 보강재가 없어 JACK UP시 하부플렌지 손상이 우려됨	- 현재 JACK UP작업으로 손상된 강박스 교량이 많이 존재하고 있음으로 하부보강재를 설치하여 하부플렌지 손상을 미연에 방지할 수 있도록 조치바람 (작업시 임시 보강재를 설치하더라도 하부플렌지의 손상을 방지하기 어려움)	공통