경사형 승강기 순찰 점검 내용

○ 운영시간

- 남산 오르미 : 09:00~23:00(14시간)

- 북서울꿈의 숲 전망대 : 09:00~22:00(13시간)

○ 매주 월요일 09:00~13:00 자체 정기점검 실시 여부 확인

○ 일일 점검 여부 확인

일일	점 검 내 용	비 고
9시~23시	카 내·외부, 승강장, 주변청소, 기계실 환경(온도), 운행상태 점검	매일
	탑승인원 및 운행횟수 기록	〃
	주 로프 처짐, 배어링소음, UPS동작 등 상태 점검	〃
	노약자, 장애인, 외국인 관광객 탑승자 보호 및 안내	〃
	기타 승강기 출입문 및 주변 위험물 상존 여부 등	〃

- 일일 근무자 정위치 근무 확인 및 매주 정기점검일에 안전교육 실시

○ 주간 점검 여부 확인

주기	점 검 내 용	비 고
1	컨덕터 레일 및 브러쉬는 매주 점검 세척	매주
2	지시사항 매주 교육(화재예방 및 안전사고 유의)	〃
3	기계실 구동부, 수전반, 제어반, 전동기 브레이크, 수동운전 장치	〃
4	조속기 장치 및 스위치류, 고정 도르레, 구동부 환기 및 청소	〃
5	카 내부 연락장치, 문닫힘 안전장치, 카도어 스위치의 도어 개폐상태	〃
6	승강로 파이널 스위치 및 감속, 정지 스위치, 점검계단 안전 스위치	〃
7	카와 승강장 바닥의 수평과 거리, 카롤러, 균형추 롤러 작동장치	〃
8	가이드레일, 브라켓트, 조속기 로프 롤러, 주 로프 받힘 롤러	〃
9	카로프의 부착부, 카와 완충기 틈새, 덕트 배수상태	〃
10	풍속기, 용도 적재하중, 각종표시 주의사항	〃

※ 긴급을 요하는 작업은 카 운행중지 후 우선 실시함