경영실적 평가지표 건의사항

※ 부서명 : 구의정수센터 정수과

1. 슬러지함수율 평가지표 건의사항

< 1 안 >

평 가 항 목	2015년 평가매뉴얼	건 의 사 항		반영(미반영) 사유 (구체적으로 기재할 것)	반영 여부
		2016년 평가매뉴얼 개선(1안)	개 선 사 유
슬러지 함수율	⃞ 목표달성도 ◦ 슬러지 함수율을 낮추어 슬러지 처리비용과 운송비 절감 ⃞ 실적점수 ○ 하반기 : 전년도 함수율에 대한 현년도 함수율 증감 비율 ※ 함수율 ={수분 중량/ (수분 중량 + 건조슬러지 중량)}×100 □ 평점계산 ◦ 함수율이 낮은 사업소에서 높은 사업소 순으로 3점 단위로 20점부터 5점까지 차등 적용 ◦ 전년대비 함수율이 가장 크게 감소한 사업소를 10점 단위로 80점부터 30점까지 부여하여 계산한 후, ◦ 두 점수의 합이 큰 순서부터 1위 100점 만점부터 3점 차등 부여 ◦ 평가점수가 동점일 때는 함수율 저감순위가 높은 사업소에 우선순위 부여 □ 표준화 점수 부여방법 ◦ 평점 × 평가지표 가중치(0.03)	⃞ 목표달성도 ◦ 정수생산량 대비 슬러지발생량을 낮추어 슬러지 처리비용과 운송비 절감 ⃞ 실적점수 ○ 정수생산량 대비 슬러지발생량 ○ 전년도대비 슬러지발생량 감소율 □ 평점계산 ◦ 정수생산량 대비 슬러지발생량이 낮은 사업소 순으로 30점 만점부터 3점 차등 부여 ◦ 전년도 대비 슬러지발생 감소율이 높은 사업소부터 70점 만점에서 5점씩 차등부여 □ 표준화 점수 부여방법 ◦ 평점 × 평가지표 가중치(0.03)	□ 객관성이 낮은 자체 함수율 측정값에 의한 평가방식 대신, 공인 계근에 의해 측정된 슬러지발생량에 의한 평가로 객관성 확보 및 예산절감, 공정개선 노력을 종합평가	평가부서에서 작성

<2 안 >

평 가 항 목	2015년 평가매뉴얼	건 의 사 항		반영(미반영) 사유 (구체적으로 기재할 것)	반영 여부
		2016년 평가매뉴얼 개선(2안)	개 선 사 유
슬러지 함수율	⃞ 목표달성도 ◦ 슬러지 함수율을 낮추어 슬러지 처리비용과 운송비 절감 ⃞ 실적점수 ○ 하반기 : 전년도 함수율에 대한 현년도 함수율 증감 비율 ※ 함수율 ={수분 중량/ (수분 중량 + 건조슬러지 중량)}×100 □ 평점계산 ◦ 함수율이 낮은 사업소에서 높은 사업소 순으로 3점 단위로 20점부터 5점까지 차등 적용 ◦ 전년대비 함수율이 가장 크게 감소한 사업소를 10점 단위로 80점부터 30점까지 부여하여 계산한 후, ◦ 두 점수의 합이 큰 순서부터 1위 100점 만점부터 3점 차등 부여 ◦ 평가점수가 동점일 때는 함수율 저감순위가 높은 사업소에 우선순위 부여 □ 표준화 점수 부여방법 ◦ 평점 × 평가지표 가중치(0.03)	□ 평가방법은 2015년과 동일 □ 함수율 측정방법을 개선 - 함수율 측정을 서울물연구원 등 제 3기관에 맡겨 측정함으로써 자료의 객관성 및 공정성 확보 - 월 1회 측정 및 동일한 조건하에서 분석 실시	□각 센터별 제출 자료에 의한 평가 → 센터별로 자체 측정한 함수율 자료에 의한 평가로 자료의 객관성이 떨어짐	평가부서에서 작성

2. 유효율 평가지표 건의사항

< 1 안  >

평 가 항 목	2015년 평가매뉴얼	건 의 사 항		반영(미반영) 사유 (구체적으로 기재할 것)	반영 여부
		2016년 평가매뉴얼 개선(안)	개 선 사 유
유 효 율	⃞ 목표달성도 ○ 유효율 목표 달성 ⃞ 실적점수 ○ 목표달성도(70점), 유효율순위(30점) 합계점수 - 목표달성도(70점) --- ① ․ 실적률 = 유효율실적 / 유효율 목표 ※ 목표달성 사업소 70점으로 하고 순위에 따라 5점씩 차감 (단 유효율 99.5% 이상 70점으로 인정) - 유효율 추진실적 (30점) --- ② ․ 유효율 추진실적 순위 1위 정수센터를 30점으로 하고 순위에 따라 2점씩 차감 ⃞ 평 점 ○ 평점=목표달성도 평점①+유효율 추진실적 평점② ⃞ 표준화 점수 ◦ 평점 × 평가지표 가중치 (0.05)	⃞ 목표달성도 ○ 공정개선에 의한 방류량 감소 ⃞ 실적점수 ○ 목표달성도(70점), 순위(30점) 합계점수 - 개선도(70점) --- ① ․ 전년도 생산량 대비 방류량기준 현년도 생산량 대비 방류량 감소율이 높은 사업소를 1위로 70점 부여, 순위에 따라 5점씩 차감 - 방류량 실적 (30점) --- ② ․ 생산량 대비 방류량이 적은 정수센터를 1위로 30점 부여, 순위에 따라 2점씩 차감 ⃞ 평 점 ○ 평점=목표달성도 평점① + 유효율 추진실적 평점② ⃞ 표준화 점수 ◦ 평점 × 평가지표 가중치 (0.05)	□ 실제 방류량 감소에 따른 평가로 개선하여 원수비 등 예산절감, 시설 및 공정 개선노력등을 종합 평가 □ 센터별 유효율 달성목표 설정시 기준이 모호하여 유효율 평가시 공정성 저하 - 정수생산량 및 공정이 비슷한 경우에도 유효율 목표 상이 □ 유량계 허용오차값이 유효율 달성도 평가에 가장 큰 요인으로 작용 - 취·송수유량계의 허용 오차가 0.5%로 실제 방류량보다 큼 (36만톤 생산시 최대허용가능 오차 3,600㎥ , 실제 방류량 2,400㎥) - 정수센터의 유효율을 높이기 위해 유량계 보정시 수도사업소 유수율은 낮아지는 문제 발생	평가부서에서 작성

< 2 안  >

평 가 항 목	2015년 평가매뉴얼	건 의 사 항		반영(미반영) 사유 (구체적으로 기재할 것)	반영 여부
		2016년 평가매뉴얼 개선(안)	개 선 사 유
유 효 율	⃞ 목표달성도 ○ 유효율 목표 달성 ⃞ 실적점수 ○ 목표달성도(70점), 유효율순위(30점) 합계점수 - 목표달성도(70점) --- ① ․ 실적률 = 유효율실적 / 유효율 목표 ※ 목표달성 사업소 70점으로 하고 순위에 따라 5점씩 차감 (단 유효율 99.5% 이상 70점으로 인정) - 유효율 추진실적 (30점) --- ② ․ 유효율 추진실적 순위 1위 정수센터를 30점으로 하고 순위에 따라 2점씩 차감 ⃞ 평 점 ○ 평점=목표달성도 평점①+유효율 추진실적 평점② ⃞ 표준화 점수 ◦ 평점 × 평가지표 가중치 (0.05)	유효율 평가 항목 삭제	□ 평가의 공정성에 문제 제기가 되고 있는 유효율을 평가 항목에서 삭제 □ 센터별 유효율 달성목표 설정시 기준이 모호하여 유효율 평가시 공정성 저하 - 정수생산량 및 공정이 비슷한 경우에도 유효율 목표 상이 □ 유량계 허용오차값이 유효율 달성도 평가에 가장 큰 요인으로 작용 - 취·송수유량계의 허용 오차가 0.5%로 실제 방류량보다 큼 (36만톤 생산시 최대허용가능 오차 3,600㎥ , 실제 방류량 2,400㎥) - 정수센터의 유효율을 높이기 위해 유량계 보정시 수도사업소 유수율은 낮아지는 문제 발생	평가부서에서 작성