1. 물탱크 철거 및 위생관리 강화 추진으로 음용환경 개선

□ 추진배경

◦ 수질 사각지대에 있는 소형물탱크를 철거 및 직결급수 전환하고,

철거 불가능한 소형물탱크에 대해 청소의무화를 추진하였으며,

◦ 대형물탱크에 대하여 APT위주로 실태점검 강화하여 깨끗하고 안전한 아리수를 시민에게 공급함으로써 아리수 음용율 향상에 기여

□ 사업개요

◦ 소형물탱크 철거 및 직결급수 전환 : 옥상 소형물탱크 철거 추진

7,171개소

◦ 소형물탱크 청소의무화 추진 : 반기1회이상 청소의무화 수도조례개정

◦ APT위주 대형물탱크 실태점검 : APT 2년주기 점검, 자체청소 일반

건물 점검

□ 추진실적

◦ 소형물탱크 철거 및 직결급수 전환 : 옥상 소형물탱크 7,171개소

- 직결급수 가능주택(7,171) : ’13.12월까지 철거 및 직결급수 완료

․ ’12년도 3,545개소 철거(15억원)  ․ ’13년도 3,626개소 철거(20억원)

- 시설개선 등이 필요한 주택(2,097) : ’14년도 철거(12억원)

◦ 소형물탱크 청소의무화 추진 : 반기1회이상 청소의무화 수도조례개정

- 대상 : 연면적 5천㎡미만 등 소형건축물 등에 설치된 물탱크

- 개정내용 : 반기1회이상 물탱크 청소, 신축되었거나 1개월이상 사용이 중단된 경우 사용 전 청소(수도조례 제40조의2 신설)

◦ 대형물탱크 무결점 위생관리 : 전체 12,237동 ․ 단지, 36,993개소

- 연중 물탱크 청결유지 시스템 구축 : APT 2년주기, 자체청소 일반

건물 점검

․ APT위주의 실태점검:2,819동․단지(APT 1,981단지,일반건물387동)

- APT 저수조 재질별․유형별 수질 및 맛분석 실시

□ 기대효과

○ 옥상 소형물탱크 직결급수 전환 및 청소의무화로 수질개선

○ 대형저수조 위생관리 실태점검 등 위생관리 강화를 통한 수질오염 예방

○ 깨끗하고 안전한 옥내급수환경 제공으로 아리수 인식개선 및 음용율 향상

작성자 : 지방시설주사보  홍석현   3146-1413

2. 효율적인 배수지 운영으로 스마트한 에너지 소비 및 예산절감

□ 추진배경

○ 최근 원전 고장 및 전기수요 증가로 블랙아웃의 위기상황이 지속됨에 따라 전기소비에 대한 국민적 관심이 집중되고 있고, 우리시 주요정책 중 하나인 원전하나줄이기 사업 및 공공부문 에너지 절약에 적극 기여하기 위한 효율적인 에너지 소비 등 대책 필요

- ’11. 9.15 대규모 정전발생(98천세대)으로 시민고객 생활에 큰 불편 초래

○ ’12. 11월부터 시간대별 전기요금 차등제로 최대 3.5배이상 요금 차이가 발생하여 전력사용의 효율적 관리 필요성 대두

- ’12년 11월 전기요금 7.2~7.9%인상 및 시간대별 차등제 실시

․ 경부하시간 : 23~09시 ⇒ 49원/KWh

․ 최대부하시간 : 11~12, 13~17시 ⇒ 172.3원/KWh

○ 전력사용 경부하시간(23~09시) 정수장 취,송수펌프 가동 최대, 최대부하시간(11~12시, 13시~17시) 펌프 가동 최소로 수돗물 생산원가 및 예산절감 기여

- 배수지 운영시스템 재구축으로 에너지 효율을 극대화 되도록 추진

- 아리수통합정보센터와 연계하여 요금이 저렴한 시간대를 활용한 정수장 생산량 수요예측프로그램 개발

․ 수요예측프로그램 개발 : ’13.5.06~5.26(암사,영등포)

○ 스마트한 에너지 소비 및 예산절감 모식도

◈ 취수․송수펌프 시간대별 가동(경부하시간대 최대가동)

◈ 배수지 수위 경부하 시간 최대수위 유지

취수펌프

송수펌프

배수지 수위운영

□ 추진경위 및 추진실적

○ 시설용량 및 공급량이 가장 큰 암사정수센터 시험운영(’13. 1월~3월)

- 관계자회의(’13.1.22)에서 ’13.1.28부터 암사정수센터 시험운영토록 결정

- 시험운영 방법

․ 암사 취,정수장 펌프 시간대별 유출량 조정

․ 암사계통 지역배수지 6개소 시간대별 수위 조정(최대5.5m, 최저3.0m)

○ 암사정수센터 시험운영 결과

- 시험운영 기간 : ’13. 1.28 ~ 3.31

(63일간, 공휴일 제외)

- 취, 정수장 펌프운영 : 경부하시간대 최대로 운영

- 배수지 수위운영

․ 경부하시간(23시~09시)에 배수지 수위를 가득(5.5m 이상) 채우고, 최대부하시간(11~12시, 13시~17시)에 최대한 펌프 운영 자제

- ’12. 2월 대비 ’13. 2월 전기요금 절감비율

․ 전기요금 76백만원(8.4% 절감) 예산절감

○ 서울시 전체 정수센터 및 배수지 확대시행(’13. 3월 ~ 현재)

- 최대부하 시간대 평균 취․송수량이 경부하시간대비 75% 되도록 운영

- 배수지(29개소 지역배수지) 수위 탄력적 운영 : 경부하시간대 펌프 집중가동하여 매일 11시까지 최대수위(5.5m±0.2m)로 조치하고, 23시에 최저수위(2.5m±0.2m) 되도록 운영

○ 추석연휴 기간 수요예측프로그램 적용

운영하여 효율적 펌프가동

- 금년 추석명절(9.17~9.21) 펌프가동시

과거 실적을 활용한 수요예측프로그램

적용하여 트렌드 분석(정확도 99.8%)

□ 기대효과

○ 예산절감(전기요금) : 총 2,374백만원(기간 : ’13.3월~8월)

- 예산절감 내역

정수센터 항목	총 계	구의	뚝도	영등포	암사	강북
예산절감액 (백만원)	2,374	270	423	464	774	443
절감율	15.9%	22.5%	17.1%	13.4%	12.4%	14.3%

※ ’12년도 전기요금의 환산금액(요금인상율 반영) 대비 예산절감 금액

※ 광암 정수센터는 취수장 및 송수펌프가 없어 효율적 운영에서 제외

○ 올여름 최대부하 시간대 전기사용량을 최소화하여 전력부족사태시 국가 기반시설 및 주요 산업체, 시민고객 불편 최소화

- 원전 고장 및 전기사용량 증가로 수차례 블랙아웃 될뻔한 위기 상황에서 최대부하시간대(11~17시) 전기사용량을 최소화하여 에너지 위기상황 극복에 기여

○ 생산관리 및 시설운영의 예측을 통한 직원근무 환경개선

○ 아리수의 안정적인 공급을 통한 급수불편 민원 사전예방

- 아리수 행정 신뢰도 향상

□ 향후계획

○ 서울시 전체배수지(지역,1~3차)에 대한 경제적인 운영안을 마련하여 예산을 절감하고 효율적인 국가 전력운영에 적극 참여하고자 함

- 예산절감액 : 최대 460억(향후 10년간)

작성자 : 지방시설주사보  김지환   3146-1436

3. 노후 옥내 공용배관 중점 추진

□ 추진배경

◦ 공용배관은 인입배관과 세대배관과의 중간 배관으로 관리 사각지대에 있음

◦ 노후 공용배관 파손으로 대규모 단수사고 등 주민불편 해소

- 올림픽선수촌아파트 노후 공용배관 파손으로 기관실 침수 3,000세대 단수

교 체	갱 생

□ 사업개요

◦ 교체대상 : 노후 공용배관 270천가구

◦ 사 업 비 : 590억원

◦ 사업기간 : ’07. 7 ~ ’18. 12

◦ ’14년 사업목표 : 35,000가구 (공용배관 30천가구, 세대배관 5천가구)

◦ 연차별 추진계획

구 분	계	기교체	향후 계획
		’07~’13	소 계	’14	’15	’16	’17	’18
교체목표(가구)	270,000	78,887	191,113	30,000	40,000	40,000	40,000	41,113
교체율(%)	100	29.2	70.8	11.1	14.8	14.8	14.8	15.3

□ 추진실적

◦ ’13년 추진실적 : 37,724가구 (공용배관 24,097가구, 세대배관 13,627가구)

◦ 교체공사비 지원금액을 주택규모별 15 ~ 20% 인상 조치로 교체활성화

◦ 공사비 전액지원 확대를 위한 조례 개정

- 현행 : 기초생활수급자, 사회복지시설 ⇒ 확대 : 차상위계층 주택

◦ 아파트 노후 공용배관 교체 의무화를 위한 수도법 개정 추진(환경부)

- 6만㎡ 이상 대형건축물 → 아파트 + 연면적 5천㎡이상 건축물로 확대

□ 기대효과

○ 노후 옥내 공용배관 교체를 통한 시민 건강 증진 및 아파트 에너지 절감

작성자 : 지방시설주사  권오정   3146-1475

4.통합정보센터 공급관리시스템 효율적 운영으로 전력료 절감

□ 추진배경

◦통합정보센터에 구축되어 있는 공급관리시스템의 수요예측 프로그램 정      확도를 향상시켜 최적의 생산계획량을 예측하고 장기수요예측량(10일)      을 예보하여 정수센터에 제공함으로써 펌프의 효율적 운영계획을 수립하      고 적정의 약품량을 확보하여 생산원가 원가절감 및 효율적인 생산관      리에 기여

□ 추진개요

◦공급관리시스템 수요예측 프로그램 정확도 향상으로 최적의 생산계획량      예측

- 수요예측, 생산 원가분석 정확도 향상을 위한 프로그램 개발 운영

◦ 6개 정수센터에 전력요금 체계를 적용한 시간대별 생산계획량 제공

- 과학적으로 생산계획량을 예측하여 펌프의 효율적인 운영으로 전력         료 절감

□ 추진사항

◦ 수요예측 정확도 개선을 위한 과거 오류 유량데이터(’08년 ~ ’12년)

이상값 보정

- 보정유형 : 데이터 미 전송 및 오류데이터(5년치)

- 보정대상 : 57개소 유량 데이터 (정수센터 17개소, 수도사업소 40개소)

◦ 생산 원가분석에 필요한 전력량, 약품량, 원수량 등의 운영데이터 전송 시스템 보완

- 정수센터에서 오류데이터가 전송되어 원격감시시스템 정합성 검증 및 시스템 보완

◦ 전력요금이 저렴한 시간대를 활용한 수요예측 프로그램 개발 시범운영 및

확대운영

- 6개 정수센터에 생산계획량 제공 활용(행정포털 게시판에 매일 게시)

◦ 특별한 날(추석, 설날) 전, 후 수요예측 프로그램 개발

- 물 사용량이 평상시와 다르므로 과다 또는 과소 생산으로 시민불편 대비

◦ 장기(10일) 생산량을 예측할 수 있는 프로그램 개발

- 펌프의 운영계획 수립, 약품사용량을 예측하여 적정량 구매 등에 활용

□ 추진효과

◦ 과학적인 수요예측으로 생산계획량에 의거 효율적인 펌프운영으로

전력료 절감

- 절감금액 : 145,029천원(운영기간 : ’13. 8. 1 ~ 12. 31 5개월)

◦ 직원의 경험에 의해 생산량을 결정했던 기능적인 부분을 과학적이고        합리적인 생산관리시스템으로 전환

작성자 : 지방시설주사보  이상환   3146-1464