수도계량기 동파예방 안내

매년 겨울철 수도계량기 동파 및 수도관 동결로 생활불편, 수도관 교체 및 해빙에 따른 경제적 피해, 결빙에 따른 안전사고 등이  발생하고 있습니다.

미리 미리 계량기 및 수도관을 보온하여 따뜻하고 안전한 겨울을 보내세요.

♧ 수도계량기 동파 예방요령

➀ 계량기함(통) 내부의 수도관 관통구 등 틈새를 밀폐한다.

➁ 계량기함(통) 내부를 에어캡(뽁뽁이) 등의 보온재로 채운다.

➂ 뚜껑부분은 보온재로 덮고 비닐커버 등으로 넓게 밀폐한다.

➃ 수도꼭지 밸브를 약하게 틀어 수돗물을 ‘졸졸’ 흘려준다.

·    0℃ ∼ -10℃ : 45초 안에 1회용 종이컵에 다 채울 수 있는 정도

· -10℃ ∼ -15℃ : 33초 안에 1회용 종이컵에 다 채울 수 있는 정도

계량기보호통 보온 방법

♧ 겨울철 기온 단계별 행동요령

단계	일 최저기온	행 동 요 령
관심	- 5℃ 이상	⎆ 수도계량기 보호통 사전보온 조치[에어캡(뽁뽁이) 등 활용] ⎆ 외부 노출된 수도관 보온조치
주의	- 5℃미만 -10℃이상	⎆ 수도계량기 및 수도관 보온상태 재점검
경계	–10℃미만 -15℃이상	⎆ 장기간 외출 시 물이 조금씩 흐르도록 내부 수도꼭지 개방
심각	-15℃미만	⎆ 단기간 수돗물을 사용하지 않는 경우에도 물이 조금씩 흐르도록 내부 수도꼭지 개방

♧ 계량기 및 수도관 동파(동결) 시 해빙요령

○ 따뜻한 물수건을 수도계량기 등을 감싸주거나, 미지근한 물부터

점차 따뜻한 물로 녹이면 됩니다.

※ 50℃이상의 뜨거운 물로 계량기를 녹이면 높은 열에 의해 고장이     발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

♧ 수도계량기 동파 신고

○ 수도계량기가 얼어서 누수 되거나, 유리가 깨지면 신고해 주세요.

- 서울시 다산콜센터  ☎ 120

- 북부수도사업소     ☎ 02-3146-3200

♧ 수도계량기 동파예방 문의

○ 북부수도사업소 현장민원과  ☎ 3146-2907~2911