주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 석촌지하차도 보수공사

□ 사업개요

위 치	석촌지하차도
공사개요	- 아스팔트 포장 54㎡, 표면보수 1,243㎡ U형 측구보수 631m, 누수보수 142m
공사기간	착공일로 부터 150일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	549,393	천원
◦	심사금액	:	499,037	천원
◦	절 감 액	:	50,356	천원
◦	절 감 률	:	9.2	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 내역서 및 일위대가

- 싸인보드, 교통정리원 중복

∙별도 계상한 사인보드와 교통정리원은 일위대가에도 계상됨(이중 계상)

- 방수층 보호재(보강재)(표준품셈 건축 12-2-1-2)

∙ 보통인부 0.01 → 0.004

- 프라이머 도포(표준품셈 건축 12-1-2)

∙ 방수공 0.03 → 0.02, 보통인부 0.03 → 0.01, 공구손료 노무비 2%추가

- pa starcote-sp도포(수성, 롤러 2회)(표준품셈 건축 17-2-2)

∙ 도장공 0.03→ 0.024, 보통인부 0.03 → 0.004, 잡재료 주재료 6% 추가

- 교면방수 프라이머도포 (표준품셈 건축 12-1-2, 12-2-1-1)

∙ 방수공 0.011, 보통인부 0.005, 공구손료 노무비2% 추가, 기구손료 3%→2%

- 콘크리트열화단면제거(10mm)(서울형품셈)

∙ 해머드릴비트 제외, 착암기 0.13→0.1584, 공기압축기 0.06→0.0792, 착암공 0.019→0.0226, 보통인부 0.009→0.0113

- 철근 녹 제거 및 방청(표준품셈 건축 17-4)

∙ 연마공, 미장공 제외, 특별인부 0.06(표준품셈 건축 17-1-3 녹제거 특별인부 0.2의 30% 적용), 도장공 0.015, 보통인부 0.003, 잡재료 주재료 3%

- 합판거푸집(표준품셈 6-3-1-1,2)

∙ 소철선, 철못, 중유 제외, 소모자재 주자재비 4%추가, 형틀목공 0.22→0.23, 보통인부 0.12→0.14

- 콘크리트 치핑(표준품셈 건축 6-1-4)

∙ 특별인부 0.15 → 0.13

- 콘크리트 깨기(표준품셈 건축 18-2-1-1)

∙ 착암기→소형브레이커, 헤머드릴비트 제외

- 모범운전원, 보행안전도우비 노무비 → 경비 처리(건설기술진흥법)

- 기구손료 등 경비 → 재료비 처리 등

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349천원 → 2.93%

□ 그 밖의 사항

◦ 원가심사에 따른 설계도서, 물량 등 재확인

◦ 관급자재비 및 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)