계약심의위원회 심의결과

(총 21건 심의 : 반영 3건, 미반영 2건, 나머지 16건은 단순 질의사항으로서 위원회에서 심의 제외)

□ 심의결과 반영 : 3건

연번	기 존	반영(심의의결 결과)	비고
1	- 제안요청서_121P - 제안요청서 제3장 제작 및 설치 제6절 PSD 특기 상세 사양 1.5 연동제어부 1.5.1 사양, 상세설계 시 협의 가. CPU : 32bit Micro Processor 또는 동등이상 나. CAN통신 : 50Kbps(이중화)이상, 표시 및 상태정보 다. 메모리 : 16Mbyte 또는 동등이상 라. 자동절체기능 : 이중화 모듈 구성에 의한 주제어장치 고장 시 예비 제어장치로 자동절체 마, 연동제어부는 유지보수 편리성을 위해 서브랙 모듈식 PCB 입출력 확장 구조로 설계되어야 합니다.	- 제안요청서_121P - 제안요청서 제3장 제작 및 설치 제6절 PSD 특기 상세 사양 1.5 연동제어부 1.5.1 사양, 상세설계 시 협의(내용 “바” 추가) 가. CPU : 32bit Micro Processor 또는 동등이상 나. CAN통신 : 50Kbps(이중화)이상, 표시 및 상태정보 다. 메모리 : 16Mbyte 또는 동등이상 라. 자동절체기능 : 이중화 모듈 구성에 의한 주제어장치 고장 시 예비 제어장치로 자동절체 마, 연동제어부는 유지보수 편리성을 위해 서브랙 모듈식 PCB 입출력 확장 구조로 설계되어야 합니다. 바. 제어명령, 닫힘·잠금확인에 대한 정확성 및 안전성 기능 (이중절단 등)	추가

연번	기 존	반영(심의의결 결과)	비고
2	- 제안요청서_187P - 제안요청서 제5장 운영 및 유지보수 제2절 교육훈련 및 기술이전 2. 기술이전 사항 2.4.1 각 장치별(각 기기별) Source Program 제공 2.4.2 프로그램 개발 TOOL 정본 제공(Compiler, Editor, Visual Studio 등)	- 제안요청서_187P - 제안요청서 제5장 운영 및 유지보수, 제2절 교육훈련 및 기술이전 2. 기술이전 사항(내용 수정) 2.4.1 각 장치별(각 기기별) Source Program 제공을 원칙 으로 한다. 단 Source Program을 제공하지 아니할 경우에는 S/W에 대한 고장·장애·원인분석, 개선 및 유지관리 방안을 제시하여야 합니다. 2.4.2 프로그램 개발 TOOL 정본 제공(Compiler, Editor, Visual Studio, OS 등)	수정
3	- 제안요청서_128P - 제안요청서 제3장 제작 및 설치 제6절 PSD 특기 상세 사양 3. 승강장조작반 3.2 일반기능 3.2.6 정비원 모드는 유지관리자가 표시창을 보면서 터치 기능을 이용하여 정비원 모드로 전환한 후 PSD 전체 또는 개별로 PSD를 개폐 기능이 있어야 합니다. (상세설계시 협의)	- 제안요청서_128P - 제안요청서 제3장 제작 및 설치 제6절 PSD 특기 상세 사양 3. 승강장조작반 3.2 일반기능(내용 일부 삭제) 3.2.6 정비원 모드는 유지관리자가 표시창을 보면서 터치 기능을 이용하여 정비원 모드로 전환한 후 PSD 전체 개폐 기능이 있어야 합니다.(상세설계시 협의)	일부 삭제

□ 심의결과 미반영 : 2건

연번	(민원인)등록의견	미반영(심의의결 결과, 미반영사유)	비고
1	본 규격을 PSD 시스템에 적용하는 수준은? (예, G.A(Generic Application) 수준-종합제어반, 승강장조작반, 승무원조작반, RF장치, 개별제어반 등 제어장치의 부품에 대하여 단계별 검증 하는지? 아니면, S.A(Specific Application) 수준 –신호와 PSD 인터페이스, RF차상장치와 RF지상장치 인터페이스, 출입문검지시스템 및 정위치정치시스템과 종합제어반 인터페이스, 종합제어반과 개별제어반, 종합제어반과 제어장치간을 포함한 사양서 모든 요구조건에 만족 하는지의 단계별 검증 하는지?	- 제안요청서와 관련 입찰시 입찰자는 PSD시스템의 G.A (Generic Application)수준 인증서, 심사보고서가 있는 경우에는 입찰시 제안을 요청하였으며, 제출된 인증서는 상세 심사보고서를 추가로 요청 할 수 있으며, 제안서 평가 기준 항목에 적용하고 있음. - 최종 PSD시스템는 S.A(Specific Application) 수준 으로 단계별 검증 제안요청 하였음. - 제안요청서 “제9절 PSD시스템의 RAMS 기능안전 요구 사항”의 내용 중 프로젝트 진행 단계별 산출물(필수 산출물 포함)은 발주부서와 상세 설계 시 협의하여 가감하여 제출 하도록 제안요청 하였음.	부품에 대한 검증이 아니라 시스템 전체에 대한 검증임.
2	모든 단계를 제3의 기관을 통하여 검증을 하도록 제안요청서에 명시되어 있으므로 소프트웨어와 하드웨어는 안전성 검증된 제품이므로 관련 부분을 삭제 및 변경 요청드립니다.	- 제안요청서 “제9절 PSD시스템의 RAMS 기능안전 요구 사항”의 내용 중 프로젝트 진행 단계별 필수 산출물은 발주부서와 상세설계시 협의하여 가감하여 제출하도록 제안하였음. 소프트웨어와 하드웨어도 발주부서에서는 안전성이 검증된 제품인지 알수가 없음으로 제안요청서 관련 부분 삭제 및 변경은 곤란.