운전효율 산출 계측기 점검표

가압장명 (계통별)	( )			호 기
가동일시	2016. . .( ) :
구 분			현장 계측값(A)		제어실 표시값(B)		보정값(A-B)
인입압력 (㎏f/㎠)		메인
		호기별
토출압력 (㎏f/㎠)		메인
		호기별
유량(㎥/hr)
전압(V)
전류(A)
역률(%)
전력량(kWh)
- 문제점 및 계측기 보정결과 :

운전효율 산출 계측기 현장 사진

가압장명 (계통별)		( )	호 기
가동일시		2016. . .( ) :
인입압력 (㎏f/㎠)	메인	※ 현장 압력계 계측값 사진		토출압력 (㎏f/㎠)	메인	※ 현장 압력계 계측값 사진
	호기별	〃			호기별	〃
유량(㎥/hr)		※ 현장 유량계 계측값 사진		전압(V)		※ 현장 수배전반 계측값 사진
전류(A)		※ 현장 수배전반 계측값 사진		역률(%)		※ 현장 수배전반 계측값 사진
전력량(kWh)		※ 현장 수배전반 계측값 사진		기타		※ 필요시