굴절사다리차 안전관리 수칙

1. 조작자는 취급설명서를 충분히 숙지한다.

2. 차량 부서시 극히 평평한 곳으로서, 지반이 단단한 곳을 선택할 것

3. 유압펌프 작동시 유압회로의 유압은 안전범위에 있는지 확인할 것

4. 수평확인 후 전개하며, 작업각을 숙지 안전범위 내에서 조작할 것

5. 쟉키 펼침시 밑에 부판(패드)을 깔아 안전을 확보할 것.

6. 바스켓은 고압선에서 5m이내에 접근하지 않도록 할 것

7. 바스켓 탑승인원은 적재하중 내로 할 것

8. 바스켓 탑승자는 보호장비(안전밸트 등) 없이 탑승금지 시킬 것

9. 탑승자는 바스켓에서 이동금지 및 균등하게 탑승시킬 것

10. 규정풍속 이상일때는 탑승자를 50% 감소시킬 것

11. 조작자는 이상음 감청시 조작을 중지하며, 조치 후 조작할 것

12. 제1단 붐 작동시 3단 붐이 지면에 닫지 않게 할 것

13. 급격한 정지 작동으로 붐 및 바스켓에 충격을 주지 않도록 할 것

14. 지정한 주기에 따라 정기적인 보수 유지 규칙을 준수 할 것

15. 기타 안전상 이상요인 발견시 조작 중지할 것

고가사다리차 안전관리 수칙

1. 조작자는 취급설명서를 충분히 숙지한다.

2. 차량 부서시 극히 평평한 곳으로서, 지반이 단단한 곳을 선택할 것

3. 유압펌프 작동시 유압회로의 유압은 안전범위에 있는지 확인할 것

4. 수평확인 후 전개하며, 작업각을 숙지 안전범위내에서 조작할 것

5. 쟉키 펼침시 밑에 부판(패드)을 깔아 안전을 확보할 것.

6. 사다리부 및 승강기는 고압선에서 5m이내에 접근하지 않도록 할 것

7. 승강기 탑승인원은 적재하중내로 할 것

8. 승강기 탑승자는 안전보호장비 없이

탑승금지 시킬 것

9. 승강기 조작은 규정된 속도로 상승 및

하강시킬 것

10. 규정 풍속이상일 때는 조작 중지 할 것

11. 급격한 신장 및 수축(하강, 상승)동작으로

충격을 주지 않도록 할 것

12. 조작자는 이상음 감청시 조작을 중지하며,

조치 후 조작할 것

13. 사다리 펼친 체 조작대 이탈금지 할 것

14. 시야가 확보되지 않은 상황에서는 다른

사람으로부터 유도를 받을 것

15. 조작 전ㆍ조작 중ㆍ조작 후 각 주요

부분을 반드시 점검할 것

16. 기타 안전상 이상요인 발견시 조작을

중지 할 것

고가사다리차 작동범위도(50m)