고성능 소방펌프차 제원 및 작동원리

□ 제원 및 구성

		제 조 국	소방펌프(생산국) → 오스트리아(Austria)
		제 조 사	ROSENBAUER
		가 격	730,000천원(대당 365,000천원)
		용 도	초고층 화재 진압 및 구조지원차량
		제 원	최대 송수능력 : 높이 300m (100층)

제원	차 종	중형 5톤 고성능(CAFS)펌프차
	차량제원	전장 : 7,300mm / 전폭 : 2,495mm / 전고 : 3,300mm (+-10mm)
	차량중량	10.5톤

구성	소방펌프	저압:3,500LPM ~ 5,500 LPM(17bar) / 고압 : 300 LPM (40bar) / UL인증펌프
	물탱크시스템	물탱크 : 3,000리터 / 폼탱크 : 200+400리터 (물탱크히팅장치 내장)
	폼혼합시스템	DIGIDOS36(프레져사이드프로포셔너)+FIXMIX(펌프프로포셔너)+CAFS
	초고층 화재	CAFS (최대 송수높이 : 약300m - 송수압력 10~12bar)/호스길이:870M

□ 작동원리〔CAFS(Compressed Air Foam System)〕

고층건물 화재시 옥외 송수구를 통해 최대 400m까지 송수할 수 있는 소방펌프 시스템

○ CAFS 시스템

- 소방펌프에서 1차적으로 물과 폼이 배합

- 배합된 물과 폼에 다시 CAFS 혼합장치에서 압축공기가 혼합〈최대 500배 이상〉

- 방수되는 소방호스에서는 물 + 폼 + 압축공기가 섞여 방사

○ 특  징

- 물 + 폼 + 압축공기를 혼합해서 건물 내부로 송수를 해줄 경우 물에 비해 상대적으로 가볍기 때문에 물에 비해 최대 4~10배 이상 높게 송수 가능함

○ 효  과

- 물에 비해 이송거리가 월등히 높아짐(물:지상 50m, CAFS 적용:지상 300M)

- 적은 물 사용이 가능

작 성 자	장비관리팀장 김 재 학 ☎ 3706-1610 담당 김 인 철 ☎ 3706-1612