서울특별시서대문구고시 제2021 -    호

북아현2구역 내 소공원 공원조성계획 결정(최초) 및 지형도면 고시

1. 서울특별시고시 제2006-357호(2006.10.19.)로 재정비촉진지구 지정 고시되고, 서울특별시고시 제2008-38호(2008.2.5.)로 북아현재정비촉진지구 변경지정 및 재정비촉진계획 결정 고시되고, 서울특별시고시 제2020-231호(2020.6.4.)로 도시계획시설(소공원)으로 결정된 북아현동 548일대 북아현2구역재정비촉진구역 내 소공원에 대해

2. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2 규정에 따라 다음과 같이 공원조성계획을 결정(최초)하고 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조·제32조, 같은 법 시행령 제25조 규정에 따라 다음과 같이 공원조성계획을 결정(최초)하고 지형도면을 고시합니다.

2021년   3월    일

서 대 문 구 청 장

가. 결정취지 : 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의2 규정에 의한 공원조성계획결정(최초)에 관한 사항으로서, “북아현2구역재정비촉진”과 관련 소공원을 조성하여 주거환경을 개선하고 단지 입주민과 지역주민에게 쾌적한 녹지공간 및 휴게공간을 제공하고자 함

나. 위    치 : 서울특별시 서대문구 북아현동 548일원

다. 면    적 : 5,080.2㎡

라. 조성계획결정(최초) 조서․도면 : 붙임 참고

※ 첨부된 도면 등(그 외 세부 관계도면은 첨부 생략)은 참고용 도면이므로 측량 또는 그 밖의 용도로 사용할 수 없음.

마. 열람장소 : 서울특별시 서대문구 푸른도시과(☎02-330-1907)

북아현2구역소공원 조성계획결정(최초)조서

1. 총괄표 (위치 : 서대문구 북아현동 548일대)

구 분		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	비고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		5,080.2 (4,367.0)	894.0 (768.8)				39 (27)
기반시설	소계	778.5 (654.8)	778.5 (654.8)				-
	광장	109.5 (44.0)	109.5 (44.0)				-
	산책로	669.0 (610.8)	669.0 (610.8)				-
조경시설		-	-				2(1)
휴양시설		68.4 (66.9)	68.4 (66.9)				9(6)
운동시설		47.1 (47.1)	47.1 (47.1)				5(5)
관리시설		-	-				23(15)
녹지 및 기타		4,186.2 (3,598.2)	-				-
시설율 (법정 20%이하)		(894.0/5,080.2) x 100 = 17.60%

2. 시설조서

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
계				5,080.2 (4,367.0)	894.0 (768.8)					39 (27)	()안 2구역
기반 시설	소계			885.7 (713.2)	778.5 (654.8)					-
	광장	가-1	부지내	65.5 (0)	65.5 (0)	-				-
		가-2	부지내	44.0 (44.0)	44.0 (44.0)	-				-
	산책로	산-1	부지내	33.2 (16.8)	33.2 (16.8)	-				-
		산-2	부지내	193.0 (159.5)	193.0 (159.5)	-				-
		산-3	부지내	38.2 (38.2)	38.2 (38.2)	-				-
		산-4	부지내	13.7 (13.7)	13.7 (13.7)	-				-
		산-5	부지내	60.5 (60.5)	60.5 (60.5)	-				-
		산-6	부지내	31.7 (31.7)	31.7 (31.7)	-				-
		산-7	부지내	298.7 (290.4)	298.7 (290.4)	-				-
조경시설	소계			-	-					2(1)
	파고라	①	부지내	-	-	철재, 목재				1(1)
	앉음벽	②	부지내	-	-	석재				1(0)
휴양시설	소계			68.4 (66.9)	68.4 (66.9)					9(6)
	휴게소	나-1	부지내	63.9 (63.9)	63.9 (63.9)	-				-
		나-2	부지내	1.5 (1.5)	1.5 (1.5)	-				-
		나-3	부지내	1.5 (0)	1.5 (0)	-				-
		나-4	부지내	1.5 (1.5)	1.5 (1.5)	-				-
	등의자	③	부지내	-	-	철재, 목재				9(6)
운동시설	소계			47.1 (47.1)	47.1 (47.1)					5(5)
	체력단련장	다	부지내	47.1 (47.1)	47.1 (47.1)	-				-
	생활 체육시설	④	부지내	-	-	철재, FRP				5(5)

구분	시설명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	비고
								바닥 면적	연면적
관리시설	소계			-	-					23(15)
	공원명 안내판	⑤	부지내	-	-	목재				1(0)
	공원이용 안내판	⑥	부지내	-	-	목재				1(0)
	공원등	⑦	부지내	-	-	철재, 목재				15(11)
	CCTV	⑧	부지내	-	-	철재				5(3)
	음수전	⑨	부지내	-	-	석재, 철재				1(1)
녹지 및 기타				4,186.2 (3,598.2)	-	-				-

3. 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합계						669.0 (610.8)				()안 2구역
신설	소계					669.0 (610.8)
	산책로	-	1	2.0	15.6 (13.0)	33.2 (16.8)	연결로	광장1	산책로2
		-	2	2.0	95.4 (79.8)	193.0 (159.5)	진입로	공원경계	광장2
		-	3	2.0	19.1 (19.1)	38.2 (38.2)	연결로	광장2	휴게소1
		-	4	2.0	5.6 (5.6)	13.7 (13.7)	연결로	휴게소1	산책로7
		-	5	1.5	37.8 (37.8)	60.5 (60.5)	연결로	광장2	산책로7
		-	6	3.0	10.1 (10.1)	31.7 (31.7)	진입로	광장2	공원경계
		-	7	4.0~6.0	61.9 (60.0)	298.7 (290.4)	진입로	공원경계	공원경계