서울특별시고시 제2024-000호

도시계획시설(철도) 결정(변경) 및 지형도면 고시

서울특별시고시 제2002-5호(2021.01.09.)로 최초 결정, 서울특별시고시 제2008-498호(2008.12.30.)로 변경 결정 및 강서구고시 제2014-45호(2014.05.08.)로 변경 결정된 지하철 9호선 양천향교역의 도시계획시설(철도)에 대하여 2024년 제5차 서울특별시 도시계획위원회 심의(2024.04.17.)를 거쳐 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은 법 시행령 제25조에 따라 다음과 같이 변경 결정하고, 같은 법 제32조 및 같은 법 시행령 제27조, 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 지형도면을 작성하여 이를 고시합니다.

2024년 05월 23일

서 울 특 별 시 장

1. 결정(변경)취지

○ 지하철 9호선 양천향교역과 ‘가양동 CJ공장부지 지구단위계획구역(특별계획구역)’ 간 쾌적한 보행환경 조성을 위해 양천향교역 신규 출입구 및 지하연결통로를 신설하고자 도시계획시설(철도)를 결정(변경)하는 사항임

2. 도시계획시설 결정(변경) 조서

○ 도시계획시설(철도) 결정(변경) 조서

구분	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후
변경	철도 (양천향교역)	도시철도	강서구 가양동 150-34일대	8,528.0	증) 1,602.7	10,130.7	서울시고시 제2002-5호 (2002.01.09.)	• 대로2-41 중복결정 (A=1,339.2㎡) • 입체적 도시계획시설 결정조서 참조 (입체적결정)

○ 입체적 도시계획시설 결정(입체적결정) 조서

구분	시설명	위치	구분	기정	변경	변경후	최 초 결정일	비 고
신설	철도 (양천향교역)	강서구 가양동 150-34 일대	길이(m)	-	증) 39.4	39.4	-	-
			폭(m)	-	증) 5.8~7.1	5.8~7.1
			높이(m)	-	-1.0~+14.7 (해수면기준)	-1.0~+14.7 (해수면기준)
			면적(㎡)	-	증) 263.5	263.5
세부 사항	• 입체적결정 범위 [산정식: 지상부(179.2㎡)+ 지하부(221.6㎡)–중복면적(137.3㎡)= 263.5㎡] - 지상부 : A=179.2㎡(증 179.2㎡)/ H=해수면기준 +10.0m~14.7m - 지하부 : A=221.6㎡(증 221.6㎡)/ H=해수면기준 -1.0m~10.0m - 지상부·지하부 중복면적 : 137.3㎡

○ 도시계획시설(철도) 결정(변경) 사유서

구분	시설명	변경내용	변경사유
변경	철도 (양천향교역)	•양천향교역 출입구 및 지하연결통로 신설 - 면적 : 기정 8,528.0㎡ → 변경 10,130.7㎡ 증) 1,602.7㎡ (18.8%) •철도 입체적 도시계획시설 결정(입체적결정) - 수평투영면적 : 263.5㎡	•CJ공장부지 대규모 개발에 따른 지하철 이용자수 증가로 인하여 양천향교역 4번 출구의 보행여건 개선을 통한 이용자 등에게 편익을 제공하고자 양천향교역과 본 건축물을 연결하는 출입구 및 지하연결통로를 설치하고자 함

○ 도시계획시설(도로) 결정 조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	대로	2	41	30~35	보조 간선도로	6500 (914)	양화교-광16 마곡동 55-15	개화동시계 마곡동 727-184	일반 도로	마곡 구역 내	서고 제1984-333호 (1984.06.05.)	• 철도시설 (9호선 양천향교역) 중복결정 (A=1,339.2㎡)

3. 관계도면 : 붙임 참조(세부 관계도면은 열람장소에 비치된 도면 참조)

※ 첨부된 지형도면 등은 참고용 도면이므로 측량, 그 밖의 용도로 사용할 수 없습니다.

4. 열람장소

시민의 열람편의를 위하여 서울특별시 시설계획과(☎02-2133-8454), 강서구 도시계획과(☎02-2600-6678)에 관련도서를 비치하여 열람하고 있습니다.

※ 고시문 및 지형도면은 서울도시계획포털(http://urban.seoul.go.kr) 및 토지이음(http://eum.go.kr)에도 게시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

■ 도시계획시설(철도) 결정(기정)도

■ 도시계획시설(철도) 결정(변경)도

■ 입체적 도시계획시설 결정 범위

- 층별 평면도(지상1층)

- 층별 평면도(지하1층)

- 단면도