서울특별시고시 제2017 – 244호

서울특별시는 서울주택도시공사에서 시행하는 위례택지개발지구 A1-13BL 주택건설사업에 대하여 『공공주택건설 등에 관한 특별법 제35조』규정에 의하여 주택건설사업계획 변경승인하고 『동법 시행령 제30조』의 규정에 따라 이를 고시합니다.

2017년  7월   일

서울특별시장

위례택지개발지구 A1-13BL 주택건설사업계획변경승인

1. 사 업 명

○ 위례택지개발지구 A1-13BL 아파트 건설공사

2. 사업주체 : 서울주택도시공사  대표자  변 창 흠

(서울특별시 강남구 개포로 621)

3. 사업위치

○ 서울특별시 송파구 거여동 위례택지개발지구 A1-13BL

4. 사업기간 : 붙임

5. 주택건설사업계획승인내역 : 붙임

6. 「공공주택특별법」제35조 4항에 의한 의제처리 사항

○「건축법」제11조에 의한 건축허가

7. 관계도서는 서울특별시 임대주택과 (전화번호 : 02-2133-7079) 및 서울주택도시공사 건축설계부(전화번호 : 02-3410-7964)에 비치하여 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

위례 택지개발지구 A1-13BL 사업계획 변경승인 내역

구 분				사업계획 변경승인 내역		비고
				변경전	번경후
① 대 지 위 치				서울특별시 송파구 거여동 위례택지개발지구 A1-13블록
② 대 지 면 적 (㎡)				32,454.00
③ 건 축 면 적 (㎡)				12,784.47	12,778.13
④ 건축 연면적 (㎡)				100,858.46	101,048.44
⑤ 건 폐 율 (%)				39.39	39.37
⑥ 용 적 률 (%)				222.48	222.65
⑦ 주택 규모	동수 및 층수			아파트 13개동 (지하2층, 지상15~22층)	아파트 13개동 (지하2층, 지상15~22층)
	주택 형별		공공임대 (장기전세)	74㎡ : 454세대 84㎡ : 231세대	74㎡ : 454세대 84㎡ : 231세대
			계	총 685세대	총 685세대
⑧ 사 업 기 간				2016. 12. ~ 2019. 06.	2017. 10. ~ 2020. 03.
⑨ 부대 복리 시설		주차장		859대 (지상 17대, 지하 842대) 면적 : 27,240.41(㎡)	863대 (지상 21대, 지하 842대) 면적 : 27,362.80(㎡)
		어린이놀이터		930.40㎡	941.36㎡
		경로당		229.88㎡	232.30㎡
		어린이집		376.52㎡	381.47㎡
		작은도서관 등		302.65㎡	304.25㎡
		게스트하우스		97.43㎡	95.61㎡
		관리사무소 (MDF실 등 포함)		219.32㎡	219.03㎡
		커뮤니티센터		446.62㎡	447.35㎡
		경비실		19.49㎡	25.97㎡
		근린생활시설		350.44㎡	352.01㎡
		열교환 펌프실		560.60㎡	568.25㎡
		전기,발전기실		189.04㎡	192.48㎡
⑩ 공동저수시설				420(ton)	420(ton)

구 분			사업계획 변경승인 내역 (당초)						비고
⑪ 단위 세대 면적			세대수	전용	주거공용	공급면적	기타공용	계약면적
	공공 임대 (장기 전세)	74㎡A	350	74.80	23.54	98.34	41.47	139.81
		74㎡AS	34	74.80	23.54	98.34	41.47	139.81
		74㎡B	66	74.81	25.06	99.87	41.48	141.35
		74㎡BS	4	74.81	25.06	99.87	41.48	141.35
		84㎡A	40	84.68	26.56	111.24	46.96	158.20
		84㎡AS	4	84.68	26.56	111.24	46.96	158.20
		84㎡A-1	14	84.70	26.75	111.45	46.96	158.41
		84㎡AS-1	2	84.70	26.75	111.45	46.96	158.41
		84㎡B	160	84.74	28.68	113.42	46.99	160.41
		84㎡BS	11	84.74	28.68	113.42	46.99	160.41

구 분			사업계획 변경승인 내역 (변경)						비고
⑪ 단위 세대 면적			세대수	전용	주거공용	공급면적	기타공용	계약면적
	공공 임대 (장기 전세)	74㎡A	348	74.82	23.62	98.44	41.68	140.12
		74㎡AS	34	74.82	23.62	98.44	41.68	140.12
		74㎡B	68	74.78	25.11	99.89	41.66	141.55
		74㎡BS	4	74.78	25.11	99.89	41.66	141.55
		84㎡A	40	84.66	26.62	111.28	47.17	158.45
		84㎡AS	4	84.66	26.62	111.28	47.17	158.45
		84㎡A-1	14	84.67	26.84	111.51	47.18	158.69
		84㎡AS-1	2	84.67	26.84	111.51	47.18	158.69
		84㎡B	160	84.73	28.66	113.39	47.22	160.61
		84㎡BS	11	84.73	28.66	113.39	47.22	160.61