서울특별시고시 제2016 - 298호

도시계획시설(도로) 변경결정 및 지형도면 고시

1. 서울특별시고시 제2016-139호(2016.5.19.) 도시계획시설(도로) 변경결정 및 지형도면 고시, 서울특별시고시 제2016-270호(2016.9.1.) 도시계획시설사업(도로 및 광장) 실시계획 고시로 결정된 서울역고가(보행자전용도로) 도시계획시설(도로)에 대하여

2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은 법 시행령 제25조 규정에 의하여 도시계획시설(도로) 변경결정(경미한 사항)하고, 「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 의거 다음과 같이 지형도면을 고시합니다.

2016년  9월  29일

서울특별시장

1. 결정취지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제4호다목 규정에 의한 기반시설의 설치․정비 및 개량에 관한 계획으로서 서울역고가 이용자 접근 편의성 향상, 안전점검 및 유지관리 용이성 확보 등 공공의 이용성 제고를 위해 호텔마누 전면부 대지에 설치하는 연결통로에 대하여 입체적 도시계획시설(도로)로 결정하고자 함

2. 도시관리계획 결정 및 지형도면

가. 도시계획시설(도로) 결정조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	소로	1	-	10.3	특수 도로	810	남대문로 5가 281	만리동1가 83	보행자 전용도로	-	-	∙ 일부 입체적 결정
변경	소로	1	-	10.3	특수 도로	810	남대문로 5가 281	만리동1가 83	보행자 전용도로	-	-	∙ 일부 입체적 결정 (연결통로 추가)

○ 입체적 도시계획시설(도로) 변경결정 조서

구분	시설명	위치	구분	기정	변경	변경후	최 초 결정일	비 고
기정	연결통로1	남대문로5가 526 일대	길이	-	증 3.15m	3.15m	-	변경없음 (대우재단빌딩)
			폭	-	증 6m	6m
			높이 (지표면기준)	-	증 4.8~5.8m	4.8~5.8m
			면적	-	증 18.3㎡	18.3㎡
신설	연결통로2	남대문로5가 84-16 일대	길이	-	증 12.25m	12.25m	-	추가 (호텔마누)
			폭	-	증 1.8~2.75m	1.8~2.75m
			높이 (지표면기준)	-	증 0~5.62m	0~5.62m
			면적	-	증 24.9㎡	24.9㎡

나. 변경사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
소로1	소로1	•입체적 도시계획시설 신설 (L=2.7~9.25m, B=1.8~3m, H=0~5.62m)	•호텔마누 대지경계선 ~ 건물 외벽선, 지상 연결로에 대하여 입체적 도시계획시설 결정

다. 지형도면 : 붙임참조

※ 붙임 지형도면 등은 참고용 도면이므로 측량, 그 밖의 용도로 사용할 수 없음

3. 열람장소

서울특별시 시설계획과(☎ 2133-8415) 및 서울역일대종합발전기획단(☎ 2133-8668)에 각각 관계도서를 비치하여 열람하고 있습니다.

※ 고시문 및 지형도면은 서울도시계획포털(http://urban.seoul.go.kr) 및 토지이용규제정보서비스(http://luris.mltm.go.kr)에 게시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

▢ 도시계획시설(도로) 결정도

▢ 입체적 도시계획시설(도로) 결정도

❍ 평면도(연결통로1)

대지경계선

입체적 결정범위

대우재단빌딩

(2층)

❍ 단면도(연결통로1)

대지경계선

입체적 결정범위

❍ 횡단면도(연결통로1)

입체적 결정범위

❍ 평면도(연결통로2)

❍ 단면도(연결통로2)

❍ 입면도(연결통로2)