고압가스 안전관리규정(안)

제․개정 경과 내역표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제․개정 년월일	제․개정내용(요약)	비 고

00아리수정수센터

5. 종사원의 교육 및 훈련에 관한 사항

제 16 조 (교육․훈련 대상 및 방법)

① 교육․훈련대상은 oo아리수정수센터 소속 직원을 대상으로 하며, 교육․훈련의 종류는 정기교육과 특별교육, 비상훈련으로 구분한다.

② 정기교육은 소속 직원을 대상으로 월 1회 이상 실시하며, 특별교육은 신규 직원 또는 특별교육을 실시할 필요가 있다고 안전관리자가 인정하는 종사원(협력업체 포함)을 대상으로 실시한다.

③ 비상훈련은 년 1회 이상 재해 및 위해발생 상황을 가정한 비상조치 등에 대한 훈련으로 소방서․군부대 등 유관기관과의 합동훈련으로 실시한다.

④ 안전관리총괄자는 예상된 재해규모에 따른 긴급조치훈련활동에 적극 참여하고 이를 장려하여야 하며, 안전관리자는 교육책임자로서 교육을 실시하고 교육교재 및 자료를 작성․비치한다.

제 17 조 (교육내용에 포함되어야 하는 사항)

① 교육내용에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

가. 교육훈련 과정의 목적

나. 설비․기구 등의 취급방법 및 취급 시 주의사항

다. 가스의 성질 및 취급방법

라. 안전장치, 각종 보호구 등의 취급요령

마. 작업절차 및 수칙

바. 시설기준 및 점검요령

사. 위해예방 조치사항

아. 응급조치 및 복구에 관한 사항

자. 기타 가스안전에 관한 사항 등

제 18 조 (교육기록의 작성․보존)

① 안전관리책임자는 교육실시 내용을 교육일지에 기록․작성하고, 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존(전산자료를 포함)하며, 그 교육내용에 대한 참석자들의 확인을 받도록 한다.

② 안전관리부총괄자는 교육기록을 확인하고, 시정을 요하는 사항이 있으면 개선되       도록 한다.

제 19 조 (위탁교육실시 및 협력업체(사용자 단체 등) 교육지원)

ⓛ 안전관리자는 교육계획에 의거 필요한 경우에는 직원 혹은 협력업체 종사원들에게 관련기관의 교육을 받게 한다.

② 자사가 가스를 공급하는 사용처에 대한 별도의 교육계획을 실시하거나 사용자       (협력업체 등)가 교육을 요청할 경우 사용업소(협력업체)에 교육․교재 등을 지       원한다. (삭 제)

6. 위해발생시의 소집방법․조치․훈련(삭 제)에 관한 사항

제 20 조 (위해 예방조치)

ⓛ 사고발생 우려가 있는 기계실, 충전장등에는 불필요한 인원의 출입을 통제하기 위한 출입금지표시를 하고, 각종 안전장치 및 소화설비 등을 효과적으로 배치하고 항상 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 관리․점검한다.

② 사무실 또는 제조시설 주위 보기 쉬운 곳에 안전수칙을 게시하고, 종사원이 이를 준수하도록 한다.

제 21 조 (위해발생시 보고체제)

ⓛ 위해발생시 보고체계는 별첨6(비상연락망 및 유관기관 신고체제)과 같으며, 유관기관(행정관청, 소방관서, 한국가스안전공사)에 사고발생일시, 장소, 피해상황, 조치내용 등을 지속적으로 보고할 수 있는 비상연락체제를 유지한다.

제 22 조 (위해발생시의 조치 및 통제)

① 위해 발생시에는 ‘긴급사태시의 조치 및 통제요령’(별첨)에 따라 긴급조치를 하여야 한다,  비상훈련은 6월에  1회 이상 교육시에 실시한다. (삭 제)

② 위해발생시를 대비하여 종사원들의 비상연락망 등을 수시로 확인 정비함으로써  24시간 비상연락체계를 유지한다.

③ 응급조치 및 복구를 위한 시설 및 장비는 항상 활용 가능하도록 유지관       리 한다.

④ 통제조직은 안전관리조직과 같으며, 안전관리총괄자 또는 안전관리부총괄자가        최고책임자가 되고 안전관리책임자는 부책임자가 되어 최고책임자를 보좌한다.

제 23 조 (기록․보존) (삭 제)

위해발생에 대비한 교육에 관한 사항은 안전관리책임자가 별첨5(안전교육일지)에 그 내용을 상세히 기록하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존(전산자료를 포함)한다.