원수관리과 고압가스 안전관리 문제점 및 대책 검토서

□ 정수장별 염소시설 및 관리인원 현황

(단위 : 인)

구분	강북		암사	구의	뚝도		광암	영등포
	정수장	취수장			정수장	취수장		정수장	취수장
염소시설	19톤	강북 36톤 뚝도 28톤 구의 24톤	1정수 84톤 2정수 32톤	19톤	19톤	72톤	19톤	19톤	19톤
안전관리자 법정인원 (현원)	1 (1)	3 (2)	4 (4)	1 (1)	1 (1)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	1 (2)
실제 관리 인원	1	1	2	1	1	2	1	1	2
특이사항			취수장에 저장시설 없음

□ 강북취수장 염소시설관리 문제점

1) 법정 고압가스 안전관리자 부족 : 1인(강북․뚝도)

2) 업무 담당자의 업무량 과다에 따른 안전사고 발생 위험 상존

○ 3개의 염소가스시설(88톤, 약100개의 저장용기) 유지관리 업무를 실제로 1인이 담당하고 있어 과다한 업무량으로 인해 육체적, 정신적 피로를 호소하고 있음

○ 시스템이 같은 3개의 염소저장시설을 1인이 모두 점검, 관리하다보니 혼선으로 관리가 어렵고 집중력이 떨어져 순간적인 오판으로 사고 발생우려가 있으며 항상 긴장 상태로 근무해야 하는 작업 특성상 심적 불안감 가중

○ 이 외에도 염소가스구매, 재고관리 및 시설유지보수 용역관리 업무도 함께 처리하고 있어 업무량 과다

3) 독성 위험 물질을 1인이 작업하는 경우 사고발생시 대처 곤란

○ 안전 관리상 반드시 2인이 작업하여야 하나 현재 1인이 작업 실시

○ 업무비중 분석

업무 내용	업무 비중	법정 선임인원	최소 관리인원	실제 관리인원	담당자 애로사항	비고
염소용기 교체	30%	3인	2인	1인	육체적 어려움	약 100개
염소투입 라인별 재고관리	30%				정신적 어려움	3개 시설 관리에 따른 혼선
염소설비 안전관리	30%				정신적 어려움
시설점검 및 보수	10%				정신적 어려움	보조 작업자 필요

□ 대 책

○ 사업소내 자체인력 재배치 검토후 불가시 본부에 문제점 보고 및 인력충원 요청

- 실제 업무를 수행할 수 있는 고압가스안전관리 유경험자 배정요청