안전교육일지				안 전 관 리 원		안전관리 책 임 자	안전관리 부총괄자		안전관리 총 괄 자
				이준용		신명규	한범희		김운하
점검일자 :2018.01.30.
일 시	2018.01.30. 09:00	장 소	대응단 사무실		강 사			소방위 이준용
2018년 1월 중 고압가스 안전교육
교육내용 : 공기충전시설의 수리ㆍ유지에 관한 사항 제11조(공기충전시설의 점검방법) ① 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표4의 용기 및 차량에 고정된 탱크 충전의 기준에 따른다. ② 안전관리책임자(원)는 공기충전시설에 대한 점검을 실시하며 점검을 마친 후에는 안전관리총괄자 및 안전관리부총괄자에게 점검 결과를 보고한다. ③ 안전관리책임자(원)는 공기충전시설 점검 시에는 점검 장비 등을 적극 활용하여야 한다. 제12조(수리ㆍ보수 및 철거방법) ① 시설의 수리ㆍ보수에 필요한 사항은 안전관리책임자(원)가 안전관리총괄자에게 문서로 보고하여야 한다. ② 안전관리책임자(원)은 수리ㆍ보수 단계에서 다음의 항목에 대하여 적절한 조치를 하여야 한다. 가. 수리ㆍ보수 대상에 대한 인식표시 또는 보호조치 나. 수리ㆍ보수 계획서 작성 및 책임자 지정 다. 전문지식이 필요한 경우에는 해당분야의 전문가에게 의뢰 라. 수리ㆍ보수에 전후 안전조치 및 검사실시와 기타 필요한 사항 등 제13조(점검 및 수리 등이 기록에 관한 사항) ① 안전관리책임자(원)는 공기충전시설의 점검 및 수리 등에 관한 사항과 수리의 적정상태 확인을 위하여 필요한 검사 결과 등에 관한 사항은 별표4의 서식에 따라 작성하여야 한다. ② 안전관리책임자(원)는 수리결과를 별표8의 서식에 따라 기록하고 안전관리총괄자에게 보고하여야 한다. ③ 안전관리총괄자는 안전관리책임자(원)가 점검 및 수리와 관련하여 작성된 문서를 5년간 보존(전산자료를 포함)하여 한다
참석자명단 : 현장대응단 3팀(주간근무자 35명)