구체적 감소대책 수립 및 실행계획서(위험성 8이상)

넘어짐(미끄럼 방지조치 미흡)							⇨	개선 후 사진
공정 (작업명)
유해·위험요인	옥상 안전난간 설치기준(H=90CM) 이하로 떨어짐 위험							관련근거/법적기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조[출입의 금지 등] 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 장소에 방책을 설치하는 등 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하여야 한다
위험성 평가	현재 위험성				현재 안전보건 조치			감소대책		개선후 위험성
	가능성 (빈도)		중대성 (강도)	위험성
5×4	3		4	12	-			옥상 출입구 및 옥상 방호벽에 “출입금지” 경고 표지판 부착		2

떨어짐(안전기준 미달)							⇨	개선 후 사진
공정 (작업명)
유해·위험요인	보일러실 집수정 개구부 덮개 미설치로 발빠짐 위험							관련근거/법적기준 산업안전보건기준에 관한 법 제33조[안전조치]
위험성 평가	현재 위험성				현재 안전보건 조치			감소대책		개선후 위험성
	가능성 (빈도)		중대성 (강도)	위험성
5×4	3		3	9	-			- 개구부에 접근할 수 없게 방호벽 설치		2

구체적 감소대책 수립 및 실행계획서(위험성 8이상)

구체적 감소대책 수립 및 실행계획서(위험성 8이상)

떨어짐(출입의 금지조치 미흡)							⇨	개선 후 사진
공정 (작업명)
유해·위험요인	콘센트 관리 미흡으로 감전 위험							관련근거/법적기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 제305조[과전류 차단장치]
위험성 평가	현재 위험성				현재 안전보건 조치			감소대책		개선후 위험성
	가능성 (빈도)		중대성 (강도)	위험성
5×4	3		2	6	-			- 위험요소 제거 후 적정 관리		3

구체적 감소대책 수립 및 실행계획서(위험성 8이상)

감전(충전부 방호조치 미흡)							⇨	개선 후 사진
공정 (작업명)
유해·위험요인	보일러실 환기시설 미설치로 질식 및 폭발 위험							신도림센터 보일러실은 환기시설 설치되어 있는 상태로 해당사항 없음.
위험성 평가	현재 위험성				현재 안전보건 조치			감소대책		개선후 위험성
	가능성 (빈도)		중대성 (강도)	위험성
5×4	2		3	6	-					-

개선실행 계획서(양식)

번호	공정명	유해위험요인	감소대책	현재 위험성.	개선후 위험성	개선 예정일	개선 확인일	담당자
NO.13	시설관리	옥상 안전난간 설치기준(H=90CM) 이하로 떨어짐 위험	- 옥상 출입구 및 옥상 방호벽에 “출입금지” 경고 표지판 부착	12	2	2023. 2.17.한	2023.2.7.	신도림119 안전센터
NO.14	시설관리	보일러실 집수정 개구부 덮개 미설치로 발빠짐 위험	- 개구부 빠짐을 방지할 방호벽 설치 및 경고표지판 부착	6	2	2023. 2.17.한	2023.2.6.	신도림119 안전센터
NO.15	시설관리	콘센트 관리 미흡으로 감전 위험	감전 위험요소 제거	6	3	2023. 2.17.한	2023.2.6.	신도림119 안전센터
NO.16	시설관리	보일러실 환기시설 미설치로 질식 및 폭발 위험	신도림센터 보일러실은 환기시설 설치되어 있으므로 해당사항 없음.	6	-	2023. 2.17.한	2023.2.6.	신도림119 안전센터