【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	160025호	강서구 공항동 25-8 (강서구 공항대로 47)
고장 일시	확인 일시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2017. 3. 7.	2017. 3. 7.	지하식 소화전 전실 내 벽함몰	벽돌 및 토사로 인해 제수변이 묻힘			고장 (사용가능)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2017. 3. 7. 소방용수시설 일제조사 실시한 바 공항대로 47 석봉토스트 앞에 위치한 지상식 소화전(160025호) 안 전실 내 벽돌 및 토사로 인해 붕괴 되었으며 제수변이 더 묻힐 경우 사용 불가.(소화전 사용가).

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도

【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	용수번호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지하식)	240008호	강서구 개화동로 5길 9-31		개화119 안전센터	소방장 소방사	손성호 김민식,편재웅
고장 일시	확인 일시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2017.3.9.	2017.3.9.	제수변 불량	제수변 개방 시 소방용수 누수			고장 (사용가능)
- 현 지 확 인 결 과 -
2017. 3. 9. 소방용수시설 일제조사 실시한 바 강서구 개화동로5길 9-31 단독주택 앞에 위치한 지하식 소화전(240008호)의 제수변을 개방 시 소방용수가 누수됨 (소화전은 사용 가능)

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도

【 고장 소방용수시설 】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	24-49호	강서구 개화동로 19길 5-38
고장 일시	확인 일시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2017.02.19.	2017.02.19.	소화전 동파	소화전 동파로 인한 몸통 파손			고장 (사용불가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2017. 02. 19. 소방용수시설 점검 실시한 바 강서구 개화동로 19길 5-38 앞 위치한 지상식 소화전(240049호)의 소화전 동파로 인한 몸통 갈라짐 발생으로 누수(사용불가).

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도