양천-지휘3팀장 정승원

고층건축물 지휘통제(대응) 메 뉴 얼

□ 대  상

❍  건 물 명 : 현대하이페리온1차(A,C동:아파트 / B동:오피스텔)

❍  소 재 지 : 서울 양천구 목동동로 257번지

❍  건물구조 : 지상 69층/지하6층(연면적 385,944.25㎡, 바닥면적 14,386.25㎡)

❍  관 계 자 ③ 방 재 실 :【(주/야)02-2652-1249】 - C동 1층

□ 조  건

❍ 화재발생 : 지상 69층/지하6층 건물중 A동(아파트동)8층 헬스장

❍ 진행과정

- 초기진화에 실패 상층부로 연소확대 및 농연확산

- 초고층 건물, 다수 요구조자 발생예상 “대응1단계” 발령

□ 층별용도

층 별	총계	지상1층	지상2~7층	지상8층	지상9층
용 도	지상1층~ 지상69층	영업시설, 방재실	주차장	주차장 운동시설	기계실 관리실
바닥면적	㎡	1,370㎡	9,397㎡	5,622㎡	1,630㎡
층 별	지상10층~ 지상31층	지상32층	지상33~ 지상49층	지상50층	지상51층~ 지상69층
용 도	공동주택	기계실	공동주택	기계실	공동주택
바닥면적	1,849㎡	406㎡	1,843㎡	1,049㎡	2,754㎡

□ 소방시설

소화설비						경보설비
소화기구	옥내소화전		스프링클러 (지하 전층, 16층이상)		나프타-3	비상방송	비상경보	자동화재탐지
580	68		8,246/48		3/3	220	158	1,133/172
피난설비						소화활동설비
피난구유도등		제연설비		비상조명		연결송수관		상수도 소화용수
408		56/32		4,182		61/21		1

- 헬리포트 2개소, 피난계단(특별 2, 옥내12)

- 승강기: 25대(A동 8대, C동(5대), 오피스텔(12대)

- 소방용수 : 고가수조 45톤

- 위 험 물 : 경유 3000ℓ(지하 3층, 비상발전기용)

【소방력 동별 진입로】

□ 지휘통제의 목적

❍ 인원과 장비의 효율적 동원․활용 및 효과적인 대응전략 전개

❍ 인명 안전을 위한 지역폐쇄, 소개(이동)등 수단의 제공

❍ 유관기관 출동자원을 소방자원과 총체적 관리로 효과성을 높임

□ 출동 시(초기) 조치 사항

❍ 정확한 위치, 연소확대유무, 예상요구조자 인지(파악) 후 전파

- 화재 발생층, 필요한 소방력 판단, 취약지역 파악과 전파

- 예상되는 요구조자 규모 등을 전파하여 출동대원으로 하여금 스스로 상황판단과 대응할 수 있는 마음의 준비 시간 제공.

❍ 도로상황, 차량정체 등을 고려하여 출동로를 선정하고, 타대와 진입방향이 중복되지 않도록 출동로 지정.

❍ 출동대(원) 임무부여

- 차량별 부서위치, 진입대원의 활동내용, 필요 장비활용 등

❍ 상황에 맞는 유관기관과의 협조, 지원 요청

❍ 특수구조대 및 중앙119구조단 (헬기)지원 요청

□ 출동중 상황판단

❍ 출동 중 교통사고 방지, 개인보호장구 착장등 안전관리 주의 전파

❍ 출동인원, 장비 현황을 파악하여 메모 및 숙지

❍ 선착대, 신고자와 지속적 연락으로 추가 소방력 필요여부 판단

❍ 인명구조, 진압활동에 사각지대가 없도록 활동방법 지시.

❍ 지속적 정보수집 및 공유를 통하여 임무 재부여등 상황공유

❍ 출동중 교통체증 등 지연도착이 예상될 경우 우회도로 활용

❍ 충분한 수원 확보를 위한 소방용수 위치 전파

□ 현장 도착시 조치 사항

❍ 지휘권 확립, 대원 안전확보, 차량 안전 확보(지휘팀장)

❍ 통제선 및 상황판 설치(감식, 구급대원, 운전원)

- 경찰의 협조를 받아 통제선을 설치(1차:소방/2차:경찰)

- 현재 상황 홍보 및 자체 긴급구조통제단 운영지시

❍ 현장상황 판단 및 추가 출동력 지원 판단(지휘팀장)

- 현장 관계자 및 주변 사람의 정보를 소홀히 하지 말 것.

❍ 차량부서위치 및 소방력 배치(지휘팀장-작전도 참조)

- 특수차량 우선 부서위치 확보

- 진압대원 구역별 포위부서(진압, 연소방지 및 차단 병행)

- 구조대원 각층별, 구역별 담당업무 지시.

❍ 각 출동대(원) 무선통신망 확보(통신담당)

❍ 지속적 정확한 정보수집 및 전파(안전담당)

- 취득한 정보는 절대 소홀히 하지 말 것.

- 부상자 유․무, 출화장소, 연소위험등  2차적 화재발생 위험에 관한 정보

【지상8층 평면도】

□ 구조․진압작전 전개

❍ 구조대 인명검색조 담당 구역별(A,B,C,D)투입

- 개인인식표 확인(관리) 후 2인1조 2개대 화점, 직상층 투입(지휘,팀장, 안전담당)

- 라이트라인, 개인로프, 공기호흡기잔량, 낙하물관리 등 안전확보(구조대장)

- 타서 지원 구조대(5개층씩 담당지정, 피난유도대피로 및 배연구 확보)

❍ 진압대원 구역별(A,B,C,D) 투입

- 개인인식표 관리후 3인1조 옥내소화전, 연결송수관점유 진압(지휘팀장)

- 후착대 수관직접연결(수관8~10본) 화점층진입 및 구조대원 엄호(진압대장)

- 타서지원 진압대 화점 츰, 직상층배치(엄호주수, 연소저지)

❍ 피난대피유도

- 피난계단, 비상구안전 확보 및 배연설비 가동 확인(안전관리자 지정)

- 화재층 각 비상구 피난대피유도 인원 배치(관계자 협조)

- 방송설비를 이용한 안내 방송 실시(방재실 담당자 지정)

❍ 특수차량 적극 활용(상황별)

- 고가차량: 화점층 전개, 지원차량(인명구조, 피난로 확보)

- 굴절차량: 4층으로 전개(피난로확보 및 장비운반)

- 조명,배연차량: 상황별 임무부여 등.

- 소방헬기활용 인명구조(초기출동조치 → 후판단 → 철수)

❍ 장비 활용

- 라이트라인, 개인로프 설치: A, B, C, D면 각 설치

- 열화상카메라 활용: 신속한 화점 발견

- 배연기 및 송풍기 설치: 각 출입구에 설치 피난로 확보

❍ 교대인력 확보

-비번자, 내근, 타서인력 활용(투입, 교대예정시간 기록관리)

❍ 공통사항

- 통신장애 없도록(유,무선, 핸드폰, 건물내 전화, 인터콤등 확보(통신담당)

- 비상엘리베이터 통제 및 활용(안전담당)

- 현장교대 대원 및 공기호흡기 예비 봄베 확보(지휘팀장)

- 조명, 배연시설 확보(지휘팀장)

- 내부진입대원 교대, 휴식 공간 및 음료등 준비

【차량 배치 및 작전도】

지상8층

✍ 배치도 기준

1. 대상물 지하층 중 화재발생 위험요인이 가장 크고, 진압 및 인명구조에 가장취약한 층

2. A,B,C,D는 건물 정면을 기준으로 시계방향으로 표시

(A-정면으로 주출입구, B-좌측, C-뒷면, D-우측)

➛ 1착대 : 지휘차, 구조버스. 구급차. 굴절차, 고가차, 양천펌프. 양천탱크

➛ 2착대 : 신정펌프, 신정탱크, 목동펌프, 목동탱크

➛ 3착대 : 신트리 펌프, 신트리 탱크

➛ 4착대 : 영등포대 / ➛ 5착대 : 강서대

□ 요구조자 발견 및 관리

❍ 응급의료소의 중증도 분류(긴급⇒응급⇒비응급)에 따라 절차를 준수

❍ 최초 발견 시 기본절차를 준수 할 것(평가→분류→처치→이송)

❍ 인적사항, 부상상태, 감염 등 주의절차를 확인을 소홀히 하지 말 것

❍ 의료장비, 의약품등 안전 관리(2차감염 예방)

❍ 응급의료소 출입자 통제 철저(요구조자 자신, 가족 등)

□ 유관기관 운영(임무부여)

❍ 현장도착시 무전기 지급 후 현장 지휘소에 상시 대기후 임부 부여할 것.

❍ 임무부여 필요시 연락관을 통하여 임무 부여 한다.

❍ 임무수행 종류, 장소, 필요시간등 연락관회의를 통해 지시한다.

❍ 임무수행 종결시 현장지휘관에 보고토록 조치.

❍ 철수시 현장지휘관에 통보후 철수토록 한다.

□ 현장보존

❍ 현장보존의 결정은 화재조사요원과 협의하여 설정하고 외부인의 출입을 금한다.

❍ 발화원으로 보이는 물건, 전선, 배관등 현장보존이 필요한 것을 대상으로 한다.

□ 철수

❍ 최종 상황판단회의 결과로 상황, 작전완료 무선 전파(통보)

❍ 현장대원 인원파악(부상여부)등 확인(지휘팀장, 대장)

❍ 사용장비 일체 이상유무를 확인.

❍ 장비적재 및 정리정돈 상태를 확인.

❍ 귀소시 교통법규준수, 졸음운전등 안전사고예방 확인감독.

✍ 장비철수 및 귀대시의 안전관리 철 저 등