현 실 태	문 제 점	개 선 방 안
※ 붙임 내용중 Ⅳ.현장활동상 취약점 참조 1팀	- 소방차량 진입 곤란 - 낙하물 비산 위험 - 고층건물 대형화재시 신속한 인명대피 필요	- 공사현장에도 반드시 소방 출동로를 확보하여 화재 진압을 신속히 할 수 있도록 함 (공사현장 방문 지도 시 확인) 고층화재시 낙하물 비산의 위험이 있으므로 사주경계를하고 항상 안전에 유의 함. 인명대피시 관소방 도착전 자유소방대 활용, 신속한 대피 유도
2팀	공간적으로 폐쇄된 구역 1층 로비에 층별 평면도 비치(소방함) - 공기호흡기등 소방장비 휴대 시 현장접근시 체력 고갈로 적극적인 진압활동 곤란	공간적으로 폐쇄된 구역은 일정 구역별로 지정하여 cctv를 설치하여 상시감시 체계를 유지 - 1층 현관에 층별 평면도 비치 하여 인명구조 및 진압활동에 활용 고층부에 5~10층마다 소방 장비함을 설치하여 소방장 비를 확보 비치하여 유사 시 진압활동에 활용
3팀	낙하물(유리 및 박리현상파편) 비산 위험 공사장 여건상 소방차량의 진입이 곤란	고층화재 낙하물 비산 대비하여 소방활동구역을 설정 후 관할 경찰서에 도움을 받아 일반인 접근을 근절함 화재출동로 확보를 위해 매주 관계자 및 관할센터 합동으로 소방통로 확보 훈련을 실시하여 공사장 주변에 물건 적재 행위 근절 및 안전 교육실시