고층건축물 소방안전지도 작성방법

1. 목    적 : 고층건물 특성을 반영한 소방안전지도 추진

2. 작성방법

○ 기존 매뉴얼 경량화(5MB이하), 사진 그림 용량 최소화

- PPT ․ 한글 PT 작성 ⇒ PDF 변환

○ 첨부양식을 바탕으로 건축물별 특성에 맞는 소방안전지도 작성

※ 기 작성된 매뉴얼 변경은 아님(기존 매뉴얼은 그대로 보존)

(고층건물 화재안전지도용 표준서식)

00건축물 소방안전지도

[00구 00길 00-00]

0 0소 방 서

Ⅰ. 건물현황

가.  건 물 명 : 00건물(주상복합 - 아파트, 오피스텔, 판매시설)

나.  소 재 지 : 서울특별시 00로 0길 00

※ 준공일자 : 2000. 00.00.

※ 공사업체 : 기계[00실업(주)], 전기[(합)00전기 / 감리업체 : (주)00엔지니어링

다.  건물구조 : 양식 철근(철골)콘크리트조 / 지상 30층, 지하 5층

연면적 75,86535㎡, 바닥면적 3,75113㎡

라.  관 계 자

① 소유자 : 홍길동(02-000-0000, 핸드폰 000-0000-0000)

② 방화관리자 : 홍길동(02-000-0000, 핸드폰 000-0000-0000)

③ 방 재 실 :【(주/야)02-000-0000, 실장 핸드폰000-0000-0000】

④ 관리사무실 :【(주/야)02-000-0000, 소장 핸드폰000-0000-0000】

마.  층별용도

층 별	지하층 소 계	지하4-5층	지하3층	지하2층	지하1층
용 도	지하 5층	주차장	주차장 기계․전기․발전기실	주차장 방재실	주차장 판매시설, 공조실
바닥면적	24,16979㎡	10,01239㎡	4,62998㎡	4,02020㎡	5,50722㎡
층 별	지상층 소 계	지상1-3층	지상4-5층	지상6층	지상7-30층
용 도	지상 30층	판매시설	오피스텔 (4층49실, 5층48실)	공동시설 노인정, 관리실	아파트 (254세대)
바닥면적	51,69556㎡	9,72535㎡	6,83964㎡	79937㎡	34,3312㎡

바. 기    타 : 화재보험(농협 / 아파트 297억, 상가 90억)

사  소방시설

소화설비								경보설비
소화기구		옥내소화전		스프링클러 (지하 전층, 16층이상)		할로겐화합물 (지하3층 전기실)		비상방송		자동화재탐지
653		177		6,778		13		805		937
피난설비					소화활동설비
피난기구 (지상 3-5층)	유도등		비상조명		제연설비		연결송수관		비상콘센트 (지하 전층, 11층이상)		무선통신보조 (지하 1-5층)
8	575		3,158		154		225		260		6

※ 헬리포트 2개소, 피난계단(특별 1, 옥내 7), 일반용승강기 9개소

※ 소방용수 : 고가수조 11톤

※ 위 험 물 : 경유 200ℓ(지하 3층, 비상발전기용)

Ⅱ. 층별 평면도 현황

□ 층별 소방시설 위치도

□ 지하 0층[최하층)

7층 계단	7층 출구

□ 지하0층 ~ 지하0층

고객용엘리베이터 사진	2~6층 제연설비 사진

□ 지하1층

□ 지상1층[피난층]

□ 지상0층~지상0층[기준층)

□ 지상0층~지상0층[기준층)

6층 계단	6층 출구

□ 지상0층[최상층)

□ 지상0층[최상층) 사진

7층 계단	7층 출구

□ 층별 피난계획(층별 평면도에 알아보기 쉽게 표시)

□ 지하 0층[최하층)

□ 지하0층 ~ 지하0층

□ 지하1층

□ 지상1층 [피난층]

□ 지상0층~지상0층

□ 지상 층[옥상층]

□ 화재진압 작전도

지상층 진압작전도(예)

※ 작성방법

1. 대상물 지상층 중 화재발생 위험요인이 가장 심한 층

2. A,B,C,D는 건물 정면을 기준으로 시계방향으로 표시

(A-정면으로 주출입구, B-좌측, C-뒷면, D-우측)

3. 양식의 범례를 기본으로 하고 대상물 여건에 따라 범례추가

- 가스취급표시, 위험물취급표시, 화기취급표시

지하층 진압작전도(예)

※ 작성방법

1. 대상물 지하층 중 화재발생 위험요인이 가장 크고, 진압 및 인명구조에 가장 취약한 층

2. A,B,C,D는 건물 정면을 기준으로 시계방향으로 표시

(A-정면으로 주출입구, B-좌측, C-뒷면, D-우측)

3. 양식의 범례를 기본으로 하고 대상물 여건에 따라 범례추가

- 가스취급표시, 위험물취급표시, 화기취급표시

□ 사 진(차량 부서 및 연결송수관 설비 송수관 위치)

건물 정면 차량 부서 위치	건물 좌측면 차량 부서 위치
건물 후면 주차장 입구	소화전(건물 정면에 위치)
백화점 주차장(700여대 주차가능)	건물정면 좌측 연결송수관 송수구 위치