고층건축물『CLEAN DAY』운영 안내문

❖ 고층건축물의 후드와 닥트 내부에 축적된 두터운 먼지 및 기름 찌꺼기는 실내 공기를 오염시킬 뿐만 아니라, 전기스파크나 불티에 의해 먼지나 기름에 화재가 발생하면 순식간에 대형화재로 이어질 수 있어 매우 위험합니다.

❖ 이에 따라, 고층건축물의 화재 예방을 위하여 매월 자율적으로 후드와 닥트의 내부를 청소하고 전기스파크나 불티가 발생할 수 있는 시설을 점검하는 『CLEAN DAY』 을 운영하고자 하오니 적극 시행하여 주시기 바랍니다.

□ 운영일 : 매월 4일 (사정에 따라 날짜는 변경 가능)

□ 대  상 : 11층 이상 고층건축물

□ 운영개요

❍ 고층건축물 화재예방 및 안전관리를 위하여 후드 ․ 닥트 내부에 축적된 두터운 먼지나 기름 찌꺼기를 매월 『CLEAN DAY』 에 제거

□ 세부추진방법

❍ 주방 렌지후드 내부에 축적된 기름 찌꺼기 제거 및 필터망 청소

❍ 사무실, 거실 등 공조 ․ 냉난방 설비의  닥트 내부, 공기유입구, 집진필터에 쌓인 먼지 및 유해물질 청소

⇒ 작업장 등 상시 먼지 발생 ․ 체류장소 수시 청소

❍ 전기스파크나 불티가 발생할 수 있는 화기취급시설 안전점검

❍ 닥트 주변 노후전선 등 정전기, 스파크가 발생할 수 있는 전기시설 안전점검  □ 협조사항

❍ 『CLEAN DAY』 활동 내용을 영등포소방서 검사지도팀에 통보바랍니다.

(궁금한사항 ☎2632-0119, 이메일 wjsgudehs@seoul.go.kr)

영 등 포 소 방 서

고층건축물 후드 ․ 덕트 관리 운영 매뉴얼

관 리 기 준

① 화기사용 장소인 주방에서 후드 필터를 제거후 사용 금지

② 후드에 부착된 필터는 항시 청결 유지

③ 오염된 필터는 오염즉시 청소를 실시하여 깨끗한 환경 유지

④ 가연성 물질이 부착되지 않도록 정기적인 청소 및 점검 실시

관 리 방 법

① 일/1회 이상 화기 사용장소에 대한 후드 필터 부착여부 확인

② 후드 필터의 오염상태를 주/1회 이상 점검 실시

- 필터내 유지분 부착, 기공 막힘 상태, 청소상태 점검

③ 후드 필터 청소 및 교체는 월 1회 이상 실시

- 유지분 발생량이 많은 부분은 월2회 이상 실시

④ 후드 필터는 정기적으로 정확한 세척여부 확인

⑤ 후드 필터 점검결과 관리상태 불량시 신속한 개선 조치

후드 ․ 덕트 관리시 조치사항

① 후드․필터의 오염된 부분이 경미한 경우 일반세제 활용 청소

② 오염원 정도가 심한 경우 화학세정제 활용 청소

③ 세정제는 인체에 가장 안전한 제품을 사용하며 반드시 MSDS(물질안전보건자료)         를 확인

④ 세정제 작업시 개방된 공간에서 작업에 임하며 약품에 중복되지 않도록 유의

⑤ 후드․덕트 내부 청소시 반드기 배기팬을 가동하여 약품의 기화물질이 덕트        내부에 체류하지 않도록 유의

⑥ 청소 중 약품 중독사고 발생시 MSDS(물질안전보건자료)에 의해 응급조치 실시

⑦ 후드․덕트 내부 요염물질 제거는 약품을 분사하고 충분한 화학반응 발생후        청수(깨끗한물)로 수세작업 실시

⑧ 세정제의 혼합비율은 5~10배로 청수(깨끗한물)와 희석 사용

⑨ 세정제 사용은 충분히 안전성능을 실험후 사용토록 하며 선정시 MSDS(물질        안전보건자료)를 별도 확인 조치

후드 ․ 덕트 내부에 축적된 두터운먼지, 기름찌꺼기 제거를 위한

고층건축물 후드 ․ 덕트 관리 10계명

목적: 고층건축물 화재취약 장소인 주방후드 및 닥트 내부에 대한              관리기준을 준수하여 화재사고를 미연에 방지하고 쾌적한 환경을 조성

적용범위: 고층건축물 후드․덕트 내부에 기름찌꺼기 및 두터운 먼지가       있는 모든 층

1. 후드․덕트 필터의 오염상태를 주/1회 이상 점검 실시 한다.

2. 후드․덕트 필터 청소 및 교체는 월 1회 이상 실시 한다.

3. 유지분 발생량이 많은 부분은 월 2회 이상 청소 한다.

4. 후드․덕트 필터는 정기적으로 정확한 세척여부를 확인한다.

5. 후드․덕트 필터 점검결과 관리상태 불량시 신속한 개선 조치를 한다.

6. 후드․덕트 내부 청소시 반드기 배기팬을 가동하여 약품의 기화물질이    덕트 내부에 체류하지 않도록 유의한다.

7. 후드․덕트 내부 요염물질 제거는 약품을 분사하고 충분한 화학반응     발생후 청수(깨끗한물)로 수세작업을 실시한다.

8. 후드․덕트 필터의 오염된 부분이 경미한 경우 일반세제를 활용하여     청소하되 오염원 정도가 심한 경우 화학세정제를 활용하여 청소한다.

9. 세정제는 인체에 가장 안전한 제품을 사용하며 반드시 MSDS(물질안전    보건자료)를 확인한다.

10. 후드․덕트 내부를 청소한 관리자는 비상연락망 등을 활용하여 전직원      에게 동향상황을 알린다.