- 효율적 화재대응체제 구축을 위한 -

고층건축물 현장활동 대응매뉴얼 정비계획

2014.  2.

(방 호 조 사 과)

- 효율적 화재대응체제 구축을 위한 -

고층건축물 현장활동 대응매뉴얼 정비계획

❖ 맞춤형 화재대응체제 확립을 위한 고층건축물의 현장활동 대응   매뉴얼 정비추진 계획임

Ⅰ	추 진 배 경

○ 증가하는 건축물의 고층화, 다양화에 따른 효과적인 소방활동을 위한 종합적인 현장대응대책 미비 ⇒ 대책마련 시급

○ 고층아파트, 주상복합시설 등 화재로 순식간에 건물전체로 확산, 연기질식 및 추락 등에 의한 다수 인명피해 발생

* ‘10.10.1 부산 해운대「우신골드스위트」화재 : 20분만에 옥상층(38층)까지 연소확대

* ‘10.11.15 중국 상하이 고층아파트화재 : 28층/10층에서 발화(사망58, 실종16, 부상126)

Ⅱ	추 진 계 획

정비개요

○ 매뉴얼 명칭 :「고층건축물 현장활동 대응매뉴얼」

○ 정비기간 : 2014. 2. 3. ~ 4. 2.(2개월간)

○ 정비방법 : PPT 작성원칙

- 기 작성한 매뉴얼의 경우 수정 및 보완(한글문서 ⇒ PPT)

- 신규 대상에 대해서는 즉시 작성

- 여러 동(아파트)이 있는 경우 각 동별 매뉴얼 작성

- PPT 슬라이드 20장 내외로 작성

○ 정비(작성) 대상 : 1,236개소

- 30층 이상 또는 높이가 120m이상인 건축물

- 향후 고층건축물이 완공될 경우(즉시 작성)

합계		서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	충북	충남	전북	전남	경북	경남
1,236		343	273	94	234	3	39	32	9	77	16	44	4	6	41	21
초고층	69	15	24	7	9	0	8	2	0	3	0	1	0	0	0	0

작성방법

○  대상별 특성에 맞는 대응활동 종합계획을 집약해서 작성

- 경방 계획(대응절차, 사전대비 및 출동계획, 임무 및 배치계획)

- 각종 정보(유관기관 현황 및 동원체계, 통합지휘계획 등)

- 실제 화재발생에 대비한 현실적 최선의 작전계획 반영

- 소화활동설비 등 소방시설을 활용한 방법

- 소방차 출동로 및 소방활동 장애요인 등 현지답사

- 고층건축물 재난현장 표준작전절차(SOP 204-11) 반영 등

○  대응매뉴얼(붙임1)을 참고로 대상별로 특성감안 압축 요약

현장활동 대응매뉴얼 활용 소방훈련 강화

○  대   상 : 고층건축물(30층 이상)

○  실   시 : 반기 1회 이상(도상훈련 및 현지적응훈련 등)

○  훈련중점

-  주민참여, 자위소방대·유관기관 등 역할분담 통한 입체훈련

-  거주민․이용객에 대한 화재대피 체험교육 훈련 병행 실시

-  효율적인 인명구조 및 화재진압 방법 모색 등

○  훈련결과 매뉴얼 재정비 및 지속적인 정비․관리

- 훈련을 통해 나타난 문제점을 매뉴얼에 개선․보완

- 주요상황별 종합대처 능력 배양, 화재취약요인 파악 반영

- 각종 훈련 및 현장 대응활동 시 매뉴얼 적극 활용 등

Ⅲ	행 정 사 항

○  시․도별 현장활동 대응매뉴얼 작성결과 제출

-  제출기한 : ‘14. 4. 4.(금) 한

-  제출내용 : 작성 목록 및 작성매뉴얼(USB 또는 CD 등) 제출

별 첨 : 1. 고층건축물 대상별 화재대응 매뉴얼(안) 1부.

2. 작성 목록(제출서식) 1부.  끝.