- 효율적 화재대응체제 구축을 위한 - 고층건축물 현장활동 대응매뉴얼 정비 계획

2018. 3.

용산소방서

(재난관리과)

	- 효율적 화재대응체제 구축을 위한 -
지하 연계 및 고층건축물 현장활동 대응매뉴얼 정비 계획

□ 맞춤형 화재대응체제 확립을 위한 지하 연계 및 고층건축물의

현장활동 대응매뉴얼 정비 추진 계획임

Ⅰ	추 진 배 경

증가하는 건축물의 고층화, 다양화에 따른 효과적인 소방활동을 위한 종합적인 현장대응대책 미비 ⇒ 대책마련 시급

고층아파트, 주상복합시설 등 화재로 순식간에 건물전체로 확산, 연기질식 및 추락 등에 의한 다수 인명피해 발생

* ‘10.10.1 부산 해운대「우신골드스위트」 화재 : 20분만에 옥상층(38층)까지 연소확대

* ‘10.11.15 중국 상하이 고층아파트화재 : 28층/10층에서 발화(사망58, 실종16, 부상126)

Ⅱ	추 진 계 획

추진개요

정비기간: 2018. 3. 20. ~ 5. 20. (2개월 간)

정비방법: PPT 작성원칙

- 기 작성한 매뉴얼의 경우 수정 및 보완(한글문서 ⇒ PPT)

※ 기존 매뉴얼은 2018. 1. 1. 기준으로 모두 재정비 및 현행화

- 신규 대상에 대해서는 즉시 작성

※ 2018년 추가 대상처는 신규 매뉴얼을 작성하여 소방웹하드에 업로드

- 여러 동(아파트)이 있는 경우 각 동별 매뉴얼 작성

- PPT 슬라이드 20장 내외로 작성(양식변경 금지)

정비(작성) 대상: 23개소 51개동

- 30층 이상 또는 높이가 120m이상인 건축물

- 지하연계 복합건축물 층수가 11층 이상이거나 1일 수용인원이     5천명 이상인 건축물로써 지하부분이 지하역사 또는 지하도       상가와 연결된 건축물

연번	건물명	주용도	건축물 현황
			연면적	지상	지하	동수	방화관리 대상구분
1	용산아크로타워	복합건축물	46,835	30	3	2	특급
2	CJ나인파크	복합건축물	67,910	32	3	2	특급
3	이안프리미어	복합건축물	55,938	34	6	1	특급
4	용산파크타워 1차 (101~103동)	복합건축물	555,855	40	4	3	특급
5	용산파크타워 2차 (104~106동)	복합건축물	261,681	34	4	3	특급
6	아스트리움 용산	복합건축물	89,465	36	7	1	특급
7	용산파크자이	복합건축물	195,675	34	5	5	특급
8	센트레빌 아스테리움 서울 KDB생명타워	복합건축물	297,178	30	9	5	특급
9	대우월드마크	복합건축물	73,722	36	6	2	특급
10	벽산메가트리움	복합건축물	180,121	33	4	4	특급
11	용산시티파크 1단지	복합건축물	73.979	39	3	3	특급
12	용산시티파크 2단지	복합건축물	70.638	33	5	2	특급
13	대우트럼프월드	복합건축물	105,923	31	3	2	특급
14	용산더프라임	복합건축물	166,226	38	6	4	특급
15	KCC웰츠타워	복합건축물	59,489	39	6	1	특급
16	트윈시티 남산	복합건축물	91,457	30	7	1	특급
17	래미안 첼리투스	공동주택/ 초고층	135,082	56	3	5	특급
18	푸루지오써밋	복합건축물	199,072	38	9	2	특급
19	서울 드레곤시티	복합건축물	185,482	32	4	3	특급
20	래미안 용산 더 센트럴	복합건축물	205,878	40	9	2	특급
21	게이트웨이타워	복합건축물/ 지하연계	40,600	24	6	1	특급
22	LS용산타워	복합건축물/ 지하연계	105,538	28	4	1	특급
23	용성비즈텔	복합건축물/ 지하연계	16,460	19	6	1	1급

작성방법

대상별 특성에 맞는 대응활동 종합계획을 집약해서 작성

- 경방 계획(대응절차, 사전대비 및 출동계획, 임무 및 배치계획)

- 각종 정보(유관기관 현황 및 동원체계, 통합지휘계획 등)

- 실제 화재발생에 대비한 현실적 최선의 작전계획 반영

- 소화활동설비 등 소방시설을 활용한 방법

- 소방차 출동로 및 소방활동 장애요인 등 현지답사

- 고층건축물 재난현장 표준작전절차(SOP 204-11) 반영 등

대응매뉴얼(붙임1)을 참고로 대상별로 특성감안 압축 요약

현장활동 대응매뉴얼 활용 소방훈련 강화

대   상: 지하 연계 및 고층건축물(30층 이상)

실   시: 반기 1회 이상(도상훈련 및 현지적응훈련 등)

훈련중점

-  주민참여, 자위소방대·유관기관 등 역할분담 통한 입체훈련

-  거주민·이용객에 대한 화재대피 체험교육 훈련 병행 실시

굴절차와 고가차 상시 동원하여 대상별 적응법 강구

-  효율적인 인명구조 및 화재진압 방법 모색 등

훈련결과 매뉴얼 재정비 및 지속적인 정비․관리

- 훈련을 통해 나타난 문제점을 매뉴얼에 개선․보완

- 주요상황별 종합대처 능력 배양, 화재취약요인 파악 반영

- 각종 훈련 및 현장 대응활동 시 매뉴얼 적극 활용 등

Ⅲ	행 정 사 항

현장활동 대응매뉴얼 작성 결과 제출

-  제출기한: 2018. 5. 21.(월) 한

-  제출내용: 작성 목록 및 작성 매뉴얼 자료(PDF 또는 압축) 제출

※ 기존대상: 소방웹하드/ 용산소방서 / 재난관리과 / 매뉴얼 업로드

신규대상: 결과제출 시 신규 매뉴얼 자료(PDF 또는 압축) 제출(작성자 기재)

별첨  1. 고층건축물 현장활동 대응매뉴얼(안) 1부.

2. 현장활동 대응매뉴얼 작성 서식(PPT) 1부.

3. 고층건축물 현장활동 대응매뉴얼 작성 목록(제출서식) 1부.  끝.