공    고 (안)

서울특별시공고 제2014-    호

공공하수도(공공하수처리시설) 사용 개시 공고

1. 하수도법 제15조 및 동법시행령 제11조의 규정에 의하여 다음과 같이 공공하수도(공공하수처리시설)의 사용을 개시 공고합니다.

2014년 4월  일

서울특별시장

구 분	중랑공공하수처리시설	서남공공하수처리시설
사용개시일자	2014. 4.
하수처리구역	동대문구, 중랑구, 성북구, 노원구, 강북구, 도봉구, 광진구 전역과, 종로구, 중구, 성동구, 의정부시 일부	영등포구, 관악구, 동작구, 구로구, 양천구, 금천구, 강서구 전역과, 강남구, 서초구 일부 및 광명시 일부
사용을 개시하려는 공공하수도 위치	성동구 자동차시장 3길 64	강서구 양천로 201
공공하수처리시설의 설계 유입수질 및 설계 유입용량	□ 설계유입수질 BOD 172㎎/L, COD 85㎎/L, SS 126㎎/L, T-N 37㎎/L, T-P 4.1㎎/L □ 설계 유입용량 : 1,590,000㎥/일 • 제1,2처리장 : 460,000㎥/일 • 제3처리장 : 780,000㎥/일 • 제4처리장 : 100,000㎥/일 • 시설현대화(1차) : 250,000㎥/일	□ 설계유입수질 BOD 174㎎/L, COD 94㎎/L, SS 133㎎/L, T-N 37㎎/L, T-P 4.2㎎/L □ 설계 유입용량 : 1,630,000㎥/일 • 제1처리장 : 523,000㎥/일 • 제2처리장 : 747,000㎥/일 • 시설현대화(1차) : 360,000㎥/일
하수처리구역별 하수배제 방식 및 하수관거 정비계획	ㅇ 합류식 및 분류식【지역별 하수배제방식은 해당구 치수과(치수방재과)에 비치】 ㅇ 하수관거 정비계획 ․ 예산확보에 따라 년차별 시행
기타 필요한 사항	ㅇ 15만톤/일 : '76. 9.21 ㅇ 21만톤/일 : '79.12.31 ㅇ 75만톤/일 : '88. 6.20 ㅇ 10만톤/일 : '91. 6.30 ㅇ 25만톤/일 : '92.12.31 ㅇ 25만톤/일 : '97.10.30	ㅇ 100만톤/일 : '95.6.30 ㅇ 100만톤/일 : '98.12.31