공공건축물 실내조명 및 LED 보급현황 작성요령

□ 건축물현황 관련

◦ 기관별 및 부서별 공유재산으로 등재된 건축물현황의 일치여부를 확인

◦ 실제 관리중인 건축물을 대상으로 실내조명 현황조사

- 실제 관리중인 건축물은 사용여부와 관계없이 현황조사 시행

※ 이전, 재건축, 리모델링, 철거, 매각 등이 계획 되었더라도,

현재 건축물이 존치하는 경우에는 실내 조명현황을 조사 작성

※ 단체 및 민간에게 임대한 건축물에 대해서도 실내조명 현황 조사 작성

- 공유재산에는 등재 되어있으나 실제 건축물이 없는 경우는 조사대상에서

제외(사유는 양식의 제외사유에 기재)

- 신축 및 재건축, 신규 취득 및 공유재산에서 누락된 건축물은 조사대상에

추가(사유는 양식의 제외사유에 기재)

□ 설치현황 관련

◦ 작성양식

실 내 조 명									일반조명 LED 보급제외 (고효율 제품 보급대상)
① 합 계 (②+③)	LED조명			일 반 조 명					④ 수 량	제 외 사 유 (재건축, 리모델링, 철거, 이전, 매각 및 임차건물, 무대 및 전시조명 등 특수조명, 교체불가 장소)
	② 보급량	보급률 [②÷(①-④)]	미보급량 (①-④-②)	③ 계	형광등	다 운 라이트 (삼파장)	센서등	기 타

◦ 작성요령

- ① 실내조명 합계 : LED조명 ＋ 일반조명

▸ 건축물 내부에 설치된 LED조명과 형광등 등 일반조명의 합계

- LED 조명

▸ ② 보급량 : 건축물 내부에 설치된 실내조명중 LED조명 수량

▸ 보급률(%) : LED조명 보급량 ÷ (실내조명 합계 – LED 보급제외 수량)

※ 일반조명중 LED조명 보급제외 수량을 제외한 건축물 실내조명중

설치된 LED조명의 비율

▸ 미보급량 : 실내조명 합계 – LED 보급제외 수량 – LED 보급량

※ 건축물 실내조명 합계에서 LED조명 보급제외 수량과 보급수량을 제외한

일반조명 수량

- ③ 일반조명 합계 : 건축물 내부에 설치된 형광등 등 일반조명의 합계

※ LED조명으로 교체 대상임

- 일반조명 LED 보급제외

▸ ④ 수량 : 일반조명중 LED조명으로 교체가 불가능한 수량

▸ 제외사유 : 일반조명중 LED조명으로 교체가 불가능한 사유

※ 재건축, 리모델링, 철거, 이전, 매각이 계획된 건축물 및 임차건축물

※ 무대 및 전시시설의 특수조명, 기타 교체가 불가능한 장소

※ 비상주, 센서등 등 상시 사용을 하지 실내조명도 가급적 LED조명으로 교체

⇒『공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정』에 따라 LED조명

보급 대상에서 제외된 경우 고효율 조명으로 교체하여야 함.