작 품 조 사 표 (작품정보관리)
연 번		유 형	동상
작 품 명	이순신장군 동상	작 가 명	김세중
설 치 자	서울시	제작연도	1968. 4. 27.
	공공용지/국유지/민간용지
규격(cm) (가로×세로×높이)	작품: 동상 3.2 * 2.5 * 6.5m (입상)	재 료	청동
	좌대사이즈: 가로 3 * 3.2 * 10.5m
작품구성	동상, 전면부 거북선, 북 2개	조 명	경관조명
작품주소	서울시 종로구 세종대로 172	상세위치	광화문광장
관리기관	서울시청	관 리 자	강천수
(부서)	역사도심관리과	(연락처)
			02-2133-8506
민간관리주체	없음	시 공 사	애국선열조상건립위원회, 서울신문사 공동
상태구분	□ A. 온라인 공개와 관광자원화가 가능한 작품(활용대상) □ B. 지속적인 점검・관리가 필요한 작품(관리대상) □ C. 주변경관을 해치는 상태의 작품(철거대상)
작품설명 (설립목적)	박정희 대통령은 광화문이 잘못 복원되었음 알게 되어 일제의 기를 누를 수 있는 동상을 세우는 것을 검토한 결과 일본사람이 제일 겁내는 이순장군 동상을 세우도록 결정
작품 사진

사진
관리기관(부서)		역사도심관리과	조 사 자	강천수	확인자	백인호 팀장

작 품 점 검 및 보 수 카 드 (작품이력관리)
연 번		유 형			동상
작 품 명	이순신장군 동상	작 가 명			김세중
재료 및 기법	청동	제작연도			1968
손상범위	□ 먼지에 의한 오염 (타르, 먼지 등) □ 생물학적 공격 (곰팡이, 해충공격, 새 배설물 등) □ 표면손상 (박락, 변색, 긁힘, 낙서 등) □ 화학적 퇴락 (부식, 중합체 파손 등)			□ 경미한 구조손상 (휨, 구멍, 장식탈락 등) □ 전기적 장치 고장 (조명, 미디어 장비 등) □ 중심구조 불안정 (중심구조물 파손) □ 보수・유지가 어려운 상태(철거점검요망)
상태구분	□ 1. 상태가 깨끗하며 손상부위가 없어 주변 환경정비 정도만 필요한 작품 □ 2. 비교적 양호하며 부분적인 세척처리가 필요한 작품 □ 3. 전체적으로 노화되어 보존처리가 필수적인 작품 □ 4. 안정성이 의심되며 적정수준 이상의 예산이 수반되는 보수가 필요한 작품
상태기술	조류 오물 등 오염, 일부 변색 부위 있음
처리방안	청소 및 변색 부위 재 코팅 등 처리
보수계획	보수일정 : 2014. 4. 10 예산 : 6,100,000원 보수업체 : 공간미술
보수결과	이물질 등 청소 및 보수 완료(양호)
점검사진 (점검 모습)
점검자(기관)	외부전문가 박창철, 김겸		점검일시			2014. 3. 13

손상부위사진 (확대)	조류 배설물, 먼지등
	상태: 조류 배설물 등		처리: 이물질 제거 등 청소
	상태: 먼지, 얼룩 등		처리: 이물질 제거 등 및 코팅 완료
	작업: 물청소 및 불순물 제거		작업: 변색부분 코팅
처리자(기관)		역사도심관리과	처리일시	2014.4.10