올림픽대교 남단IC 하수도 GIS DB 구축용역

공 공 측 량  작 업 계 획 서

2018. 01

서울특별시

공 공 측 량 작 업 계 획 서

지하시설물측량

공공측량 명칭	올림픽대교 남단IC 하수도 GIS DB구축용역
공공측량 목적	올림픽대교 남단IC 하수도 지하시설물의 효율적인 유지관리를 위한 GIS DB구축
측 량 지 역	과업의 시점 : 서울특별시 송파구 신천동 과업의 종점 : 서울특별시 송파구 신천동
면적 / 길이	면적 : - 길이 : 0.226km
측 량 기 간	2017.01.08. ～ 2017.01.31.		공사 기간		2016.04.01. ～ 2020.03.05.
측량용역비	19백만원		전체공사비		31,529백만원
공공측량 시행자	기관명 / 담당자	서울특별시 도시기반시설본부 / 지풍근			Tel : 02) 3708-2570
	소재지	서울시 중구 청계청로 8 프리미어플레이스BD 12F
공공측량 수행자	수행자명 / 연락처	삼우종합기술 Tel) 031-775-8671 정관윤 010)3785-8679
	용역수행 대리인	측량 및 지형공간정보 특급기술자 김 정 욱
	소재지	경기도 양평군 강상면 강남로 893		측량업종		지하시설물측량업
				등록번호		제11 - 000347호
사용할 측량성과의 검토번호	검 토 번 호 : 제 - 호
	검토년월일 : 2018. . .

1. 사용할 측량기계의 종류 및 성능
측 량 방 법	장 비 종 류	장 비 명	제 조 회 사	성 능	비고
기준점 측량	GPS	GS15	LEICA	1급	장비성능 검사서 첨부 필요
수 준 측 량	Level	DINI12	Trimble	1급
지하시설물 측량	토탈스테이션	GTS-601	TOPCON	각도 : 1급 거리 : 3급

2. 사용할 측량성과의 종류 및 내용
측량성과종류	내 용	비 고
국가기준점 공공기준점	- 위성기준점 : SOUL(서울) - 통합기준점 : U0156, U성동23, U성동26
수치지형도	377052342 - 국토지리정보원 고시 제2007-180호	1:1,000

3. 측량방법
구 분		정확도(축척)	측 량 방 법	비 고
공공삼각점측량	GPS 관측법	4급	신속 정지 측위법 네트워크 RTK방식(VRS)
	TS 관측법	4급	결합및폐합노선방식
공공수준점측량	직접수준측량	4급	결합노선방식
지하시설물측량	지하시설물측량	1/1,000	지하시설물 조사

4. 준용할 규정
측량분야	적용할 관련규정
공공삼각점 측량	- 공공측량의 작업규정 (국토지리정보원 고시 제2015-2538호), 2015.11.24
공공수준점 측량
지하시설물측량

5. 측량결과물 또는 성과품

- 측량표지(삼각점, 수준점) 등

- 지하시설물도(1/1,000)

- 측량계산부 등

- 관련 전산 데이터 등

6. 기 타

-

-

7. 사용할 장비의 장비성능검사서

- GPS :  GS15 / 1513023

- Total station :  GTS-601 / VZ0697

- Level : DINI12 / 200209A

8. 용역수행대리인

용 역 수 행 대 리 인 설 정 계 용 역 명 : 올림픽대교 남단IC 하수도 지하시설물의 GIS DB구축용역 상기용역에 대한 용역수행대리인으로 아래 사람을 설정하여 제출합니다.
용역수행 대리인 성 명 : 김 용 호 생 년 월 일 : 1967.12.20 기술면허종별 및 등급 : 측량및지형공간정보기사(고급) 기술등록번호 : ********* (60014742)
		2018년 01월 주 소 : 경기도 양평군 강상면 강남로 893 상 호 : 삼우종합기술주식회사 대표자 : 박 상 현, 성 기 천 국토지리정보원장 귀하

끝.

9. 작업위치도

작 업 위 치 도

◦ 도 엽 명 : 성동                                    축척: 1:5,000

◦ 도엽번호 : 37705085