사용방법

1. 고리가 있는 상단을 위로 놓는다.

2. 가방에서 안전매트를 꺼내 사진과 같이 중심부의 표식이 위로 가도록 바로 펼친다.

3. 모서리 사각 기둥 중 중앙의 공기 주입구에 공기통에 연결된 호수를 소리가 나도록 강하게 밀어 결합을 시킨 후 공기압 조절 밸브에서 배출이 될 때까지 완충하여 완벽히 성형 후 사용한다.

* 호수와 공기주입벨브를 연결시엔 ‘딸깍’하는 소리가 나도록 완벽하게 결합을 하지않을 경우 강한 공기압의 힘으로 인해 호수가 팅겨 나와 사람을 다치게 할 수 있습니다.

* 상단의 공기 배출구는 사용시 잠궈 공기가 빠지지 않도록 사용하여야 합니다.

- 보관은 설치의 역순으로 가방에 넣어 서늘한 곳에서 보관해주세요.

-----------------------------------------------------------------------------

이동식 안전매트(실린더식)

삼덕안전기구공사

02.496.3199

성능 및 구성품	크기 : 300 X 300 X 180cm이하(가로X세로X높이) 무게 : 60kg이하 재질 : 폴리범퍼지(상판), 옥스퍼드(측/하판), 고강도 폴리에스터 PVC(기둥틀) 구성품: 이동식안전매트 1개, 보관용 가방 1개, 카라비너 4개, 고정용 웨빙 4개, 공기주입용 호스 2개.

사용상 주의사항

1. 공기 주입구와 호주 잭을 연결 시 ‘딸각’ 하는 소리가 나도록 완벽하게 결합하여 공기 주입 시 호수가 튕겨 나와 주위사람을 다치지 않도록 결합 후 사용합니다.

2. 공기를 주입하여 성형 시에는 항상 공기배출구의 상태를 확인하여 공기가 새지 않도록 고정 후 사용한다. - 손가락으로 중심부의 꼭지를 눌러 돌려 고정을 하면 공기가 배출이 되고, 다시 돌려 튀어나오도록 빼내면 배출이 안 됩니다.

3. 공기 기둥의 상태를 확인하여 구멍 및 찢어짐이 없는 지 확인한 후 사용한다. 펜식형의 안전매트와 달리 한 번 충전으로 계속 사용하는 고정식 공기튜브 형태의 매트로서 공기가 새는 상태로 사용할 경우 낙하자를 보호하지 못합니다.