보호장비관리대장(카드)

관리번호			보호장비 중 호흡장비
품 명	공기호흡기 충 전 기		모 델 명 (규 격)	MSF-1600KFI		소방장비 분류번호	46191607 ********3
단 위	대		취 득 년월일	2013. 6. 5.		내용년수	6년
			이 전 년월일	2017. 6. 16.
보유수량	1		제조회사	(주)엠에스엘콤프레서		A/S ☎	031)541-7000
주요제원	규 격 ▷사용압력: 200/300kg/cm² ▷안전밸브 설정압력:330kg/cm² ▷압력스위치 설정압력: 200/300kg/cm² ▷규격: L850xW1235xH1540 ▷중량:510kg ▷소음도:74dB(+/- 2dB) ▷사용전압: 380/60 V/Hz ▷동력: 10(7.5)HP(kW) ▷회전수: 1750rpm
사용법 및 주의사항	컨트롤 판넬 스위치를 켜짐(ON)상태로 한다. 2. 공기통과 주입구를 연결, 주입구의 배기밸브를 2바퀴 돌려 열림상태로 하고, 압축기의 START 버튼을 누른다. ※주의:2바퀴이상 돌리지 말 것. 3. 설정된 압력으로 충전 완료되면 자동으로 중지된다. 4. 공기배출 밸브를 오른쪽(시계방향)으로 돌려 잠근다. ※무리하게 돌려 패킹이 손상되지 않도록 주의 5. 공기 배출밸브를 돌려 잔류공기를 배출한다. 6. 압축기의 연결기를 돌려 이탈시키고, 완전 종료되면 하부의 수동 배수밸브를 열어 필터에 남아있는 응축수를 배출한다.
정비기록 내 역	고장 및 정비일시 및 내용				정비 등 조치 결과