〔별지 제3호서식〕

고장발생보고서

장비명(건명)	공기충전기	관리부서	구조대
고 장 일 시	2014. 8. 28. 11:00분경 공기충전 중 발생	장 소	서울 영등포구 문래로197 영등포소방서 공기충전기실
조 치 사 항	구조대 장비담당자의 기본정비조치 하였으나 오일 압력이 올라가지 않음
원인 및 상태	공기충전기 충전을 시작하였으나 오일압력이 올라가지 않는 상태로 계속 사용할 경우 더 큰 고장을 발생할 수 있는 상태
담당자 의견	장비담당자의 기본적인 정비 기술로는 조치 불가하여 전문수리업체(엠에스엘 컴프레셔)에서 내방하여 펌프교체 및 전반적인 장비 상태 체크 요망함.
그 밖의 사 항	특이사항 없음.
고장발생 내역
수 리 품 명				비고
오일펌프 교체 및 장비 상태 체크
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 8월 28일 장비담당자 계급 : 지방 소방사 성명 이 용 호 (인)