부서별 용기보유현황(2014.5.1기
구 분 기관명	기존수량 (2013.7.1)	2013년구매	2014년구매	불용	현수량
계	406	6	10	53	369
진 관	105	3	4	11	101
녹 번	79	0	2	13	68
역 촌	73	0	2	9	66
수 색	73	0	2	10	65
구조대	76	3	0	10	69

공기호흡기용기 등 년도별 보급현황 [진관]

구분	보급수량	내구연한	위생검사	고장내역	등지게	면체	보조 마스크	비고
계	101	46			57	99	46
2001	5	5
2002	41	41
2003
2004
2005
2006
2007	1
2008	11
2009	20
2010	6
2011	5
2012	5
2013	3
2014	4		40		57	99	46

2014.공기호흡기 용기 보유현황 (02.11. 현재)
연번	기관	소속	형식	용기번호		제조 년도	제조년 월일	충전기한	비고
1	은평	진관	300bar	EV	6304	2001	2001-08	2015-07	내구연한경과 사용제한
2	은평	진관	300bar	EV	4048	2001	2001-05	2015-03	내구연한경과 사용제한
3	은평	진관	300bar	EV	6229	2001	2001-08	2015-03	내구연한경과 사용제한
4	은평	진관	300bar	EV	6206	2001	2001-08	2015-07	내구연한경과 사용제한
5	은평	진관	300bar	EV	6203	2001	2001-08	2015-07	내구연한경과 사용제한
6	은평	진관	300bar	EV	12310	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
7	은평	진관	300bar	EV	12133	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
8	은평	진관	300bar	EV	12460	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
9	은평	진관	300bar	EV	12542	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
10	은평	진관	300bar	EV	12251	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
11	은평	진관	300bar	EV	12207	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
12	은평	진관	300bar	EV	12215	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
13	은평	진관	300bar	GF	17501	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
14	은평	진관	300bar	GF	17744	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
15	은평	진관	300bar	GF	17408	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
16	은평	진관	300bar	GF	17558	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
17	은평	진관	300bar	GF	17253	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
18	은평	진관	300bar	GF	17784	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
19	은평	진관	300bar	GF	16992	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
20	은평	진관	300bar	GF	17414	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
21	은평	진관	300bar	GF	17283	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
22	은평	진관	300bar	GF	17592	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
23	은평	진관	300bar	GF	17216	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
24	은평	진관	300bar	GF	16974	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
25	은평	진관	300bar	GF	17829	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
26	은평	진관	300bar	GF	17735	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
27	은평	진관	300bar	GF	17730	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
28	은평	진관	300bar	GF	17825	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
29	은평	진관	300bar	GF	16611	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
30	은평	진관	300bar	GF	17383	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
31	은평	진관	300bar	GF	17042	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
32	은평	진관	300bar	GF	17620	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
33	은평	진관	300bar	GF	17831	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
34	은평	진관	300bar	GF	16937	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
35	은평	진관	300bar	GF	17286	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
36	은평	진관	300bar	GF	17817	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
37	은평	진관	300bar	GF	17249	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
38	은평	진관	300bar	GF	17460	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
39	은평	진관	300bar	GF	17606	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
40	은평	진관	300bar	GF	17742	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
41	은평	진관	300bar	GF	17822	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
42	은평	진관	300bar	GF	17467	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
43	은평	진관	300bar	GF	16076	2002	2002-05	2012-05	내구연한경과 사용제한
44	은평	진관	300bar	EV	12551	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
45	은평	진관	300bar	GF	16517	2002	2002-05	2012-06	내구연한경과 사용제한
46	은평	진관	300bar	ALT841	31378	2007	2007-08	2012-05	내구연한경과 사용제한
47	은평	진관	300bar	ALT841	34271	2008	2008-06	2012-09
48	은평	진관	300bar	ALT841	33606	2008	2008-06	2012-09
49	은평	진관	300bar	ALT841	34425	2008	2008-06	2012-09
50	은평	진관	300bar	ALT841	34348	2008	2008-06	2012-09
51	은평	진관	300bar	ALT841	34356	2008	2008-06	2012-09
52	은평	진관	300bar	ALT841	34366	2008	2008-06	2012-09
53	은평	진관	300bar	ALT841	34440	2008	2008-06	2012-09
54	은평	진관	300bar	ALT841	34280	2008	2008-06	2012-09
55	은평	진관	300bar	ALT841	34450	2008	2008-06	2012-09
56	은평	진관	300bar	ALT841	33597	2008	2008-06	2012-09
57	은평	진관	300bar	ALT841	33885	2008	2008-06	2012-09
58	은평	진관	300bar	ALT841	42740	2009	2009-04	2014-01
59	은평	진관	300bar	ALT841	42722	2009	2009-04	2014-01
60	은평	진관	300bar	ALT841	42256	2009	2009-04	2013-12
61	은평	진관	300bar	ALT841	43115	2009	2009-04	2014-01
62	은평	진관	300bar	ALT841	43117	2009	2009-04	2014-01
63	은평	진관	300bar	ALT841	43128	2009	2009-04	2014-01
64	은평	진관	300bar	ALT841	44804	2009	2009-04	2014-01
65	은평	진관	300bar	ALT841	45357	2009	2009-11	2014-01
66	은평	진관	300bar	ALT841	47292	2009	2009-11	2014-08
67	은평	진관	300bar	ALT841	46136	2009	2009-11	2014-08
68	은평	진관	300bar	ALT841	41145	2009	2009-04	2013-12
69	은평	진관	300bar	ALT841	45658	2009	2009-09	2014-01
70	은평	진관	300bar	ALT841	43969	2009	2009-09	2014-01
71	은평	진관	300bar	ALT841	41144	2009	2009-04	2013-12
72	은평	진관	300bar	ALT841	41522	2009	2009-04	2013-12
73	은평	진관	300bar	ALT841	41023	2009	2009-04	2013-12
74	은평	진관	300bar	ALT841	41252	2009	2009-04	2013-12
75	은평	진관	300bar	ALT841	40905	2009	2009-04	2013-12
76	은평	진관	300bar	ALT841	41389	2009	2009-04	2013-12
77	은평	진관	300bar	ALT841	41021	2009	2009-04	2013-12
78	은평	진관	300bar	GF	17135	2002	2002-06	2016-05	내구연한경과 사용제한
79	은평	진관	300bar	ALT841	46058	2010	2010-04	2014-08
80	은평	진관	300bar	ALT841	47044	2010	2010-04	2014-08
81	은평	진관	300bar	ALT841	48114	2010	2010-04	2014-12
82	은평	진관	300bar	ALT841	48086	2010	2010-04	2014-12
83	은평	진관	300bar	ALT841	48126	2010	2010-04	2014-12
84	은평	진관	300bar	ALT841	48064	2010	2010-04	2014-12
85	은평	진관	300bar	ALT841	51673	2011	2011-09	2015-12
86	은평	진관	300bar	ALT841	51450	2011	2011-09	2015-12
87	은평	진관	300bar	ALT841	51950	2011	2011-06	2016-01
88	은평	진관	300bar	ALT841	52392	2011	2011-06	2016-01
89	은평	진관	300bar	GF	36821	2011	2011-04	2015-12
90	은평	진관	300bar	ALT841	54536	2012	2012-01	2016-12
91	은평	진관	300bar	ALT841	54772	2012	2012-01	2016-12
92	은평	진관	300bar	ALT841	54954	2012	2012-01	2016-12
93	은평	진관	300bar	ALT841	55173	2012	2012-01	2016-12
94	은평	진관	300bar	ALT841	55262	2012	2012-01	2016-12
95	은평	진관	300bar	ALT841	59093	2013	2013-04	2018-4
96	은평	진관	300bar	ALT841	59198	2013	2013-04	2018-4
97	은평	진관	300bar	ALT841	58518	2013	2013-04	2018-4
98	은평	진관	300bar	GF	40539	2014	2014-05	2016-12
99	은평	진관	300bar	GF	40614	2014	2014-05	2019-4
100	은평	진관	300bar	KM	0669KM111	2014	2014-05	2019-4
101	은평	진관	300bar	Km	0648KM111	2014	2014-05	2019-4